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根据《中华人民共和国海洋环境保护法》、《福建省海洋环境保护条例》中赋予福建省海洋与渔业厅开展海洋环境监测的职责，结合我省海洋环境保护工作实际情况，编制本方案。

一、总体目标

认真履行《中华人民共和国海洋环境保护法》、《福建省海洋环境保护条例》和省政府赋予的职责，进一步强化我省海洋环境监测体系建设，提升海洋环境监测评价水平和能力，建立高效的运行机制，按照国家海洋局关于海洋环境监测要体现“三个清楚”的要求为核心，全面掌握我省近岸海域的环境质量状况及变化趋势，摸清我省海域的主要污染源和潜在的环境风险，深入贯彻落实分级责任制，科学、客观地评价海洋环境质量，更加有效地服务于污染控制、节能减排等国家政策，充分发挥海洋环境监测为经济建设、社会发展、公益管理、国防安全和人民生活的服务作用。

二、工作要求

1、承担2015年监测任务的单位应当通过实验室计量认证，严格按照监测规范、技术规程和相关标准开展监测，实施全程质量保证和质量控制，满足国家海洋局《海洋计量工作管理规定》的要求。福建省海洋环境与渔业资源监测中心要加强对海洋环境监测工作的监督检查，保证海洋环境监测工作的质量，及时解决监测技术与管理中存在的问题，为我省海洋环境监测工作提供技术保障。

2、各单位要严格按照本方案规定的时间要求开展监测，并及时提交各类监测数据、资料和信息，具体时间见表2。常规监测时间同节假日发生冲突的，原则上可以顺延，但加密监测、应急监测等有特殊要求的，必须按照规定时间开展监测。

3、监测数据应使用远程编报系统统一生成的表格进行监测数据录入工作。

三、工作内容

工作内容分为5部分，分别为海洋环境趋势性监测、海洋环境风险监测、海洋环境监管监视监测、公益服务监测和质量保证。其中监测工作任务分为4大类19项，具体如下：
（一）海洋环境趋势性监测

1、近岸海域趋势性监测

为掌握我省近岸海域环境现状及变化趋势，了解近岸海域环境容量，从而促进海洋资源、环境的开发与保护，达到区域可持续发展之目的。在我省近岸海域趋势性监测国控点和海湾监测的基础上新增38个趋势性监测省控点。开展环境质量与趋势性监测，主要内容包括海水和生物多样性监测，具体监测方案见附录1。

2、主要海湾及海坛岛环境质量监测
为掌握我省13个主要海湾及平潭综合实验区周边的海洋环境质量状况及变化趋势，科学、客观地评价海湾环境质量，为各级政府的海洋行政管理、海洋环境的监督管理和海洋环境保护政策的制定提供科学依据，具体监测方案见附录2。
3、滩涂环境质量监测
在我省沿海滩涂开展沉积物和贝类生物质量监测，重点了解近岸滩涂区沉积物和贝类生物体中重金属和持久性有机污染物的含量，具体监测方案见附录3。

（二）海洋环境风险监测

1、资源与环境生态承载力监测
通过对沿海区域资源、环境与人类社会活动密切相关指标的监测，评价沿海各区的经济开发力度，对资源与环境承载能力进行评估，更好地实现海洋环境监测为社会经济可持续发展服务的目的，具体监测方案见附录4。

2、赤潮监测

赤潮监测以掌握我省近岸海域赤潮发生频率、时空变化以及引发赤潮的浮游生物种类，摸清赤潮对海洋环境的风险为目的，沿海开展赤潮监测服务，为赤潮防灾减灾提供决策依据，将赤潮对海洋环境、渔业的影响降至最低，具体监测方案见附录5。

3、海水入侵与土壤盐渍化监测
为掌握海水入侵的强度、范围和危害程度，分析海水入侵的变化趋势及其原因，减小海水入侵的危害，降低因海水入侵造成的经济损失。掌握土壤盐渍化的强度、范围和危害，分析土壤盐渍化的变化趋势及其原因，减小土壤盐渍化的危害，降低因土壤盐渍化造成的经济损失。具体监测方案见附录6、7。
4、突发海洋环境事件应急监测

对突发性海洋污染事故及时组织应急监测，掌握污染范围、状况和变化情况，为海洋灾害评估和海洋环境管理决策提供技术支撑。具体监测方案见附录8。

5、海洋放射性监测

全面了解我省沿海核电站和周边海域放射性环境基本状况及潜在风险，掌握核电开发活动对周边海域海洋环境的影响。具体监测方案见附录9。
6、闽东沿岸生态监控区监测

掌握闽东生态监控区主要物种或敏感物种的生存状况、生态环境及其变化趋势，有针对性的开展海洋生态修复试点工作，为制定海洋环境保护规划和海洋生态执法提供科学依据。具体监测方案见附录10。

（三）海洋环境监管监视监测

1、重点涉海工程海洋环境监视监测

为了解重点涉海工程项目环境保护措施运行状况，摸清工程建设活动对区域海洋的潜在风险，及时纠正和减轻涉海工程对海洋环境的损害。在2014年开展的福建省重点涉海工程海洋环境监测工作基础上，选择37个重点涉海工程项目开展海洋环境监视。监视工程项目环境保护措施运行是否符合《中华人民共和国海洋环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等相关法律法规以及工程项目海洋环境影响报告书要求，了解并及时纠正、减轻涉海工程施工期和运营期对海洋环境的损害。同时，对部分重点工程周边海洋环境影响实施监测，具体监测方案见附录11。

2、海洋垃圾监测

在福州、泉州2个沿海设区市开展海洋垃圾监测，在厦门开展海漂垃圾打捞统计监测，掌握海洋垃圾的种类、数量和来源，并评估其演变趋势，为海洋环境管理提供依据，力争减少人为活动对海洋环境的影响，保护海洋生态环境。具体监测方案见附录12；

3、主要江河入海污染物监测

通过对闽江、九龙江等主要江河入海污染物总量监测，掌握江河径流携带入海的营养盐、重金属等污染物的总量及其对海洋环境的影响，在河口区开展环境质量监测，为污染物总量控制和补偿制度的制定提供科学依据。具体监测方案见附录13；

4、陆源入海排污口及其邻近海域监测

对我省一般排污口、重点排污口及其邻近海域环境质量进行监测，掌握排污口污染物排放对海洋环境的影响以及排污口邻近海域存在的环境风险，有效控制陆源污染对海洋环境的影响，为海洋环境管理提供技术支持。具体监测方案见附录14；

5、海洋保护区监测

为了解福建省海洋保护区的建设和发展情况，已有海洋保护区的管理现状及重点保护区主要保护对象及其生境状况，为有效保护海洋物种、资源及遗迹，维护海洋生物、生态多样性提供科学依据。具体监测方案见附录15；

6、海洋生态文明建设示范区海洋环境监测

为掌握海洋生态文明示范区海洋生态环境质量变化及其原因，为评估海洋生态文明建设成效提供数据支撑。具体方案见附录16；

（四）公益服务监测

1、海水增养殖区监测

通过对增养殖区概况的调查以及对增养殖区水质、沉积物、养殖生物质量的监测，掌握增养殖区海洋生态环境质量，为海洋增养殖管理提供基础数据，为海水增养殖业可持续发展提供重要依据和技术支撑，具体监测方案见附录17；

2、海水浴场及滨海旅游度假区监测

在沿海开展海水浴场环境监测，掌握海水浴场环境质量状况，及时发布监测结果和评价结论，进行切实有效的管理，以保证游泳者的健康和生命安全。通过对滨海旅游度假区的环境监测，获取海面状况指数、水质指数、海滨观光指数等公众比较关心的信息，并向社会发布评价和预测结果，为社会公众服务。具体监测方案见附录18、19。

四、评价产品

2015年继续积极推进各类评价工作的开展，针对不同工作内容，形成相应的评价产品。

(一) 针对福建省近岸海域趋势性监测、主要海湾环境质量监测、陆源入海排污口及其邻近海域海洋环境监测、主要江河入海污染物总量监测、主要涉海工程监视监测等，根据监测时段定期编制综合性的《福建省海洋生态环境质量通报》；

(二) 针对闽东生态监控区及海洋保护区监测，编制《2015年闽东沿岸生态监控区监测报告》及《2015年海洋保护区监测报告》；

(三) 根据海水浴场环境监测预报情况、主要海湾水环境质量状况、重点排污口邻近海域环境质量状况等结果，通过福建电视台综合频道向社会发布；

(四) 根据福建省全年海洋环境监测结果，编制《2015年福建省海洋环境公报》。

五、保障措施

2015年将从多个方面保障各项海洋环境监测与评价工作的顺利进行。

(一) 工作机制保障：加强沟通联系与信息共享，实现福建省海洋与渔业厅与各设区市海洋行政主管部门之间的良性互动和协调发展，加快海洋环境监督管理信息系统的建设。福建省海洋环境与渔业资源监测中心统一组织协调省内监测与评价任务的工作(实施)方案、报告、公报的编制。各设区市站应积极参与辖区内监测的各有关监测单位业务工作的统筹协调，及时收集、发现和反馈监测工作中存在的问题，各设区市辖区内的监测单位应积极配合市级站的工作。各设区市海洋行政主管部门因工作需要获取本辖区内的监测数据及相关信息时，福建省海洋与渔业厅将按照数据共享原则尽快办理，优先提供；

(二) 质量保障：进一步完善福建省海洋环境监测质量管理体系，通过多种手段继续强化质量保证和质量控制工作，强化各类技术培训，持续提高海洋环境监测的质量水平。

六、任务分工

根据国家海洋局统一要求和规定，结合福建省海洋环境监测工作实际情况，整合各级海洋环境监测力量开展监测工作，具体任务分工如下：

表1 海洋环境监测工作任务分配表
	单位名称
	承担任务

	福建省海洋环境与渔业资源监测中心
	主要海湾及海坛岛近岸海域环境质量监测

	
	滩涂环境质量监测

	
	涉海工程海洋环境监视监测

	
	赤潮监测

	
	海水增养殖区监测

	
	陆源入海排污口及其邻近海域监测

	
	闽东沿岸生态监控区监测

	
	突发海洋环境事件应急监测

	
	海洋环境监测质量保证

	
	全省数据汇总、审核及上报

	宁德市海洋与渔业环境监测站
	主要海湾及海坛岛近岸海域环境质量监测

	
	赤潮监测

	
	涉海工程海洋环境监视监测

	
	主要江河入海污染物监测

	
	闽东沿岸生态监控区监测

	
	陆源入海排污口及其邻近海域监测

	
	海洋保护区监测

	
	突发海洋环境事件应急监测

	
	海水增养殖区监测

	福州市海洋与渔业技术中心
	主要海湾及海坛岛近岸海域环境质量监测

	
	赤潮监测

	
	主要江河入海污染物监测

	
	海水增养殖区监测

	
	海水入侵监测

	
	突发海洋环境事件应急监测

	
	海洋垃圾监测

	
	陆源入海排污口及其邻近海域监测

	莆田市海洋与渔业环境监测站
	主要海湾及海坛岛近岸海域环境质量监测

	
	赤潮监测

	
	海水增养殖区监测

	
	涉海工程海洋环境监视监测

	
	突发海洋环境事件应急监测

	泉州市海洋与渔业环境监测站
	主要海湾及海坛岛近岸海域环境质量监测

	
	海洋垃圾监测

	
	陆源入海排污口及其邻近海域监测

	
	突发海洋环境事件应急监测

	厦门市海洋与渔业研究所
	主要海湾及海坛岛近岸海域环境质量监测

	
	突发海洋环境事件应急监测

	
	陆源入海排污口及其邻近海域监测

	漳州市海洋环境监测与预报中心
	主要海湾及海坛岛近岸海域环境质量监测

	
	海水增养殖区监测

	
	陆源入海排污口及其邻近海域监测

	
	涉海工程海洋环境监视监测

	
	突发海洋环境事件应急监测

	
	海洋保护区监测

	集美大学
	近岸海域趋势性监测

	
	主要江河入海污染物监测

	
	陆源入海排污口及其邻近海域监测

	福建省水产研究所
	主要海湾及海坛岛近岸海域环境质量监测

	
	滩涂环境质量监测

	
	涉海工程海洋环境监视监测

	
	陆源入海排污口及其邻近海域监测

	
	主要江河入海污染物监测

	
	海水入侵监测

	
	土壤盐渍化监测

	
	突发海洋环境事件应急监测

	福建海洋研究所
	近岸海域趋势性监测

	
	主要海湾及海坛岛近岸海域环境质量监测

	
	主要江河入海污染物监测

	
	海水增养殖区监测

	
	涉海工程海洋环境监视监测

	
	陆源入海排污口及其邻近海域监测

	
	突发海洋环境事件应急监测

	
	资源与环境承载力监测

	厦门大学
	主要海湾及海坛岛近岸海域环境质量监测

	
	海洋保护区监测

	
	涉海工程海洋环境监视监测

	
	闽东沿岸生态监控区监测

	国家海洋局宁德海洋环境监测中心站
	近岸海域趋势性监测

	
	主要海湾及海坛岛近岸海域环境质量监测

	
	赤潮监测

	
	主要江河入海污染物监测

	
	海水增养殖区监测

	
	闽东沿岸生态监控区监测

	
	陆源入海排污口及其邻近海域监测

	
	突发海洋环境事件应急监测

	
	海洋放射性监测

	国家海洋局厦门海洋环境监测中心站
	海水入侵监测

	
	海水浴场环境监测

	
	滨海旅游度假区环境监测

	
	陆源入海排污口及其邻近海域监测

	
	突发海洋环境事件应急监测

	平潭县水产技术推广站
	赤潮监测

	
	陆源入海排污口及其邻近海域监测

	
	涉海工程海洋环境监视监测

	
	突发海洋环境事件应急监测

	宁德市海洋与渔业局
	海洋保护区监测

	福州市海洋与渔业局
	海洋保护区监测

	莆田市海洋与渔业局
	海洋保护区监测

	泉州市海洋与渔业局
	海洋保护区监测

	厦门市海洋与渔业局
	海水入侵监测

	
	主要江河入海污染物监测

	
	海水浴场监测

	
	滨海旅游度假区环境监测

	
	海洋生态文明建设示范区环境监测

	
	海洋保护区监测

	漳州市海洋与渔业局
	海洋保护区监测

	晋江市农业局
	海洋生态文明建设示范区环境监测

	东山县海洋与渔业局
	海洋生态文明建设示范区环境监测

	连江县海洋与渔业局
	赤潮监测

	福清市海洋与渔业局
	赤潮监测

	福建力普检测有限公司
	海水增养殖区监测


七、数据报送

为保证国家海洋局、东海分局及福建省海洋与渔业厅海洋环境评价工作的顺利开展，结合国家和省海洋环境监测方案，要求各任务承担单位应严格按照表2的要求报送数据。

表2  2015年各类监测数据资料提交要求一览表

	监测内容
	提交数据资料信息
	提交时间
	提交单位
	接收单位

	近岸海域趋势性监测
	海水
	全部监测数据
	监测月次月15日前，数据专线报送
	任务承担单位
	福建省海洋环境与渔业资源监测中心

	
	
	全部监测数据
	监测月次月20日前，数据专线报送
	福建省海洋环境与渔业资源监测中心
	东海分局

	
	沉积物
	全部监测数据
	2015年9月15日前，数据专线报送
	任务承担单位
	福建省海洋环境与渔业资源监测中心

	
	
	全部监测数据
	2015年9月20日前，数据专线报送
	福建省海洋环境与渔业资源监测中心
	东海分局

	
	生物多样性
	全部监测数据
	2015年11月20日前，数据专线报送
	任务承担单位
	福建省海洋环境与渔业资源监测中心

	
	
	全部监测数据
	2015年11月30日前，数据专线报送
	福建省海洋环境与渔业资源监测中心
	东海分局

	主要海湾及海坛岛近岸域环境质量监测
	水文气象数据以及水质的盐度、pH、溶解氧、化学需氧量、五项营养盐、石油类和粪大肠菌群数据
	监测当月最后一个工作日前，电子邮件报送
	任务承担单位
	福建省海洋环境与渔业资源监测中心

	
	其它水质数据
	监测月次月10日前(2016年2月航次为3月20日前)，电子邮件报送
	
	

	
	沉积物数据
	9月30日前
	
	

	滩涂环境质量监测
	全部监测数据资料信息
	2015年10月30日前，电子邮件报送
	任务承担单位
	福建省海洋环境与渔业资源监测中心

	资源与环境承载力监测
	全部监测数据资料信息
	2015年10月前
	任务承担单位
	福建省海洋环境与渔业资源监测中心

	赤潮监测
	常规监测结果
	每次采样后2-3天内，电子邮件报送
	任务承担单位
	福建省海洋环境与渔业资源监测中心、福建省海洋与渔业厅资源环保处、所在地（市）海洋与渔业局

	
	
	每月15 日17 时和30 日17 时前，数据专线或电子邮件
	福建省海洋环境与渔业资源监测中心
	东海分局

	
	加密监测结果
	加密监测数据于每周周二和周五12：00前提交，电子邮件报送
	任务承担单位
	福建省海洋环境与渔业资源监测中心

	
	赤潮周报
	每周二、周五17:00前
	福建省海洋环境与渔业资源监测中心
	福建省海洋与渔业厅资源环保处

	
	赤潮月报
	每月1日前
	
	

	海水入侵与土壤盐渍化监测
	全部监测数据资料信息
	监测月次月10日前报送
	任务承担单位
	福建省海洋环境与渔业资源监测中心

	突发海洋环境事件应急监测
	全部监测数据资料信息
	任务结束后2个工作日内，电子邮件报送
	任务承担单位
	福建省海洋环境与渔业资源监测中心、福建省海洋预报台

	闽东沿岸生态监控区监测
	全部监测数据资料信息
	监测月次月20日前，电子邮件报送
	任务承担单位
	福建省海洋环境与渔业资源监测中心

	
	监测报告
	2015年12月1日前，邮寄报送
	厦门大学
	福建省海洋与渔业厅资源环保处

	涉海工程海洋环境监视监测
	监视报表和图片
	监视次日，电子邮件及传真报送
	任务承担单位
	福建省海洋环境与渔业资源监测中心

	
	应急监测数据资料信息
	监测完毕后，电子邮件报送
	
	

	
	常规监测数据资料信息
	监测月次月20日前（10月份监测数据于10月25日前），数据专线报送
	
	

	海洋垃圾监测
	全部监测数据资料信息
	2015年10月15日前，电子邮件报送
	任务承担单位
	福建省海洋环境与渔业资源监测中心

	主要江河入海污染物监测
	全部监测数据资料信息
	监测当月最后一个工作日前，所有监测数据于11月30日前，电子邮件和数据专线报送
	任务承担单位
	福建省海洋环境与渔业资源监测中心

	陆源入海排污口及其邻近海域监测
	全部监测数据资料信息
	监测当月最后一个工作日前，电子邮件和数据专线报送
	任务承担单位
	福建省海洋环境与渔业资源监测中心

	海洋保护区监测
	《2015年xx区域海洋保护区监视简报》
	11月15日前
	任务承担单位
	东海分局、省厅资源环保处、福建省海洋环境与渔业资源监测中心

	
	全部监测数据资料信息
	监测月次月10日前电子邮件报送
	
	福建省海洋环境与渔业资源监测中心

	海洋生态文明建设示范区海洋环境监测
	全部监测数据资料信息及书面报告
	监测工作完成后
	任务承担单位
	福建省海洋环境与渔业资源监测中心

	海水增养殖区监测
	全部监测数据资料信息
	监测月的次月10 日前，电子邮件报送
	任务承担单位
	福建省海洋环境与渔业资源监测中心

	海水浴场环境监测预报
	全部监测数据资料信息
	监测时段每日14：00前，电子邮件
	各浴场监测单位
	国家海洋局厦门海洋环境监测中心站

	
	“海水浴场环境质量初步调查报告表”
	4月15日前，传真及电子邮件报送
	任务承担单位
	东海分局、国家海洋环境预报中心、福建省海洋与渔业厅资源环保处、福建省海洋环境与渔业资源监测中心（电子邮件）

	
	水文气象要素+漂浮物质
	监测时段每日15:00前传真及电子邮件报送
	
	国家海洋环境预报中心、东海分局、福建省海洋预报台、福建省海洋环境与渔业资源监测中心（电子邮件）

	
	常规水质要素
	监测时段的每周一、四15:00前传真及电子邮件报送
	
	国家海洋环境预报中心、国家海洋环境监测中心、东海分局、福建省海洋预报台、福建省海洋环境与渔业资源监测中心（电子邮件）

	
	应急监测数据
	同步传真及电子邮件报送
	
	国家海洋环境预报中心、国家海洋环境监测中心、东海环境监测中心、福建省海洋环境与渔业资源监测中心、福建省海洋预报台

	
	全年浴场监测数据及评价结果
	11月30日前，电子邮件报送
	
	福建省海洋环境与渔业资源监测中心

	滨海旅游度假区环境监测预报
	水文气象要素+每天监测一次的水质要素
	监测时段每日15:00前传真及电子邮件报送
	任务承担单位
	国家海洋环境预报中心、国家海洋环境监测中心、东海分局、福建省海洋预报台、福建省海洋环境与渔业资源监测中心（电子邮件）

	
	每周监测一次的水质要素
	监测时段每周四15:00前传真及电子邮件报送
	
	国家海洋环境预报中心、国家海洋环境监测中心、东海分局、福建省海洋预报台、福建省海洋环境与渔业资源监测中心（电子邮件）

	
	每月监测一次的水质要素
	于采样的次日报送（即每月的2日15:00前）传真及电子邮件报送，逢双休日或节假日顺延）
	
	东海分局，国家海洋环境监测中心、国家海洋环境监测中心、福建省海洋预报台、福建省海洋环境与渔业资源监测中心（电子邮件）

	
	沙滩地质要素、景观要素
	4月1日前传真及电子邮件报送
	
	国家海洋环境预报中心、国家海洋环境监测中心、东海分局、福建省海洋预报台、福建省海洋环境与渔业资源监测中心（电子邮件）

	
	全年监测数据及评价结果
	2015年11月30日前，电子邮件报送
	
	福建省海洋与渔业厅资源环保处、福建省海洋环境与渔业资源监测中心


八、联系方式

（一）国家海洋环境监测中心：

“海洋环境监测数据远程编报系统”技术组电子信箱：sysun@nmemc.gov.cn
赤潮监控专线(传真)：0411-84783336

滨海旅游度假区和海水浴场监测传真：0411-84782586

（二）国家海洋信息中心：传真：022-24010926

（三）东海环境监测中心：

数据及报告接收地址：上海市浦东新区川桥路1515号 评价室收 邮编201206  信息传真：021-60901505

（四）福建省海洋与渔业厅资源环境保护处：

地址：福州市冶山路26号 福建省海洋与渔业厅资源环境保护处 邮编350003

邮箱：fjhyzh@163.com   传真：0591-87834664

（五）福建省海洋环境与渔业资源监测中心：

地址：福州市冶山路26号 福建省海洋环境与渔业资源监测中心 邮编350003

邮箱：fjhyjc@126.com(常规数据及报告)，传真：0591-87278890

邮箱：fjhydjq@126.com(海水浴场及滨海旅游度假区数据专用)

技术质量科(方案设计) 王颢 0591-87814154  13696831463

技术质量科(陆源污染监测) 魏姗姗 0591-87273253  15280077990

技术质量科(质量保证) 任保卫 0591-87831850  13655028801

技术质量科(数据管理) 王臻 0591-87278892  15959014672

环境与生态资源室(赤潮) 李荣茂 0591-87878731  13705044475
（六）福建省水产研究所：

罗冬莲(江河特征污染物样品接收)  厦门市东渡海山路7号 13606070986
（七）福建力普检测有限公司：

外联部(增养殖区多环芳烃样品接收) 黄瑞娟  福州市高新区海西园科技东路创业大厦21层 15259125515

九、执行时间

2015年3月1日至2016年3月20日。

附录1  近岸海域趋势性监测工作方案

一、海水趋势性监测

(一) 站位布设和任务分工

福建省近岸海域共布设147个海水趋势性监测站位，其中国控点109个，省控点在国控点和海湾监测的基础上新增38个。国控点的监测由东海分局具体实施，省控点监测站位及任务分工见表1-1a、b。
表1-1a 海水趋势性监测明细表(国控点)

	序号
	站位编号
	北纬
	东经

	1
	A2D35YQ002
	27°12′20″
	120°12′00″

	2
	A2D35YQ003
	27°10′00″
	120°27′00″

	3
	A2D35YQ004
	26°23′42″
	119°53′57″

	4
	A2D35YQ005
	27°08′00″
	120°33′00″

	5
	A2D35YQ008
	27°00′00″
	120°33′00″

	6
	A2D35YQ010
	26°56′40″
	120°15′00″

	7
	A2D35YQ013
	26°51′30″
	120°10′00″

	8
	A2D35YQ014
	26°51′20″
	120°24′00″

	9
	A2D35YQ016
	26°45′40″
	119°59′00″

	10
	A2D35YQ017
	26°45′27″
	119°43′30″

	11
	A2D35YQ018
	26°43′05″
	119°45′24″

	12
	A2D35YQ019
	26°42′00″
	119°42′00″

	13
	A2D35YQ020
	26°40′00″
	120°17′30″

	14
	A2D35YQ021
	26°39′59″
	119°48′52″

	15
	A2D35YQ022
	26°38′45″
	119°34′33″

	16
	A2D35YQ023
	26°37′49″
	119°39′16″

	17
	A2D35YQ024
	26°37′38″
	119°52′12″

	18
	A2D35YQ026
	26°35′01″
	119°49′00″

	19
	A2D35YQ027
	26°34′40″
	119°58′40″

	20
	A2D35YQ028
	26°30′00″
	120°07′30″

	21
	A2D35YQ032
	26°23′13″
	119°43′33″

	22
	A2D35YQ033
	26°22′54″
	119°46′04″

	23
	A2D35YQ035
	26°16′19″
	119°45′08″

	24
	A2D35YQ036
	26°15′00″
	119°48′06″

	25
	A2D35YQ037
	26°12′35″
	119°33′11″

	26
	A2D35YQ038
	26°12′05″
	119°42′35″

	27
	A2D35YQ039
	26°05′36″
	119°41′00″

	28
	A2D35YQ040
	26°05′00″
	119°44′00″

	29
	A2D35YQ041
	26°03′04″
	119°48′00″

	30
	A2D35YQ043
	25°54′00″
	119°44′00″

	31
	A2D35YQ044
	25°45′00″
	119°43′32″

	32
	A2D35YQ046
	25°38′15″
	119°31′57″

	33
	A2D35YQ047
	25°36′00″
	119°38′00″

	34
	A2D35YQ049
	25°30′03″
	119°38′39″

	35
	A2D35YQ050
	25°26′01″
	119°25′01″

	36
	A2D35YQ051
	25°25′49″
	119°14′06″

	37
	A2D35YQ053
	25°22′58″
	119°13′01″

	38
	A2D35YQ054
	25°12′00″
	118°59′00″

	39
	A2D35YQ055
	25°05′20″
	119°10′30″

	40
	A2D35YQ056
	24°58′20″
	119°04′00″

	41
	A2D35YQ057
	24°52′33″
	119°04′48″

	42
	A2D35YQ059
	24°52′00″
	119°00′00″

	43
	A2D35YQ060
	24°50′00″
	118°45′00″

	44
	A2D35YQ062
	24°46′42″
	118°52′12″

	45
	A2D35YQ063
	24°45′50″
	118°47′03″

	46
	A2D35YQ064
	24°43′00″
	118°45′00″

	47
	A2D35YQ077
	24°26′48″
	118°00′00″

	48
	A2D35YQ082
	24°12′00″
	118°10′00″

	49
	A2D35YQ084
	23°55′00″
	117°42′01″

	50
	A2D35YQ088
	23°45′44″
	117°32′18″

	51
	A2D35YQ090
	23°43′24″
	117°34′12″

	52
	A2D35YQ092
	23°41′29″
	117°19′18″

	53
	A2D35YQ095
	23°33′55″
	117°18′04″

	54
	A2D35YQ096
	23°28′00″
	117°28′00″

	55
	A2D35YQ099
	26°18′40″
	120°09′36″

	56
	A2D35YQ100
	25°43′13″
	120°08′11″

	57
	A2D35YQ101
	25°19′01″
	120°02′31″

	58
	A2D35YQ102
	25°00′31″
	119°29′28″

	59
	A2D35YQ103
	24°39′31″
	118°58′14″

	60
	A2D35YQ104
	23°56′19″
	118°02′53″

	61
	ZA02
	23°41′31″
	117°19′19″

	62
	DXZYQ308
	23°56′35″
	117°44′17″

	63
	DS01
	23°53′02″
	117°31′23″

	64
	DS04
	23°49′41″
	117°34′44″

	65
	DS09
	23°45′07″
	117°26′35″

	66
	HT06
	25°25′48″
	119°40′34″

	67
	LY01
	26°28′16″
	119°38′46″

	68
	LY16
	26°25′01″
	119°48′00″

	69
	MZ01
	25°14′02″
	118°57′58″

	70
	MZ10
	25°05′28″
	118°57′32″

	71
	MZ12
	25°04′19″
	119°00′36″

	72
	QZ02
	24°52′23″
	118°41′13″

	73
	QZ03
	24°49′30″
	118°40′01″

	74
	SC02
	27°16′05″
	120°15′40″

	75
	SC03
	27°15′29″
	120°17′35″

	76
	SC04
	27°14′28″
	120°17′13″

	77
	SH10
	24°38′02″
	118°41′35″

	78
	SS03
	26°51′22″
	119°40′37″

	79
	SS04
	26°49′26″
	119°41′06″

	80
	SS08
	26°42′58″
	119°46′37″

	81
	SS14
	26°45′07″
	119°36′32″

	82
	SS22
	26°40′01″
	119°57′29″

	83
	XH02
	25°25′55″
	119°14′00″

	84
	XH06
	25°23′10″
	119°19′16″

	85
	XH12
	25°29′24″
	119°22′16″

	86
	xm02
	24°33′09″
	118°04′30″

	87
	xm03
	24°31′24″
	118°04′18″

	88
	XM04
	24°28′36″
	118°03′30″

	89
	XM05
	24°26′22″
	118°04′26″

	90
	xm06
	24°25′19″
	118°00′29″

	91
	XM07
	24°24′48″
	118°05′30″

	92
	xm08
	24°24′43″
	118°08′53″

	93
	xm09
	24°26′27″
	118°11′15″

	94
	XM10
	24°30′00″
	118°13′00″

	95
	xm11
	24°32′38″
	118°11′51″

	96
	xm12
	24°33′54″
	118°08′00″

	97
	xm13
	24°36′24″
	118°09′50″

	98
	xm15
	24°31′09″
	118°20′57″

	99
	xm16
	24°32′42″
	118°23′06″

	100
	DXZYQ309
	24°26′54″
	118°02′58″

	101
	A2D35JQ002
	27°00′00″
	121°00′00″

	102
	A2D35JQ007
	26°04′26″
	120°32′20″

	103
	A2D35JQ014
	24°42′00″
	119°22′00″

	104
	A2D35JQ017
	24°33′40″
	118°25′59″

	105
	A2D35JQ020
	24°20′49″
	118°48′43″

	106
	A2D35JQ021
	24°16′18″
	118°28′58″

	107
	新增11
	26°03′21″
	119°37′25″

	108
	新增12
	25°15′37″
	118°56′20″

	109
	新增13
	24°56′35″
	118°40′57″


表1-1b 海水趋势性监测明细表(省控点)
	序号
	站位编号
	北纬
	东经
	承担单位

	1
	FJ001W
	27°10'04"
	120°43'42"
	国家海洋局宁德海洋环境监测中心站

	2
	FJ002W
	27°06'27"
	120°51'04"
	

	3
	FJ003W
	27°04'51"
	120°24'09"
	

	4
	FJ004W
	27°01'50"
	120°28'08"
	

	5
	FJ005W
	26°49'55"
	120°48'52"
	

	6
	FJ006W
	26°45'11"
	120°34'36"
	

	7
	FJ007W
	26°37'01"
	120°23'40"
	

	8
	FJ008W
	26°31'15"
	120°34'36"
	

	9
	FJ009W
	26°28'47"
	119°53'19"
	

	10
	FJ010W
	26°20'00"
	120°26'28"
	

	11
	FJ011W
	26°12'13"
	120°20'25"
	

	12
	FJ012W
	26°03'14"
	120°08'40"
	

	13
	FJ013W
	25°49'54"
	119°54'21"
	

	14
	FJ014W
	25°37'27"
	119°58'06"
	

	15
	FJ015W
	25°26'51"
	119°58'11"
	

	16
	FJ016W
	25°20'51"
	119°27'15"
	

	17
	FJ017W
	25°13'53"
	119°45'09"
	

	18
	FJ018W
	25°10'37"
	119°55'52"
	

	19
	FJ019W
	25°10'10"
	119°22'42"
	福建海洋研究所负责，集美大学配合

	20
	FJ020W
	24°55'11"
	119°16'22"
	

	21
	FJ021W
	24°48'46"
	119°37'54"
	

	22
	FJ022W
	24°34'04"
	119°14'17"
	

	23
	FJ023W
	24°30'09"
	118°50'39"
	

	24
	FJ024W
	24°28'58"
	118°35'44"
	

	25
	FJ025W
	24°19'36"
	118°13'32"
	

	26
	FJ026W
	24°09'14"
	118°23'16"
	

	27
	FJ027W
	24°04'12"
	118°28'15"
	

	28
	FJ028W
	24°07'28"
	118°00'22"
	

	29
	FJ029W
	23°58'05"
	117°56'12"
	

	30
	FJ030W
	23°50'17"
	118°17'14"
	

	31
	FJ031W
	23°48'35"
	117°51'23"
	

	32
	FJ032W
	23°39'58"
	118°05'05"
	

	33
	FJ033W
	23°41'22"
	117°46'00"
	

	34
	FJ034W
	23°35'37"
	117°36'25"
	

	35
	FJ035W
	23°25'22"
	117°49'26"
	

	36
	FJ036W
	23°29'46"
	117°13'00"
	

	37
	FJ037W
	23°21'12"
	117°20'39"
	

	38
	FJ038W
	23°09'36"
	117°31'43"
	


 (二) 监测项目与分析方法

水文气象为：风向、风速、气温、简易天气现象、水温、水色、水深、透明度和海况。水质为：盐度、pH、溶解氧、化学需氧量、活性磷酸盐、活性硅酸盐、亚硝酸盐-氮、硝酸盐-氮、氨-氮、石油类、叶绿素a、悬浮物、总氮、总磷、重金属(铜、锌、铬、汞、镉、铅、砷)。具体方法见表1-2和1-3。

表1-2 水文气象监测项目与分析方法一览表

	序号
	分析项目
	分析方法
	参照标准

	1
	风向
	风向、风速仪法
	GB/T 12763-2007

	2
	风速
	风向、风速仪法
	GB/T 12763-2007

	3
	气温
	通风干湿表法、温度计
	GB/T 12763-2007

	4
	简易天气现象
	目视法
	GB/T 12763-2007

	5
	水温
	颠倒温度计法/CTD法
	GB/T 12763-2007

	6
	水色
	水色计法
	GB/T 12763-2007

	7
	水深
	船载测深仪
	GB/T 12763-2007

	8
	透明度
	透明度盘法/水下照度计法
	GB/T 12763-2007

	9
	海况
	海浪及海流目视法
	GB/T 12763-2007


表1-3 水质监测项目与分析方法一览表

	序号
	分析项目
	分析方法
	引用标准

	1
	pH
	pH计法/ CTD法
	GB 17378.4-2007

	2
	盐度
	盐度计法/CTD法
	GB/T 12763.4-2007

	3
	溶解氧
	碘量法/电极法
	GB 17378.4-2007

	4
	悬浮物
	重量法
	GB/T 12763.4-2007

	5
	化学需氧量
	碱性高锰酸钾法
	GB 17378.4-2007

	6
	磷酸盐
	磷钼蓝分光光度法
	GB 17378.4-2007

	7
	亚硝酸盐-氮
	盐酸奈乙二胺比色法
	GB 17378.4-2007

	8
	硝酸盐-氮
	镉-铜(锌-镉)还原法
	GB 17378.4-2007

	9
	氨-氮
	次溴酸盐氧化法
	GB 17378.4-2007

	10
	活性硅酸盐
	硅钼蓝分光光度法
	GB 17378.4-2007

	11
	石油类
	紫外分光光度法
	GB 17378.4-2007

	12
	铜
	原子吸收分光光度法
	GB 17378.4-2007

	13
	镉
	原子吸收分光光度法
	GB 17378.4-2007

	14
	铅
	原子吸收分光光度法
	GB 17378.4-2007

	15
	锌
	原子吸收分光光度法
	GB 17378.4-2007

	16
	铬
	原子吸收分光光度法
	GB 17378.4-2007

	17
	汞
	原子荧光法
	GB 17378.4-2007

	18
	砷
	原子荧光法
	GB 17378.4-2007

	19
	总磷
	过硫酸钾氧化法
	GB/T 12763.4-2007

	20
	总氮
	过硫酸钾氧化法
	GB/T 12763.4-2007

	21
	叶绿素-a
	荧光分光光度法
	GB 17378.6-2007


(三) 采样要求

按照《海洋监测规范》(GB17378-2007)和《海洋调查规范》(GB/T12763-2007)执行。采样层次见表1-4：

表1-4 采样层次明细表

	序号
	水深范围(米)
	采样层次

	1
	小于10
	表层

	2
	10-25
	表、底层

	3
	25-50
	表、10米、底层

	4
	50-100
	表、10米、50米、底层


(四) 监测频率和时间

省控点开展2次监测，其中春季航次于4月中旬-5月间，夏季航次于7月中旬-8月间实施。其中春季航次开展除重金属以外的项目监测，夏季航次开展全项目监测。

(五) 成果提交

监测单位应于监测月次月15日前将监测数据通过数据专线报送至福建省海洋环境与渔业资源监测中心。质量保证及质控数据上报相关要求详见附录20《海洋环境监测质量保证工作方案》，福建省海洋环境与渔业资源监测中心审核无误后须将数据于监测月次月20日前通过专线报送至东海分局。

二、沉积物监测

(一) 站位布设和任务分工

福建省近岸海域共布设87个沉积物趋势性监测站位，其中国控点68个，省控点19个。国控点的监测由东海分局实施，省控点站位及任务分工见表1-5a、b。
表1-5a 沉积物趋势性监测明细表(国控点)

	序号
	站位编号
	北纬
	东经

	1
	A2D35YQ003
	27°10'00"
	120°27'00"

	2
	A2D35YQ004
	26°23'42"
	119°53'57"

	3
	A2D35YQ005
	27°08'00"
	120°33'00"

	4
	A2D35YQ008
	27°00'00"
	120°33'00"

	5
	A2D35YQ010
	26°56'40"
	120°15'00"

	6
	A2D35YQ013
	26°51'30"
	120°10'00"

	7
	A2D35YQ014
	26°51'20"
	120°24'00"

	8
	A2D35YQ016
	26°45'40"
	119°59'00"

	9
	A2D35YQ018
	26°43'05"
	119°45'24"

	10
	A2D35YQ019
	26°42'00"
	119°42'00"

	11
	A2D35YQ020
	26°40'00"
	120°17'30"

	12
	A2D35YQ021
	26°39'59"
	119°48'52"

	13
	A2D35YQ022
	26°38'45"
	119°34'33"

	14
	A2D35YQ023
	26°37'49"
	119°39'16"

	15
	A2D35YQ024
	26°37'38"
	119°52'12"

	16
	A2D35YQ026
	26°35'01"
	119°49'00"

	17
	A2D35YQ027
	26°34'40"
	119°58'40"

	18
	A2D35YQ028
	26°30'00"
	120°07'30"

	19
	A2D35YQ032
	26°23'13"
	119°43'33"

	20
	A2D35YQ035
	26°16'19"
	119°45'08"

	21
	A2D35YQ038
	26°12'05"
	119°42'35"

	22
	A2D35YQ039
	26°05'36"
	119°41'00"

	23
	A2D35YQ041
	26°03'04"
	119°48'00"

	24
	A2D35YQ044
	25°45'00"
	119°43'32"

	25
	A2D35YQ047
	25°36'00"
	119°38'00"

	26
	A2D35YQ049
	25°30'03"
	119°38'39"

	27
	A2D35YQ050
	25°26'01"
	119°25'01"

	28
	A2D35YQ051
	25°25'49"
	119°14'06"

	29
	A2D35YQ053
	25°22'58"
	119°13'01"

	30
	A2D35YQ054
	25°12'00"
	118°59'00"

	31
	A2D35YQ055
	25°05'20"
	119°10'30"

	32
	A2D35YQ056
	24°58'20"
	119°04'00"

	33
	A2D35YQ057
	24°52'33"
	119°04'48"

	34
	A2D35YQ060
	24°50'00"
	118°45'00"

	35
	A2D35YQ062
	24°46'42"
	118°52'12"

	36
	A2D35YQ063
	24°45'50"
	118°47'03"

	37
	A2D35YQ077
	24°26'48"
	118°00'00"

	38
	A2D35YQ082
	24°12'00"
	118°10'00"

	39
	A2D35YQ084
	23°55'00"
	117°42'01"

	40
	A2D35YQ090
	23°43'24"
	117°34'12"

	41
	A2D35YQ092
	23°41'29"
	117°19'18"

	42
	A2D35YQ095
	23°33'55"
	117°18'04"

	43
	A2D35YQ099
	26°18'40"
	120°09'36"

	44
	DS04
	23°49'41"
	117°34'44"

	45
	DS09
	23°45'07"
	117°26'35"

	46
	LY01
	26°28'16"
	119°38'46"

	47
	MZ10
	25°05'28"
	118°57'32"

	48
	QZ02
	24°52'23"
	118°41'13"

	49
	QZ03
	24°49'30"
	118°40'01"

	50
	SC04
	27°14'28"
	120°17'13"

	51
	SS03
	26°51'22"
	119°40'37"

	52
	SS14
	26°45'07"
	119°36'32"

	53
	xm02
	24°33'09"
	118°04'30"

	54
	xm03
	24°31'24"
	118°04'18"

	55
	XM04
	24°28'36"
	118°03'30"

	56
	xm06
	24°25'19"
	118°00'29"

	57
	XM07
	24°24'48"
	118°05'30"

	58
	xm09
	24°26'27"
	118°11'15"

	59
	xm11
	24°32'38"
	118°11'51"

	60
	xm12
	24°33'54"
	118°08'00"

	61
	xm13
	24°36'24"
	118°09'50"

	62
	xm16
	24°32'42"
	118°23'06"

	63
	A2D35JQ002
	27°00'00"
	121°00'00"

	64
	A2D35JQ014
	24°42'00"
	119°22'00"

	65
	A2D35JQ017
	24°33'40"
	118°25'59"

	66
	新增11
	26°03'21"
	119°37'25"

	67
	新增12
	25°15'37"
	118°56'20"

	68
	新增13
	24°56'35"
	118°40'57"


表1-5b 沉积物趋势性监测明细表(省控点)
	序号
	站位编号
	北纬
	东经
	承担单位

	1
	FJ002S
	27°06'27"
	120°51'04"
	国家海洋局宁德海洋环境监测中心站

	2
	FJ003S
	27°04'51"
	120°24'09"
	

	3
	FJ005S
	26°49'55"
	120°48'52"
	

	4
	FJ007S
	26°37'01"
	120°23'40"
	

	5
	FJ010S
	26°20'00"
	120°26'28"
	

	6
	FJ012S
	26°03'14"
	120°08'40"
	

	7
	FJ013S
	25°49'54"
	119°54'21"
	

	8
	FJ015S
	25°26'51"
	119°58'11"
	

	9
	FJ017S
	25°13'53"
	119°45'09"
	

	10
	FJ019S
	25°10'10"
	119°22'42"
	福建海洋研究所负责，集美大学配合

	11
	FJ021S
	24°48'46"
	119°37'54"
	

	12
	FJ022S
	24°34'04"
	119°14'17"
	

	13
	FJ024S
	24°28'58"
	118°35'44"
	

	14
	FJ025S
	24°19'36"
	118°13'32"
	

	15
	FJ026S
	24°09'14"
	118°23'16"
	

	16
	FJ030S
	23°50'17"
	118°17'14"
	

	17
	FJ033S
	23°41'22"
	117°46'00"
	

	18
	FJ035S
	23°25'22"
	117°49'26"
	

	19
	FJ037S
	23°21'12"
	117°20'39"
	


(二) 监测项目与分析方法

监测项目为硫化物、有机碳、粒度、石油类、汞、镉、铅、砷、铜、锌、铬、滴滴涕和多氯联苯。具体分析方法见表1-6：

表1-6 沉积物监测项目与分析方法一览表

	序号
	分析项目
	分析方法
	引用标准

	1
	有机碳
	重铬酸钾氧化法
	GB/T 17378.5-2007

	2
	硫化物
	碘量法/亚甲基兰光度法
	GB/T 17378.5-2007

	3
	石油类
	紫外分光光度法
	GB/T 17378.5-2007

	4
	铜
	原子吸收分光光度法
	GB/T 17378.5-2007

	5
	铅
	原子吸收分光光度法
	GB/T 17378.5-2007

	6
	镉
	原子吸收分光光度法
	GB/T 17378.5-2007

	7
	锌
	原子吸收分光光度法
	GB/T 17378.5-2007

	8
	铬
	原子吸收分光光度法
	GB/T 17378.5-2007

	9
	汞
	原子荧光法
	GB/T 17378.5-2007

	10
	砷
	原子荧光法
	GB/T 17378.5-2007

	11
	滴滴涕
	气相色谱法
	GB/T 17378.5-2007

	12
	多氯联苯
	气相色谱法
	GB/T 17378.5-2007

	13
	粒度
	筛析法/粒度仪法
	GB/T 12763.8-2007


*福建南区监测福建海洋研究所为数据汇总单位。

(三) 采样要求

各沉积物监测站位采表层样品，具体采样方法按照《海洋监测规范》(GB17378-2007)执行，因底质原因未采到样品的，必须在报表中加以备注。

(四) 监测频率和时间

于夏季航次，即7月中旬-8月开展一次。
(五) 数据报送

监测单位应于9月15日前将监测数据通过数据专线报送至福建省海洋环境与渔业资源监测中心(滴滴涕和多氯联苯上报时需同时报出总浓度及各单体浓度)。福建省海洋环境与渔业资源监测中心审核无误后须将数据于9月20日以数据专线形式报送至东海分局。
三、海洋生物多样性监测

(一) 站位布设和任务分工

福建省近岸海域共布设82个生物多样性监测站位，其中国控点59个，省控点23个。国控点的监测由东海分局实施，省控点站位及任务分工见表1-7a、b。

表1-7a 生物多样性监测明细表(国控点)
	序号
	站位编号
	北纬
	东经

	1
	SC04
	27°14′28″
	120°17′13″

	2
	A2D35YQ003
	27°10′00″
	120°27′00″

	3
	A2D35YQ008
	27°00′00″
	120°33′00″

	4
	A2D35YQ010
	26°56′40″
	120°15′00″

	5
	A2D35YQ013
	26°51′30″
	120°10′00″

	6
	SS03
	26°51′22″
	119°40′37″

	7
	A2D35YQ014
	26°51′20″
	120°24′00″

	8
	A2D35YQ016
	26°45′40″
	119°59′00″

	9
	SS14
	26°45′07″
	119°36′32″

	10
	SS08
	26°42′58″
	119°46′37″

	11
	A2D35YQ019
	26°42′00″
	119°42′00″

	12
	SS22
	26°40′01″
	119°57′29″

	13
	A2D35YQ020
	26°40′00″
	120°17′30″

	14
	A2D35YQ024
	26°37′38″
	119°52′12″

	15
	A2D35YQ026
	26°35′01″
	119°49′00″

	16
	A2D35YQ027
	26°34′40″
	119°58′40″

	17
	A2D35YQ028
	26°30′00″
	120°07′30″

	18
	LY01
	26°28′16″
	119°38′46″

	19
	A2D35YQ004
	26°23′42″
	119°53′57″

	20
	A2D35YQ032
	26°23′13″
	119°43′33″

	21
	A2D35YQ099
	26°18′40″
	120°09′36″

	22
	A2D35YQ038
	26°12′05″
	119°42′35″

	23
	A2D35YQ039
	26°05′36″
	119°41′00″

	24
	新增11
	26°03′22″
	119°37′25″

	25
	A2D35YQ041
	26°03′04″
	119°48′00″

	26
	A2D35YQ044
	25°45′00″
	119°43′32″

	27
	A2D35YQ047
	25°36′00″
	119°38′00″

	28
	A2D35YQ049
	25°30′03″
	119°38′39″

	29
	A2D35YQ050
	25°26′01″
	119°25′01″

	30
	A2D35YQ053
	25°22′58″
	119°13′01″

	31
	新增12
	25°15′37″
	118°56′20″

	32
	MZ10
	25°05′28″
	118°57′32″

	33
	A2D35YQ055
	25°05′20″
	119°10′30″

	34
	新增13
	24°56′35″
	118°40′57″

	35
	A2D35YQ057
	24°52′33″
	119°04′48″

	36
	A2D35YQ060
	24°50′00″
	118°45′00″

	37
	QZ03
	24°49′30″
	118°40′01″

	38
	A2D35YQ062
	24°46′42″
	118°52′12″

	39
	xm13
	24°36′24″
	118°09′50″

	40
	xm12
	24°33′54″
	118°08′00″

	41
	xm02
	24°33′09″
	118°04′30″

	42
	xm16
	24°32′42″
	118°23′06″

	43
	xm11
	24°32′38″
	118°11′51″

	44
	xm03
	24°31′24″
	118°04′18″

	45
	XM04
	24°28′36″
	118°03′30″

	46
	A2D35YQ077
	24°26′48″
	118°00′00″

	47
	xm09
	24°26′27″
	118°11′15″

	48
	xm06
	24°25′19″
	118°00′29″

	49
	XM07
	24°24′48″
	118°05′30″

	50
	A2D35YQ082
	24°12′00″
	118°10′00″

	51
	DXZYQ308
	23°56′35″
	117°44′17″

	52
	A2D35YQ084
	23°55′00″
	117°42′01″

	53
	DS04
	23°49′41″
	117°34′44″

	54
	DS09
	23°45′07″
	117°26′35″

	55
	A2D35YQ092
	23°41′29″
	117°19′18″

	56
	A2D35YQ096
	23°28′00″
	117°28′00″

	57
	A2D35JQ002
	27°00'00"
	121°00'00"

	58
	A2D35JQ014
	24°42'00"
	119°22'00"

	59
	A2D35JQ021
	24°16'18"
	118°28'58"


表1-7b  生物多样性监测明细表(省控点)
	序号
	站位编号
	北纬
	东经
	承担单位

	1
	FJ002B
	27°06'27"
	120°51'04"
	国家海洋局宁德海洋环境监测中心站

	2
	FJ003B
	27°04'51"
	120°24'09"
	

	3
	FJ004B
	27°01'50"
	120°28'08"
	

	4
	FJ005B
	26°49'55"
	120°48'52"
	

	5
	FJ007B
	26°37'01"
	120°23'40"
	

	6
	FJ009B
	26°28'47"
	119°53'19"
	

	7
	FJ010B
	26°20'00"
	120°26'28"
	

	8
	FJ012B
	26°03'14"
	120°08'40"
	

	9
	FJ013B
	25°49'54"
	119°54'21"
	

	10
	FJ015B
	25°26'51"
	119°58'11"
	

	11
	FJ017B
	25°13'53"
	119°45'09"
	

	12
	FJ019B
	25°10'10"
	119°22'42"
	福建海洋研究所负责，集美大学配合

	13
	FJ021B
	24°48'46"
	119°37'54"
	

	14
	FJ022B
	24°34'04"
	119°14'17"
	

	15
	FJ024B
	24°28'58"
	118°35'44"
	

	16
	FJ025B
	24°19'36"
	118°13'32"
	

	17
	FJ026B
	24°09'14"
	118°23'16"
	

	18
	FJ028B
	24°07'28"
	118°00'22"
	

	19
	FJ030B
	23°50'17"
	118°17'14"
	

	20
	FJ033B
	23°41'22"
	117°46'00"
	

	21
	FJ035B
	23°25'22"
	117°49'26"
	

	22
	FJ037B
	23°21'12"
	117°20'39"
	

	23
	FJ038B
	23°09'36"
	117°31'43"
	


(二) 监测项目与分析方法

浮游植物：浅水III型网网样的种类组成、密度；浮游动物：浅水I型网网样种类组成、密度、总生物量(湿重)，浅水II型网网样种类组成、密度；鱼卵与仔、稚鱼：种类组成、密度(用浅水I型网垂直拖网采集定量样品)；大型底栖生物：种类组成、密度、生物量(用采泥器采集底泥做定量分析)；具体分析方法参见表1-8。

表1-8 生物多样性监测项目与分析方法一览表

	序号
	分析项目
	分析方法
	参照标准

	1
	浮游植物
	计数法
	GB 17378.7-2007

	2
	浮游动物
	计数法
	GB 17378.7-2007

	3
	鱼卵仔、稚鱼
	计数法
	GB/T 12763.6-2007

	4
	大型底栖生物
	计数法
	GB 17378.7-2007

	5
	潮间带生物
	计数法
	GB 17378.7-2007


(三) 监测频率和时间

省控点开展2次浮游生物监测，同水质同步开展。大型底栖生物仅在夏季航次时开展一次。
(四) 成果提交
监测单位应于11月20日前将监测数据通过数据专线报送至福建省海洋环境与渔业资源监测中心，福建省海洋环境与渔业资源监测中心审核整理无误后须将数据于11月最后一个工作日前通过专线报送至东海分局。
附录2  主要海湾及海坛岛环境质量监测工作方案

一、工作内容
（一）监测的海湾

2015年开展监测的海域共计14个，分别为：沙埕港、三沙湾、罗源湾、闽江口、福清湾、海坛岛、兴化湾、湄洲湾、泉州湾、深沪湾、厦门湾、旧镇湾、东山湾、诏安湾。

（二）监测站位

根据我省海洋环境评价的需要，结合海洋功能区划，在监测海域中设定198个监测站位(含选测点24个)，每个小区域布设9-24个监测站位(见附件2-1)。

（三）监测内容
监测内容包括水文气象、水质、沉积物，具体监测参数详见附件2-1。

（四）监测时间及频率

采样时间：采样时间为5、8、10月及2016年2月(受春节春节影响可延迟至3月10日前)。采样时应在大潮或接近大潮时段进行。

监测频率：水文气象和水质项目(除重金属)于5、8、10及2016年2月各监测1次，全年共计4次；水质重金属项目(含砷)、沉积物项目于8月监测1次。

（五）采样层次及分析方法

水文：现场对表层水温进行测量；
水质：采集表层样品进行分析；
沉积物：使用抓斗抓取表层沉积物进行分析。

各项目的分析方法见附件2-2。

（六）任务分工

2015年环境监测工作按照属地管理、就近完成的原则，由福建省海洋环境与渔业资源监测中心等11家单位共同完成，具体任务分工如下表：

表2-1任务分工表

	序号
	任务承担单位
	监测区域

	1
	国家海洋局宁德海洋环境监测中心站
	沙埕港

	2
	宁德市海洋与渔业环境监测站
	三沙湾

	3
	福建省海洋环境与渔业资源监测中心
	罗源湾

	4
	福州市海洋与渔业技术中心
	闽江口

	5
	福建省水产研究所
	福清湾、海坛岛、旧镇湾

	6
	莆田市海洋与渔业环境监测站
	兴化湾

	7
	泉州市海洋与渔业环境监测站
	泉州湾

	8
	福建海洋研究所
	湄洲湾、厦门湾、诏安湾

	9
	厦门大学
	深沪湾

	10
	厦门市海洋与渔业研究所
	厦门湾*

	11
	漳州市海洋环境监测与预报中心
	东山湾


备注：1、“*”表示在监测工作中为协作单位。

二、成果提交

各任务承担单位将水文气象数据以及水质要素的盐度、pH、溶解氧、化学需氧量、活性磷酸盐、活性硅酸盐、亚硝酸盐-氮、硝酸盐-氮、氨-氮、石油类和粪大肠菌群数据使用统一表格进行录入，并于采样当月最后一个工作日前以电子邮件形式上报福建省海洋环境与渔业资源监测中心。其余水质数据应于采样月次月10日前(2016年2月航次为3月20日前)，沉积物数据应于9月30日前以电子邮件形式上报福建省海洋环境与渔业资源监测中心。
附件2-1   主要海湾环境监测明细
表2-1-1 沙埕港环境监测站位表

	站位编号
	北纬
	东经
	监测介质
	监测参数

	SC01
	27°15'07"
	120°13'40"
	水文气象、水质、沉积物
	水文气象：天气现象、水温、透明度、海况

水质：pH、盐度、悬浮物、溶解氧、化学需氧量、活性磷酸盐、活性硅酸盐、亚硝酸盐-氮、硝酸盐-氮、氨-氮、石油类、铜、铅、镉、汞、砷、粪大肠菌群

沉积物：铜、铅、镉、汞、砷、石油类、硫化物、有机碳、含水率、粪大肠菌群



	SC02
	27°16'00"
	120°15'34"
	水文气象、水质
	

	SC03
	27°15'58"
	120°17'34"
	水文气象、水质
	

	SC04
	27°14'34"
	120°17'20"
	水文气象、水质、沉积物
	

	SC05
	27°12'46"
	120°18'39"
	水文气象、水质
	

	SC06
	27°14'02"
	120°19'42"
	水文气象、水质、沉积物
	

	SC07
	27°14'07"
	120°22'21"
	水文气象、水质、沉积物
	

	SC08
	27°13'11"
	120°23'19"
	水文气象、水质
	

	SC09(选测)
	27°11'27"
	120°22'56"
	水文气象、水质
	

	SC10
	27°11'41"
	120°23'24"
	水文气象、水质、沉积物
	

	SC11
	27°10'11"
	120°24'15"
	水文气象、水质、沉积物
	

	SC12(选测)
	27°10'24"
	120°24'43"
	水文气象、水质
	

	SC13
	27°10'23"
	120°26'50"
	水文气象、水质
	

	SC14
	27°08'34"
	120°27'22"
	水文气象、水质、沉积物
	


表2-1-2 三沙湾环境监测站位表

	站位编号
	北纬
	东经
	监测介质
	监测参数

	SS01
	26°54'08"
	119°38'30"
	水文气象、水质、沉积物
	水文气象：天气现象、水温、透明度、海况

水质：pH、盐度、悬浮物、溶解氧、化学需氧量、活性磷酸盐、活性硅酸盐、亚硝酸盐-氮、硝酸盐-氮、氨-氮、石油类、铜、铅、镉、汞、砷、粪大肠菌群

沉积物：铜、铅、镉、汞、砷、石油类、硫化物、有机碳、含水率、粪大肠菌群



	SS02
	26°52'49"
	119°40'06"
	水文气象、水质
	

	SS03
	26°51'21"
	119°40'36"
	水文气象、水质、沉积物
	

	SS04
	26°49'26"
	119°41'07"
	水文气象、水质
	

	SS05(选测)
	26°48'03"
	119°42'03"
	水文气象、水质、沉积物
	

	SS06
	26°46'19"
	119°42'49"
	水文气象、水质
	

	SS07
	26°44'25"
	119°43'33"
	水文气象、水质、沉积物
	

	SS08
	26°42'57"
	119°46'37"
	水文气象、水质、沉积物
	

	SS09(选测)
	26°43'00"
	119°45'11"
	水文气象、水质
	

	SS10
	26°42'21"
	119°44'12"
	水文气象、水质、沉积物
	

	SS11
	26°42'30"
	119°41'36"
	水文气象、水质、沉积物
	

	SS12
	26°43'30"
	119°39'49"
	水文气象、水质、沉积物
	

	SS13
	26°44'48"
	119°38'27"
	水文气象、水质
	

	SS14
	26°45'06"
	119°36'32"
	水文气象、水质、沉积物
	

	SS15
	26°37'38"
	119°40'14"
	水文气象、水质
	

	SS16(选测)
	26°37'34"
	119°42'02"
	水文气象、水质、沉积物
	

	SS17
	26°37'38"
	119°43'40"
	水文气象、水质
	

	SS18
	26°37'56"
	119°45'45"
	水文气象、水质
	

	SS19
	26°35'55"
	119°45'57"
	水文气象、水质
	

	SS20
	26°39'59"
	119°48'52"
	水文气象、水质、沉积物
	

	SS21
	26°37'34"
	119°50'28"
	水文气象、水质、沉积物
	

	SS22
	26°40'00"
	119°57'30"
	水文气象、水质、沉积物
	

	SS23
	26°35'26"
	119°48'06"
	水文气象、水质
	

	SS24
	26°33'15"
	119°48'45"
	水文气象、水质
	


表2-1-3  罗源湾环境监测站位表

	站位编号
	北纬
	东经
	监测介质
	监测参数

	LY01
	26°28'15"
	119°38'46"
	水文气象、水质、沉积物
	水文气象：天气现象、水温、透明度、海况

水质：pH、盐度、悬浮物、溶解氧、化学需氧量、活性磷酸盐、活性硅酸盐、亚硝酸盐-氮、硝酸盐-氮、氨-氮、石油类、铜、铅、镉、汞、砷、粪大肠菌群

沉积物：铜、铅、镉、汞、砷、石油类、硫化物、有机碳、含水率、粪大肠菌群



	LY02
	26°27'31"
	119°40'53"
	水文气象、水质、沉积物
	

	LY03(选测)
	26°27'03"
	119°40'28"
	水文气象、水质
	

	LY04(选测)
	26°27'00"
	119°42'27"
	水文气象、水质
	

	LY05
	26°26'37"
	119°42'03"
	水文气象、水质、沉积物
	

	LY06
	26°26'12"
	119°41'39"
	水文气象、水质
	

	LY07
	26°25'58"
	119°44'23"
	水文气象、水质
	

	LY08
	26°25'24"
	119°43'40"
	水文气象、水质、沉积物
	

	LY09
	26°25'00"
	119°42'47"
	水文气象、水质、沉积物
	

	LY10
	26°23'25"
	119°42'51"
	水文气象、水质
	

	LY11
	26°22'03"
	119°43'01"
	水文气象、水质、沉积物
	

	LY12
	26°22'27"
	119°44'22"
	水文气象、水质
	

	LY13
	26°24'22"
	119°45'36"
	水文气象、水质、沉积物
	

	LY14
	26°23'45"
	119°45'37"
	水文气象、水质
	

	LY15
	26°23'06"
	119°45'40"
	水文气象、水质、沉积物
	

	LY16
	26°25'04"
	119°48'02"
	水文气象、水质
	

	LY17
	26°26'07"
	119°49'46"
	水文气象、水质
	


表2-1-4  闽江口海洋环境监测站位表

	站位编号
	北纬
	东经
	监测介质
	监测参数

	MJ01
	26°15’00"
	119°44’00"
	水文气象、水质、沉积物
	水文气象：天气现象、水温、透明度、海况

水质：pH、盐度、悬浮物、溶解氧、化学需氧量、活性磷酸盐、活性硅酸盐、亚硝酸盐-氮、硝酸盐-氮、氨-氮、石油类、铜、铅、镉、汞、砷、粪大肠菌群

沉积物：铜、铅、镉、汞、砷、石油类、硫化物、有机碳、含水率、粪大肠菌群



	MJ02
	26°14’20"
	119°41’53"
	水文气象、水质
	

	MJ03
	26°10’40"
	119°39’07"
	水文气象、水质、沉积物
	

	MJ04
	26°10’16"
	119°44’00"
	水文气象、水质、沉积物
	

	MJ05
	26°06’48"
	119°44’00"
	水文气象、水质
	

	MJ06
	26°03’40"
	119°44’00"
	水文气象、水质
	

	MJ07
	26°06’07"
	119°40’20"
	水文气象、水质
	

	MJ08
	26°08’15"
	119°36’43"
	水文气象、水质
	

	MJ09
	26°7’47"
	119°34’17"
	水文气象、水质、沉积物
	

	MJ10
	26°04’39"
	119°31’25"
	水文气象、水质、沉积物
	

	MJ11
	26°03’12 "
	119°34’24"
	水文气象、水质、沉积物
	

	MJ12
	26°03’00"
	119°36’35"
	水文气象、水质
	

	MJ13
	26°03’30"
	119°40’30"
	水文气象、水质、沉积物
	

	MJ14(选测)
	26°05’51"
	119°32’23"
	水文气象、水质
	

	MJ15(选测)
	26°11’20"
	119°41’38"
	水文气象、水质
	


表2-1-5  福清湾环境监测站位表

	站位编号
	北纬
	东经
	监测介质
	监测参数

	FQ01
	25°38'32"
	119°30'09"
	水文气象、水质
	水文气象：天气现象、水温、透明度、海况

水质：pH、盐度、悬浮物、溶解氧、化学需氧量、活性磷酸盐、活性硅酸盐、亚硝酸盐-氮、硝酸盐-氮、氨-氮、石油类、铜、铅、镉、汞、砷、粪大肠菌群

沉积物：铜、铅、镉、汞、砷、石油类、硫化物、有机碳、含水率、粪大肠菌群



	FQ02
	25°38'14"
	119°31'44"
	水文气象、水质、沉积物
	

	FQ03(选测)
	25°41'11"
	119°33'10"
	水文气象、水质、沉积物
	

	FQ04
	25°39'56"
	119°33'15"
	水文气象、水质
	

	FQ05
	25°38'27"
	119°33'03"
	水文气象、水质、沉积物
	

	FQ06
	25°37'15"
	119°32'51"
	水文气象、水质
	

	FQ07
	25°35'30"
	119°32'44"
	水文气象、水质
	

	FQ08
	25°40'52"
	119°34'28"
	水文气象、水质、沉积物
	

	FQ09
	25°37'20"
	119°35'12"
	水文气象、水质、沉积物
	

	FQ10
	25°35'59"
	119°35'15"
	水文气象、水质、沉积物
	

	FQ11
	25°40'56"
	119°35'54"
	水文气象、水质
	

	FQ12(选测)
	25°39'57"
	119°36'53"
	水文气象、水质
	


表2-1-6 海坛岛环境监测站位表

	站位编号
	北纬
	东经
	监测介质
	监测参数

	HT01
	25°38'49"
	119°37'14"
	水文气象、水质
	水文气象：天气现象、水温、透明度、海况

水质：pH、盐度、悬浮物、溶解氧、化学需氧量、活性磷酸盐、活性硅酸盐、亚硝酸盐-氮、硝酸盐-氮、氨-氮、石油类、铜、铅、镉、汞、砷、粪大肠菌群

沉积物：铜、铅、镉、汞、砷、石油类、硫化物、有机碳、含水率、粪大肠菌群



	HT02
	25°37'25"
	119°40'55"
	水文气象、水质、沉积物
	

	HT03
	25°35'00"
	119°38'48"
	水文气象、水质、沉积物
	

	HT04
	25°31'05"
	119°38'41"
	水文气象、水质、沉积物
	

	HT05
	25°28'18"
	119°39'32"
	水文气象、水质
	

	HT06
	25°25'48"
	119°40'34"
	水文气象、水质、沉积物
	

	HT07(选测)
	25°23'29"
	119°43'40"
	水文气象、水质
	

	HT08
	25°25'38"
	119°46'57"
	水文气象、水质
	

	HT09
	25°27'06"
	119°49'18"
	水文气象、水质、沉积物
	

	HT10
	25°30'16"
	119°50'22"
	水文气象、水质
	


表2-1-7  兴化湾环境监测站位表

	站位编号
	北纬
	东经
	监测介质
	监测参数

	XH01
	25°25'45”
	119°12'03”
	水文气象、水质、沉积物
	水文气象：天气现象、水温、透明度、海况

水质：pH、盐度、悬浮物、溶解氧、化学需氧量、活性磷酸盐、活性硅酸盐、亚硝酸盐-氮、硝酸盐-氮、氨-氮、石油类、铜、铅、镉、汞、砷、粪大肠菌群

沉积物：铜、铅、镉、汞、砷、石油类、硫化物、有机碳、含水率、粪大肠菌群



	XH02
	25°25'54”
	119°14'04”
	水文气象、水质
	

	XH03
	25°23'00”
	119°13'00”
	水文气象、水质、沉积物
	

	XH04
	25°23'59”
	119°16'32”
	水文气象、水质、沉积物
	

	XH05
	25°21'39”
	119°16'46”
	水文气象、水质
	

	XH06
	25°23'08”
	119°19'17”
	水文气象、水质
	

	XH07
	25°19'48”
	119°19'16”
	水文气象、水质
	

	XH08
	25°21'55”
	119°21'15”
	水文气象、水质、沉积物
	

	XH09
	25°24'01”
	119°23'15”
	水文气象、水质
	

	XH10
	25°26'00”
	119°25'00”
	水文气象、水质、沉积物
	

	XH11
	25°27'51”
	119°23'32”
	水文气象、水质
	

	XH12
	25°29'34”
	119°22'29”
	水文气象、水质
	

	XH13(选测)
	25°18'15”
	119°21'06”
	水文气象、水质
	

	XH14
	25°20'16”
	119°23'38”
	水文气象、水质、沉积物
	

	XH15
	25°22'29”
	119°25'41”
	水文气象、水质
	

	XH16
	25°24'17"
	119°27'09"
	水文气象、水质、沉积物
	

	XH17
	25°16'58”
	119°23'28”
	水文气象、水质、沉积物
	

	XH18(选测)
	25°18'15”
	119°25'21”
	水文气象、水质
	

	XH19
	25°19'32”
	119°26'52”
	水文气象、水质、沉积物
	


表2-1-8 湄洲湾环境监测站位表

	站位编号
	北纬
	东经
	监测介质
	监测参数

	MZ01
	25°14'03"
	118°57'59"
	水文气象、水质、沉积物
	水文气象：天气现象、水温、透明度、海况

水质：pH、盐度、悬浮物、溶解氧、化学需氧量、活性磷酸盐、活性硅酸盐、亚硝酸盐-氮、硝酸盐-氮、氨-氮、石油类、铜、铅、镉、汞、砷、粪大肠菌群

沉积物：铜、铅、镉、汞、砷、石油类、硫化物、有机碳、含水率、粪大肠菌群



	MZ02
	25°12'12"
	118°58'14"
	水文气象、水质、沉积物
	

	MZ03
	25°12'43"
	118°58'50"
	水文气象、水质
	

	MZ04
	25°12'30"
	119°00'45"
	水文气象、水质、沉积物
	

	MZ05
	25°11'08"
	119°00'22"
	水文气象、水质
	

	MZ06
	25°09'50"
	118°59'31"
	水文气象、水质
	

	MZ07
	25°09'33"
	119°00'47"
	水文气象、水质
	

	MZ08
	25°07'19"
	118°59'15"
	水文气象、水质、沉积物
	

	MZ09
	25°07'50"
	119°01'18"
	水文气象、水质、沉积物
	

	MZ10
	25°05'27"
	118°57'11"
	水文气象、水质、沉积物
	

	MZ11
	25°03'35"
	118°58'21"
	水文气象、水质
	

	MZ12
	25°04'20"
	119°00'36"
	水文气象、水质
	

	MZ13
	25°06'27"
	119°03'31"
	水文气象、水质、沉积物
	

	MZ14(选测)
	25°05'16"
	119°04'20"
	水文气象、水质
	

	MZ15
	25°04'25"
	119°05'02"
	水文气象、水质
	

	MZ16
	25°03'12"
	119°01'58"
	水文气象、水质、沉积物
	

	MZ17
	25°02'56"
	119°04'39"
	水文气象、水质、沉积物
	

	MZ18(选测)
	25°01'54"
	119°03'25"
	水文气象、水质
	


表2-1-9  泉州湾环境监测站位表

	站位编号
	北纬
	东经
	监测介质
	监测参数

	QZ01
	24°51'00"
	118°38'38"
	水文气象、水质、沉积物
	水文气象：天气现象、水温、透明度、海况

水质：pH、盐度、悬浮物、溶解氧、化学需氧量、活性磷酸盐、活性硅酸盐、亚硝酸盐-氮、硝酸盐-氮、氨-氮、石油类、铜、铅、镉、汞、砷、粪大肠菌群

沉积物：铜、铅、镉、汞、砷、石油类、硫化物、有机碳、含水率、粪大肠菌群



	QZ02
	24°52'21"
	118°41'14"
	水文气象、水质
	

	QZ03
	24°49'30"
	118°40'00"
	水文气象、水质、沉积物
	

	QZ04
	24°50'39"
	118°42'07"
	水文气象、水质
	

	QZ05
	24°49'56"
	118°41'57"
	水文气象、水质、沉积物
	

	QZ06
	24°48'26"
	118°41'37"
	水文气象、水质
	

	QZ07
	24°50'32"
	118°43'51"
	水文气象、水质、沉积物
	

	QZ08
	24°49'10"
	118°43'40"
	水文气象、水质
	

	QZ09(选测)
	24°50'00"
	118°45'00"
	水文气象、水质、沉积物
	

	QZ10
	24°50'41"
	118°46'41"
	水文气象、水质
	

	QZ11(选测)
	24°49'04"
	118°46'32"
	水文气象、水质、沉积物
	

	QZ12
	24°47'39"
	118°46'23"
	水文气象、水质
	

	QZ13
	24°51'06"
	118°50'19"
	水文气象、水质、沉积物
	

	QZ14
	24°49'04"
	118°49'09"
	水文气象、水质
	

	QZ15
	24°46'27"
	118°48'02"
	水文气象、水质
	


表2-1-10 深沪湾环境监测站位表

	站位编号
	北纬
	东经
	监测介质
	监测参数

	SH01
	24°39’39”
	118°39’42”
	水文气象、水质、沉积物
	水文气象：天气现象、水温、透明度、海况

水质：pH、盐度、悬浮物、溶解氧、化学需氧量、活性磷酸盐、活性硅酸盐、亚硝酸盐-氮、硝酸盐-氮、氨-氮、石油类、铜、铅、镉、汞、砷、粪大肠菌群

沉积物：铜、铅、镉、汞、砷、石油类、硫化物、有机碳、含水率、粪大肠菌群



	SH02
	24°39’01”
	118°39'34"
	水文气象、水质、沉积物
	

	SH03(选测)
	24°38’31”
	118°39’40”
	水文气象、水质
	

	SH04
	24°38’03”
	118°39’49”
	水文气象、水质
	

	SH05
	24°39’47”
	118°40’35”
	水文气象、水质、沉积物
	

	SH06
	24°39’01”
	118°40’45”
	水文气象、水质
	

	SH07
	24°38’09”
	118°40’34”
	水文气象、水质、沉积物
	

	SH08
	24°39’40”
	118°41’29”
	水文气象、水质
	

	SH09
	24°38’48”
	118°41’36”
	水文气象、水质、沉积物
	

	SH10
	24°38’01”
	118°41’32”
	水文气象、水质
	


表2-1-11 厦门湾环境监测站位表

	站位编号
	北纬
	东经
	监测介质
	监测参数

	XMW01
	24°34′54″
	118°10′26″
	水文气象、水质、沉积物
	水文气象：天气现象、水温、透明度、海况

水质：pH、盐度、悬浮物、溶解氧、化学需氧量、活性磷酸盐、活性硅酸盐、亚硝酸盐-氮、硝酸盐-氮、氨-氮、石油类、铜、铅、镉、汞、砷、粪大肠菌群

沉积物：铜、铅、镉、汞、砷、石油类、硫化物、有机碳、含水率、粪大肠菌群



	XMW02
	24°30′00″
	118°13′00″
	水文气象、水质
	

	XMW03
	24°27′04″
	118°11′29″
	水文气象、水质、沉积物
	

	XMW04
	24°24′43″
	118°08′53″
	水文气象、水质
	

	XMW05
	24°24′48″
	118°05′30″
	水文气象、水质、沉积物
	

	XMW06
	24°28′36″
	118°03′30″
	水文气象、水质
	

	XMW07
	24°30′31″
	118°16′50″
	水文气象、水质、沉积物
	


表2-1-12 旧镇湾环境监测站位表

	站位编号
	北纬
	东经
	监测介质
	监测参数

	JZ01
	24°00'00"
	117°44'24"
	水文气象、水质、沉积物
	水文气象：天气现象、水温、透明度、海况

水质：pH、盐度、悬浮物、溶解氧、化学需氧量、活性磷酸盐、活性硅酸盐、亚硝酸盐-氮、硝酸盐-氮、氨-氮、石油类、铜、铅、镉、汞、砷、粪大肠菌群

沉积物：铜、铅、镉、汞、砷、石油类、硫化物、有机碳、含水率、粪大肠菌群



	JZ02
	23°58'30"
	117°45'36"
	水文气象、水质、沉积物
	

	JZ03
	23°57'29"
	117°45'00"
	水文气象、水质、沉积物
	

	JZ04
	23°57'16"
	117°43'03"
	水文气象、水质
	

	JZ05
	23°56'18"
	117°43'12"
	水文气象、水质、沉积物
	

	JZ06
	23°56'35"
	117°44'15"
	水文气象、水质、沉积物
	

	JZ07
	23°58'13"
	117°43'07"
	水文气象、水质
	

	JZ08
	23°56'35"
	117°42'24"
	水文气象、水质
	

	JZ09(选测)
	23°55'00"
	117°42'00"
	水文气象、水质、沉积物
	


表2-1-13  东山湾环境监测站位表

	站位编号
	北纬
	东经
	监测介质
	监测参数

	DS01
	23°53'02"
	117°31'23"
	水文气象、水质、沉积物
	水文气象：天气现象、水温、透明度、海况

水质：pH、盐度、悬浮物、溶解氧、化学需氧量、活性磷酸盐、活性硅酸盐、亚硝酸盐-氮、硝酸盐-氮、氨-氮、石油类、铜、铅、镉、汞、砷、粪大肠菌群

沉积物：铜、铅、镉、汞、砷、石油类、硫化物、有机碳、含水率、粪大肠菌群



	DS02
	23°51'22"
	117°31'41"
	水文气象、水质、沉积物
	

	DS03
	23°49'30"
	117°31'33"
	水文气象、水质
	

	DS04
	23°49'39"
	117°34'45"
	水文气象、水质、沉积物
	

	DS05(选测)
	23°48'36"
	117°29'03"
	水文气象、水质
	

	DS06
	23°47'49"
	117°31'39"
	水文气象、水质、沉积物
	

	DS07
	23°47'39"
	117°34'44"
	水文气象、水质
	

	DS08(选测)
	23°48'16"
	117°35'52"
	水文气象、水质、沉积物
	

	DS09
	23°45'07"
	117°26'33"
	水文气象、水质、沉积物
	

	DS10
	23°46'16"
	117°28'06"
	水文气象、水质
	

	DS11
	23°45'53"
	117°30'00"
	水文气象、水质
	

	DS12
	23°45'48"
	117°32'15"
	水文气象、水质
	

	DS13
	23°45'35"
	117°34'24"
	水文气象、水质、沉积物
	

	DS14
	23°44'26"
	117°33'27"
	水文气象、水质
	

	DS15
	23°44'26"
	117°34'41"
	水文气象、水质
	


表2-1-14  诏安湾环境监测站位表

	站位编号
	北纬
	东经
	监测介质
	监测参数

	ZA01
	23°42'32"
	117°19'41"
	水文气象、水质、沉积物
	水文气象：天气现象、水温、透明度、海况

水质：pH、盐度、悬浮物、溶解氧、化学需氧量、活性磷酸盐、活性硅酸盐、亚硝酸盐-氮、硝酸盐-氮、氨-氮、石油类、铜、铅、镉、汞、砷、粪大肠菌群

沉积物：铜、铅、镉、汞、砷、石油类、硫化物、有机碳、含水率、粪大肠菌群



	ZA02
	23°41'30"
	117°19'20"
	水文气象、水质、沉积物
	

	ZA03
	23°38'32"
	117°16'57"
	水文气象、水质
	

	ZA04
	23°38'54"
	117°18'59"
	水文气象、水质、沉积物
	

	ZA05
	23°38'41"
	117°21'18"
	水文气象、水质
	

	ZA06
	23°36'51"
	117°16'06"
	水文气象、水质、沉积物
	

	ZA07
	23°36'49"
	117°18'05"
	水文气象、水质
	

	ZA08
	23°36'51"
	117°20'08"
	水文气象、水质、沉积物
	

	ZA09
	23°35'34"
	117°18'55"
	水文气象、水质
	

	ZA10(选测)
	23°35'38"
	117°15'31"
	水文气象、水质、沉积物
	

	ZA11(选测)
	23°34'25"
	117°17'27"
	水文气象、水质
	


附件2-2                                   主要海湾环境监测项目分析方法及数据单位表

	序号
	监 测 项 目
	推 荐 分 析 方 法
	推荐引用标准
	统一采用的数据单位
	备注

	水      文     气      象      观      测

	1
	天气现象
	目测
	GB/T 12763.4
	-
	

	2
	水温
	表层温度计法、CTD直读
	GB 17378.4、GB/T12763.2
	℃
	

	3
	透明度
	透明度盘法
	GB 17378.4
	m
	

	4
	海况
	目测
	GB/T 12763.4
	-
	

	水        质        分        析

	1
	pH
	pH计法
	GB 17378.4
	1
	

	2
	盐度
	电导法、CTD直读
	GB 17378.4、GB/T12763.2
	1
	

	3
	悬浮物
	重量法
	GB 17378.4
	mg/L
	

	4
	溶解氧
	碘量法/电极法
	GB 17378.4
	mg/L
	采用电极法测定时用碘量法进行校正

	5
	化学需氧量
	碱性高锰酸钾法
	GB 17378.4
	mg/L
	

	6
	活性磷酸盐
	磷钼蓝分光光度法、流动注射法
	GB 17378.4、HY/T147.1、HJ442-2008附录I
	mg/L
	

	7
	活性硅酸盐
	硅钼黄分光光度法、流动注射法
	GB 17378.4、HY/T147.1、HJ442-2008附录J
	mg/L
	

	8
	亚硝酸盐-氮
	盐酸萘乙二胺分光光度法、流动注射法
	GB 17378.4、GB/T 12763.4、HY/T147.1、HJ442-2008附录H
	mg/L
	

	9
	硝酸盐-氮
	镉铜还原法、锌镉还原法、流动注射法
	
	mg/L
	

	10
	氨-氮
	靛酚蓝法、次溴酸盐氧化法、流动注射法
	GB 17378.4、HY/T147.1、HJ442-2008 附录G
	mg/L
	

	11
	石油类
	紫外分光光度法
	GB 17378.4、HY/T147.1
	mg/L
	

	12
	铜
	ICP-MS法、原子吸收分光光度法
	GB 17378.4、HY/T147.1
	mg/L
	

	13
	铅
	ICP-MS法、原子吸收分光光度法
	GB 17378.4、HY/T147.1
	mg/L
	

	14
	镉
	ICP-MS法、原子吸收分光光度法
	GB 17378.4、HY/T147.1
	mg/L
	

	15
	汞
	原子荧光法
	GB 17378.4
	mg/L
	

	16
	砷
	原子荧光法
	GB 17378.4、HY/T147.1
	mg/L
	

	17
	粪大肠菌群
	多管发酵法
	GB 17378.7
	个/L
	

	18
	六六六
	气相色谱法
	GB 17378.4、HY/T147.1
	mg/L
	

	19
	滴滴涕
	气相色谱法
	GB 17378.4、HY/T147.1
	mg/L
	

	20
	多氯联苯
	气相色谱法
	GB 17378.4、HY/T147.1
	mg/L
	

	沉        积        物        分        析

	1
	含水率
	重量法
	GB 17378.5
	%
	

	2
	硫化物
	碘量法
	GB 17378.5
	mg/kg
	

	3
	有机碳
	重铬酸钾氧化-还原容量法
	GB 17378.5
	%
	

	4
	石油类
	紫外分光光度法
	GB 17378.5
	mg/kg
	

	5
	铜
	ICP-MS法、原子吸收分光光度法
	GB 17378.5、HY/T147.2
	mg/kg
	

	6
	铅
	ICP-MS法、原子吸收分光光度法
	GB 17378.5、HY/T147.2
	mg/kg
	

	7
	镉
	ICP-MS法、原子吸收分光光度法
	GB 17378.5、HY/T147.2
	mg/kg
	

	8
	汞
	原子荧光法
	GB 17378.5
	mg/kg
	

	9
	砷
	ICP-MS法、原子荧光法
	GB 17378.5、HY/T147.2
	mg/kg
	

	10
	粪大肠菌群
	多管发酵法
	GB 17378.7
	个/kg
	

	11
	六六六
	气相色谱法
	GB 17378.5
	mg/kg
	

	12
	滴滴涕
	气相色谱法
	GB 17378.5
	mg/kg
	

	13
	多氯联苯
	气相色谱法
	GB 17378.5
	mg/kg
	


附录3  滩涂环境质量监测工作方案

在我省沿海选择17个海湾，针对滩涂沉积物及养殖贝类质量开展监测，具体海湾参见表3-1。

一、沉积物质量

每个海湾布设1-3条断面(具体数量及所属乡镇参见表3-1)，每条断面在高、中、低潮区各设一个采样点，具体由监测单位预先做现场勘查后确定。于7-9月监测一次，选择大潮期间采集表层沉积物(因台风等因素影响时也可移至接近大潮时)，采样应参照潮间带生态调查的方法进行。

表3-1 滩涂沉积物质量监测明细表

	序号
	监测区域
	海湾名称缩写
	断面数
	断面地点(乡镇)
	承担单位

	1
	沙埕港
	SC
	2
	点头、前岐
	福建省海洋环境与渔业资源监测中心

	2
	牙城湾
	YC
	1
	牙城
	

	3
	三沙湾
	SS
	3
	漳湾、下白石、沙江
	

	4
	罗源湾
	LY
	2
	松山、马鼻
	

	5
	定海湾
	DH
	1
	筱埕
	

	6
	闽江口
	MJ
	2
	琅岐、梅花
	

	7
	福清湾
	FQ
	1
	龙田
	

	8
	兴化湾
	XH
	3
	江镜、三江口、埭头
	

	9
	湄洲湾
	MZ
	1
	东海、峰尾
	福建省水产研究所

	10
	大港湾
	DG
	1
	小岞
	

	11
	泉州湾
	QZ
	2
	陈埭、洛阳
	

	12
	围头湾
	WT
	1
	金井
	

	13
	厦门湾
	XM
	3
	翔安、杏林、浮宫
	

	14
	佛昙湾
	FT
	1
	佛昙
	

	15
	旧镇湾
	JZ
	1
	霞美
	

	16
	东山湾
	DS
	2
	东厦、古雷
	

	17
	诏安湾
	ZA
	1
	梅岭
	


监测项目：铜、铅、镉、铬、汞、砷、石油类、硫化物、有机碳、含水率、粪大肠菌群、六六六、滴滴涕和多氯联苯。

各监测项目上报数据时均应给出方法检出限。六六六、滴滴涕和多氯联苯要求报送各单体及总量的浓度数值，六六六(总量、α-BHC、β-BHC、γ-BHC、δ-BHC)，滴滴涕(总滴滴涕、PP'-DDE、OP'-滴滴涕、PP'-DDD、PP'-滴滴涕)，多氯联苯(总量、PCB28、PCB52、PCB155、PCB101、PCB112、PCB118、PCB153、PCB138、PCB180、PCB198)。具体分析方法详见《海洋监测规范》(GB17378.5)。此外应提交能说明采样现场具体情况的照片2-3张，每张不低于1000万像素。
二、贝类质量

在每个海湾的滩涂区采集1种贝类样品，于8-9月进行一次监测。品种为牡蛎或缢蛏。当采样区没有上述两种物种时，也可选择菲律宾蛤仔、波纹巴非蛤、文蛤、泥蚶、刀蛏和竹蛏进行采集，禁止采集规定贝类以外的种类。具体监测站位由各承担单位确定，样品采集应具有代表性。

监测项目：石油烃、铜、铅、镉、铬、总汞、砷、六六六、滴滴涕、多氯联苯、腹泻性贝毒、麻痹性贝毒。

贝类样品应测定鲜样，各监测项目上报数据时均应给出方法检出限。六六六、滴滴涕和多氯联苯要求报送各单体及总量的浓度数值，六六六(总量、α-BHC、β-BHC、γ-BHC、δ-BHC)，滴滴涕(总滴滴涕、PP'-DDE、OP'-滴滴涕、PP'-DDD、PP'-滴滴涕)，多氯联苯(总量、PCB28、PCB52、PCB155、PCB101、PCB112、PCB118、PCB153、PCB138、PCB180、PCB198)。具体分析方法详见《海洋监测规范》(GB17378.6)和《海洋监测技术规程》(HY/T147.3)。此外，应提交能说明采样现场环境的照片及采集贝类样品外观照片各2-3张，每张不低于1000万像素。
    采样及分析注意事项：

1、为真实的反映滩涂环境，禁止在浅海区以及同滩涂相邻的养殖池塘内采集样品，并且绝对禁止在市场购买商品贝类；

2、监测应尽量和滩涂沉积物质量监测结合进行；

3、样品采集、运输、预处理和分析过程中应防止被沾污；

4、选取贝类所有柔软组织进行整体分析；

5、本项目在实验室分析环节继续安排对持久性有机污染物的比对测试工作，具体参见附录20《海洋环境监测质量保证工作方案》。
三、任务分工

滩涂环境质量监测工作由福建省海洋环境与渔业资源监测中心和福建省水产研究所共同完成，具体任务分工见表3-1。

四、成果提交

将全部监测数据使用统一表格系统进行监测数据的录入工作，录入时务必注意监测站位编码。沉积物站位编码规则为：FJ(福建省)+海湾名称缩写(两位，见表3-1)+断面序号(两位)+站位位置代码(U，高；M，中；L，低)+沉积物(S)。如：福建省罗源湾滩涂1号断面低潮区监测站位编号为：FJLY01LS。贝类质量站位编码规则为：FJ(福建省)+海湾名称缩写(两位，见表3-1)+站位序号(两位)+M。如：福建省罗源湾贝类1号监测站位编号为：FJLY01M。
任务承担单位于10月30日前按照要求将数据通过电子邮件汇总至福建省海洋环境与渔业资源监测中心，要求报送时注明邮件主题。

附录4  资源与环境承载力监测工作方案

一、沿海人类活动强度监测

在沿海各设区市开展人类活动强度监测，由福建海洋研究所对以下指标进行统计：2015年人均GDP、2015年人口密度、2015年港口吞吐量、1994-2015年耕地面积变化量、2015年海岸线人工化比例(即人工岸线占岸线总长的比例)。如果条件允许，还应包括2000-2015年近岸海域水质状况变化情况、2000-2015年湿地面积的变化情况、2015年水产养殖面积等其他自选的反映社会、经济和环境状况的指标。

在 2014 年工作的基础上继续对围填海、海砂开采、近海捕捞和海水养殖等 内容进行统计监测，具体内容见表 4-1。

                            表4-1 海洋统计监测表

	统计项目
	统计内容

	围填海
	面积、地点及用途

	海砂开采
	开采量和地点

	近海捕捞
	捕捞总量、主要捕捞品种及捕捞量

	海水养殖
	养殖方式及面积、品种、大规模病害、发生次数及直接经济损失


监测时间：2015 年 9 月前统计一次。

成果提交：福建海洋研究所将统计数据和资料在 2015年 10 月前，使用统一电子表格报送福建省海洋环境与渔业资源监测中心。

二、生态承载力试点监测

以罗源湾和东山湾为试点，开展资源与环境生态承载力专项监测，具体方案另行下发。

附录5  赤潮监测工作方案

一、工作内容

(一) 重点赤潮监控区监测

1、赤潮监控区设置

选择三沙湾、闽江口和平潭沿海3个区域作为赤潮监控区。

2、赤潮监控区常规监测

观测项目：色、味、嗅及漂浮物；

水文要素：表层水温、透明度；

气象要素：风速、风向、气温、光照(晴天、阴天)；

水质要素：pH、盐度、溶解氧、溶解氧饱和度、化学需氧量、叶绿素-a、活性磷酸盐、亚硝酸盐-氮、硝酸盐-氮、氨-氮、活性硅酸盐；

生物学要素：浮游植物(赤潮生物)种类及数量；优势种种类与细胞数量；

沉积物：粒度、硫化物、有机碳。

生物质量监测：监控区内1-2种主要养殖鱼类、贝类体内(鱼类取肌肉组织、贝类取全部柔软组织)总汞、砷、镉、铅、铜、铬、砷、石油烃、滴滴涕、多氯联苯、六六六、粪大肠菌群数。
贝类赤潮毒素监测：养殖区内主要经济贝类(养殖)体内麻痹性贝毒(PSP)、腹泻型贝毒(DSP)含量；

3、监控区内赤潮应急监测

赤潮监控区赤潮发生期间开展全过程跟踪监测，除常规监测项目和赤潮生物种类与密度外，监测项目增加赤潮位置与范围、飘移路径、持续时间、赤潮区贝毒种类及含量等监测项目。

4、赤潮消亡后监测

除赤潮监控区常规监测项目以外，开展由赤潮引起的直接经济损失调查与评估，各赤潮监控区还可根据当地实际情况和条件增加监测项目。
5、监测站位、监测介质及任务分工

三沙湾赤潮监控区布设8个站位；闽江口赤潮监控区布设8个站位；平潭沿海赤潮监控区布设6个站位。各单位任务分工见表5-1。
表5-1 赤潮监控区监测内容及任务分工表

	序号
	监控区
	站位号
	北纬
	东经
	监测介质
	承担单位

	1
	三沙湾监控区
	B4D048
	26°36′22″
	119°57′27″
	水、沉、赤潮生物、贝毒
	国家海洋局宁德海洋环境监测中心站*

	
	
	B4D049
	26°55′06″
	120°12′29″
	水、赤潮生物、贝毒
	

	
	
	B4D050
	26°51′56″
	120°03′58″
	水、沉、赤潮生物、贝毒
	

	
	
	B4D051
	26°45′10″
	120°06′10″
	水、赤潮生物、贝毒
	

	
	
	B4D052
	26°43′05″
	119°45′24″
	水、沉、赤潮生物、贝毒
	宁德市海洋与渔业环境监测站

	
	
	B4D053
	26°41′12″
	119°54′00″
	水、赤潮生物、贝毒
	

	
	
	B4D054
	26°39′08″
	119°38′48″
	水、沉、赤潮生物、贝毒
	

	
	
	B4D055
	26°33′15″
	119°48′45″
	水、赤潮生物、贝毒
	

	2
	闽江口监控区
	B4D056
	26°13′30″
	119°42′45″
	水、沉、赤潮生物
	福州市海洋与渔业技术中心*

	
	
	B4D057
	26°15′10″
	119°43′00″
	水、赤潮生物
	

	
	
	B4D058
	26°16′19″
	119°45′08″
	水、沉、赤潮生物
	

	
	
	B4D059
	26°15′00″
	119°48′06″
	水、赤潮生物
	

	
	
	B4D060
	26°19′21″
	119°49′05″
	水、沉、赤潮生物
	国家海洋局宁德海洋环境监测中心站

	
	
	B4D061
	26°21′11″
	119°51′46″
	水、赤潮生物
	

	
	
	B4D062
	26°18′56″
	119°52′32″
	水、沉、赤潮生物
	

	
	
	B4D063
	26°22′23″
	119°56′44″
	水、赤潮生物
	

	3
	平潭沿海监控区
	B4D064
	25°35′10″
	119°51′17″
	水、沉、赤潮生物
	平潭县水产技术推广站、福建省海洋环境与渔业资源监测中心*

	
	
	B4D065
	25°29′20″
	119°50′30″
	水、赤潮生物
	

	
	
	B4D066
	25°31′24″
	119°48′39″
	水、沉、赤潮生物
	

	
	
	B4D067
	25°34′59″
	119°50′09″
	水、赤潮生物
	

	
	
	B4D068
	25°37′19″
	119°42′00″
	水、沉、赤潮生物
	

	
	
	B4D069
	25°36′29″
	119°40′29″
	水、赤潮生物
	


*：国家海洋局宁德海洋环境监测中心站是三沙湾监控区的数据汇总单位，福州市海洋与渔业技术中心是闽江口监控区的数据汇总单位。平潭沿海监控区的监测由平潭县水产技术推广站负责采样工作，福建省海洋环境与渔业资源监测中心负责采样技术指导、实验室分析及数据汇总。

6、监测频率
(1) 监测时段：4-10月；

(2) 赤潮监控区常规监测水文气象和水质每半月1次；

(3) 养殖生物质量和沉积物监测全年监测1次，于8月份进行；

(4) 贝毒监测5月、8月各1次，在赤潮发生期适当增加贝毒监测频率；

(5) 赤潮发生至消失全过程的跟踪监测1-2天1次。

(二) 赤潮高发区加密监测

监测区域为三沙湾、闽江口、平潭沿海三个赤潮监控区及福州、莆田重点养殖区，其中福州、莆田重点养殖区的站位见表5-2。监测介质为水文气象、水质和赤潮生物，同一介质中的具体要素与赤潮监控区常规监测相同。

表5-2 福州、莆田重点养殖区监测内容及任务分工

	监测区
	站位号
	北纬
	东经
	监测

介质
	承担单位

	福州

养殖区
	B4D082
	26°24′42″
	119°44′59″
	水文气象、水质、赤潮生物
	福州市海洋与渔业技术中心负责样品分析、连江县海洋与渔业局、福清市海洋与渔业局负责管辖区内站点的采/送样

	
	B4D083
	26°25′43″
	119°49′27″
	
	

	
	B4D084
	25°20′00″
	119°36′08″
	
	

	
	B4D085
	25°21′34″
	119°30′03″
	
	

	莆田

养殖区
	B4D078
	25°15′24″
	119°28′32″
	
	莆田市海洋与渔业环境监测站

	
	B4D079
	25°15′19″
	119°30′28″
	
	

	
	B4D080
	25°12′50″
	119°33′19″
	
	

	
	B4D081
	25°12′50″
	119°33′38″
	
	


监测时段为4-6月，频率为一周两次，分别于周一、周四进行。
(三) 重点赤潮监控区外海域赤潮应急监测

应急监测时各地根据应急预案及实际需要，按照属地管理，就近安排的原则确定，也可指定其它监测单位协助参与。

二、成果提交与信息发布

(一) 赤潮监测结果

常规监测：各监测单位应于采样后2-3天内，将监测结果按统一要求以电子邮件报送福建省海洋环境与渔业资源监测中心和所在设区市海洋与渔业局，并抄送福建省海洋与渔业厅资源环保处。国家海洋局宁德海洋环境监测中心站直接由数据专线报送。福建省海洋环境与渔业资源监测中心于每月15日17时和30日17时以前以数据专线报送东海分局。

加密监测：各监测单位应于每周周二和周五12：00前将加密监测数据提交福建省海洋环境与渔业资源监测中心。

赤潮发生期间：各监控区内承担单位(几个部门共同参与监测的由数据汇总单位负责)在每次监测后1-2天内以传真形式将监测结果报送福建省海洋与渔业厅资源环保处、福建省海洋环境与渔业资源监测中心、所在设区市海洋与渔业局(含平潭)，并抄送东海分局(021-58613644)和国家海洋环境监测中心(赤潮监控专线0411-84783336)，其他区域信息报送参照相关应急预案执行。

(二) 赤潮加密报告及月报

赤潮周报于赤潮加密监测时段(4-6月)编写，福建省海洋环境与渔业资源监测中心于每周二、周五17：00前向福建省海洋与渔业厅资源环保处提交加密监测的赤潮报告，报告须包括以下内容。

表5-3 赤潮加密报告报送内容

	项目
	主要内容

	监测概况
	监测区域、站点、时间、监测项目简述

	水质情况
	水质中溶解氧、COD、营养盐含量，富营养化程度分析

	浮游植物状况
	叶绿素-a、浮游植物细胞总数、优势种的组成和数量

	赤潮发生可能性分析
	结合水质、浮游植物调查状况对近期赤潮发生条件是否具备及赤潮发生可能性进行分析

	赤潮发生情况总结

(监测区域有赤潮发生时填写)
	赤潮发生地点和持续时间、范围、外观颜色和分布状态，赤潮生物种类与密度、有无毒性


赤潮月报于监控区监测时(4-10月)编写，福建省海洋环境与渔业资源监测中心于监测月最后一个工作日前向福建省海洋与渔业厅资源环保处提交我省近岸海域上月赤潮月报，每月2日前由福建省海洋与渔业厅资源环保处提交东海分局，月报须包含以下内容。
表5-4 赤潮月报报送内容

	项目
	主要内容

	赤潮发生情况
	赤潮发生地点和持续时间、范围、外观颜色和分布状态，赤潮生物种类与密度、有无毒性、发现者

	赤潮灾害情况
	赤潮灾害程度(经济损失)，采取措施

	赤潮毒素检出情况
	增养殖贝类麻痹性贝毒(PSP)、腹泻性贝毒(DSP)的检出结果

	赤潮监视监测

工作情况
	监视监测的重点区域，沿岸监视监测人次数和里程，海上监视监测人次数和里程，飞机巡航架次和里程


（三）赤潮年报

福建省海洋环境与渔业资源监测中心负责统计赤潮灾害历年发生频次、范围和灾害程度，开展趋势评价，筛选确定海洋环境灾害高发区，编制《福建省赤潮监测及信息年度报告》，并于11月最后一个工作日前通过数据传输专线报送东海分局和福建省海洋与渔业厅资源环保处，抄送东海监测中心。
附录6  海水入侵监测工作方案

一、工作内容

在福州、泉州、厦门、漳州 4 个设区市滨海地区实施海水入侵监测，4月开展1次，具体监测站位及任务分工见表 6-1。

表6-1 海水入侵监测站位及任务分工

	序号
	区域
	站位号
	北纬
	东经
	承担单位

	1
	福州滨海
	B6DR028
	25°59′36″
	119°39′46″
	福州市海洋与渔业技术中心

	
	
	B6DR029
	25°59′29″
	119°41′51″
	

	
	
	B6DR030
	25°59′45″
	119°42′31″
	

	
	
	B6DR031
	25°59′46″
	119°42′30″
	

	
	
	B6DR032
	25°59′49″
	119°42′33″
	

	
	
	B6DR033
	25°52′27″
	119°36′36″
	

	
	
	B6DR034
	25°52′43″
	119°36′04″
	

	
	
	B6DR035
	25°54′33″
	119°35′07″
	

	
	
	B6DR036
	25°54′34″
	119°35′05″
	

	
	
	B6DR037
	25°52′58″
	119°36′26″
	

	2
	泉州滨海
	B6DR038
	25°09′46″
	118°57′11″
	国家海洋局厦门海洋环境监测中心站

	
	
	B6DR039
	25°09′48″
	118°57′07″
	

	
	
	B6DR040
	25°09′51″
	118°57′04″
	

	
	
	B6DR041
	25°09′54″
	118°57′00″
	

	
	
	B6DR042
	25°10′03″
	118°56′56″
	

	
	
	B6DR043
	25°14′15″
	118°52′21″
	

	
	
	B6DR044
	25°14′10″
	118°52′15″
	

	
	
	B6DR045
	25°14′01″
	118°52′01″
	

	
	
	B6DR046
	25°14′00″
	118°52′06″
	

	3
	漳州滨海
	B6DR047
	24°02′33″
	117°41′27″
	福建省水产研究所

	
	
	B6DR048
	24°02′52″
	117°40′42″
	

	
	
	B6DR049
	24°02′49″
	117°40′16″
	

	4
	厦门岛内滨海
	B6DR053
	24°26′45″
	118°05′12″
	厦门市海洋与渔业局

	
	
	B6DR054
	24°26′42″
	118°04′53″
	

	
	
	B6DR055
	24°27′38″
	118°04′05″
	

	
	
	B6DR056
	24°31′50″
	118°06′11″
	

	
	
	B6DR057
	24°31′34″
	118°11′02″
	

	
	
	B6DR058
	24°29′01″
	118°11′19″
	

	
	
	B6DR059
	24°28′22″
	118°10′20″
	

	
	
	B6DR060
	24°26′10″
	118°08′12″
	

	
	
	B6DR061
	24°26′24″
	118°05′57″
	

	5
	厦门岛外滨海
	B6DR062
	24°37′22″
	118°08′09″
	

	
	
	B6DR063
	24°37′24″
	118°08′03″
	

	
	
	B6DR064
	24°07′30″
	118°07′48″
	

	
	
	B6DR065
	24°34′20″
	118°11′43″
	

	
	
	B6DR066
	24°34′04″
	118°11′33″
	

	
	
	B6DR067
	24°34′25″
	118°11′52″
	


监测项目与分析方法：监测项目为水位、矿化度和氯度。水位观测数据应为地下水水位，若无法获 取地下水水位数据，可测量地下水埋深，并在备注栏标明。海水入侵监测项目与分析方法见表6-2。

表6-2 海水入侵监测项目与分析方法一览表

	序号
	项目
	分析方法

	1
	水位
	测绳测量

	2
	矿化度
	重量法

	3
	氯度
	硝酸银滴定法


二、评价方法
海水入侵程度等级划分标准见表6-3。

表6-3 海水入侵水化学观测指标与入侵程度等级划分
	分级指标
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ

	氯化物Cl-（mg/L）
	<250
	250-1000
	>1000

	矿化度M（g/L）
	<1.0
	1.0-3.0
	>3.0

	入侵程度
	无入侵
	轻度入侵
	严重入侵

	水质分类范围
	淡水
	微咸水
	咸水


三、成果提交

监测报告主要内容：(1)前言；(2)监测区自然概况(区域地质概况、降水量和水资源开发利用状况等)；(3)监测结果与评估(海水入侵强度与范围、海水入侵的危害和造成的经济损 失、海水入侵原因及趋势分析)；(4)管理对策与建议。

数据报送：监测月的次月10日前，将海水入侵调查的原始记录、资料、监测报告、统一表格生成的电子文件以电子邮件形式发送至福建省海洋环境与渔业资源监测 中心，要求报送时注明邮件主题。国家海洋局厦门海洋环境监测中心站直接由数据专线报送。 福建省海洋环境与渔业资源监测中心于监测月次月20日前报送至东海分局。
附录7  土壤盐渍化监测工作方案

一、工作内容

在漳浦县旧镇梅宅村开展土壤盐渍化监测，具体监测站位见表7-1。
表7-1 土壤盐渍化监测站位及任务分工

	监测区域
	站位号
	北纬
	东经
	承担单位

	旧镇梅宅村
	B6DT017
	24°02′33″
	117°41′27″
	福建省水产研究所

	
	B6DT018
	24°02′52″
	117°40′42″
	

	
	B6DT019
	24°02′49″
	117°40′16″
	


土壤盐渍化监测于 4 月开展1次。监测项目为土壤中的氯离子、硫酸根离子、全盐含量值。盐渍化监测的取样层位0-100cm，并均匀混合为具代表性的土壤样品。分析测试对所有采集的样品风干、碾碎、过1mm 筛，进行土壤中的氯离子、硫酸根离子和全盐含量的测定。盐渍化监测项目分析方法见表7-2。

表7-2 盐渍化监测项目与分析方法一览表
	序号
	项目
	分析方法

	1
	Cl-
	硝酸银滴定法

	2
	SO4 2-
	EDTA间接滴定法

	3
	全盐含量
	重量法


二、评价方法

评价标准：包括盐渍化类型划分标准和土壤盐渍化性质与程度划分标准，具体参见表7-3和表7-4。

表7-3 盐渍化类型划分标准

	盐渍化类型
	Cl-/SO42-

	硫酸盐型(SO42-)

氯化物-硫酸盐型(Cl--SO42-)

硫酸盐-氯化物型(SO42--Cl-)

氯化物型(Cl-)
	<0.5

0.5-1

1.0-4.0

>4.0


表7-4 土壤盐渍化性质与程度划分标准

	盐渍化类型
	氯化物型

Cl-
	硫酸盐-氯化物

型SO42--Cl-
	氯化物-硫酸盐

型Cl--SO42-
	硫酸盐型

SO42-

	盐渍化程度
	0-100cm土层含盐量(%)

	非盐渍化土

轻盐渍化土

中盐渍化土

重盐渍化土

盐土
	<0.15

0.15-0.3

0.3-0.5

0.5-0.7

>0.7
	<0.2

0.2-0.3

0.3-0.6

0.6-1.0

>1.0
	<0.25

0.25-0.4

0.4-0.7

0.7-1.2

>1.2
	<0.3

0.3-0.6

0.6-1.0

1.0-2.0

>2.0


三、成果提交

监测报告主要内容：(1)前言；(2)监测区自然概况(区域地质概况、降水量和水资源开发利用状况等)；(3)监测结果与评估(土壤盐渍化强度与范围、危害和造成的经济损失、原因及趋势分析)；(4)管理对策与建议。

数据报送：监测单位于监测月的次月10日前，将土壤盐渍化调查的原始记录、资料、 监测报告和统一表格生成的电子文件电子邮件形式报送福建省海洋环境与渔业资源监测中心，要求报送时注明邮件主题。福建省海洋环境与渔业资源监测中心于监测月次月20日前报送东海分局。
附录8  突发海洋环境事件应急监测工作方案

一、基本要求

通过对福建省近岸和近、远海突发海洋环境事件的应急监测，摸清这些突发海洋环境事件对海洋的潜在环境风险，以便为环境突发事件的应急处置提供科学指导。

二、任务分工

按照属地管理，就近分配的原则，由宁德市海洋与渔业环境监测站、福州市海洋与渔业技术中心、莆田市海洋与渔业环境监测站、泉州市海洋与渔业环境监测站、厦门市海洋与渔业研究所、漳州市海洋环境监测与预报中心、福建省水产研究所、福建海洋研究所、国家海洋局宁德海洋环境监测中心站、国家海洋局厦门海洋环境监测中心站、平潭县水产技术推广站、福建省海洋环境与渔业资源监测中心承担相应海域的监测任务。

三、工作内容

监测区域、监测站位和监测项目，根据海洋污染事故类别和范围具体情况确定，有应急预案的应按照应急预案中的相关要求执行。
(一) 海洋溢油应急监测

1、站位布设

监测站的数量、密度及具体方法依据事故类型和等级而定，以溢油点为中心做同心圆式、网络-断面式或放射型布站。

2、观测监测项目

事故现场观测：船舶或平台等设施的状态、准确地点、水深、油类排放方式、油类通过监测站位的宽度和厚度、采集油样、拍片和现场污染情况描述等；飘油带的宽度、长度、厚度和漂流方向等；油膜覆盖的范围、覆盖率、形状、色泽和厚度等；岛礁、海滩等受污情况。

水文气象：气压、风向、风速、气温、水温、水深、表层海水(流速和流向流)、水色、透明度、海况、降雨情况和盐度；

水质必测项目：溶解氧、化学需氧量、pH、油类、叶绿素-a；

水质选测项目：视具体情况确定；

沉积物必测项目：油类；

沉积物选测项目：视具体情况确定；

生物因子：浮游植物(网样和水样)；

(二) 危险化学品污染污染事故应急监测

1、站位布设：站位数量、密度及具体方法依据事故类型和等级而定，以危险化学品泄漏点为中心，根据事故海域水文及流场情况，做同心圆式、网络-断面式或放射型布站；

2、观测项目：事故准确地点、水深、危险品排放方式、危险品通过监测站位的宽度和厚度、采集样品、拍片和现场污染情况描述等；污染带的宽度、长度、厚度和漂流方向等；覆盖的范围、覆盖率、形状、色泽和厚度等；岛礁、海滩等受污情况；

3、监测项目：

水文气象：气压、风向、风速、气温、水温、水深、表层海(流速和流向流)、水色、透明度、海况、降雨情况和盐度；

水质项目：pH、溶解氧、化学需氧量、叶绿素-a，泄漏的危险品物质；

沉积物项目：泄漏的危险品物质；

生物因子：浮游植物(网样和水样)、浮游动物；

4、监测时间及频率：根据化学品排海量的大小及影响程度、范围，确定具体时间及频率。

四、成果提交

各任务承担单位于采样工作结束后24小时内将监测结果以电子邮件形式报送至福建省海洋环境与渔业资源监测中心，福建省海洋环境与渔业资源监测中心对结果进行评价，编制《海洋污染事故应急监测报告》，上报省海洋与渔业厅资源环保处。

附录9  海洋放射性监测工作方案

一、监测区域

选择宁德核电站和福清核电站附近海域开展监测，具体站位分布见表9-1。

表9-1 海洋放射性监测站位表

	区域
	站位号
	北纬
	东经
	监测项目
	采样单位
	检测单位

	宁德

核电站
	B5D017
	27°02′28″
	120°18′05″
	水、沉
	国家海洋局宁德海洋环境监测中心站
	国家海洋局南海环境监测中心

	
	B5D018
	27°01′23″
	120°17′40″
	水、沉
	
	

	
	B5D019
	27°01′54″
	120°16′31″
	水、沉
	
	

	
	生物站：牛栏岗、上黄岐、三沙镇
	
	

	福清

核电站
	B5D020
	25°25′49″
	119°27′02″
	水、沉
	
	

	
	B5D021
	25°19′25″
	119°24′20″
	水、沉
	
	

	
	B5D022
	25°26′53″
	119°28′30″
	水、沉
	
	

	
	B5D023*
	25°21′13″
	119°32′23″
	水、沉
	
	

	
	B5D024*
	25°22′58″
	119°27′49″
	水、沉
	
	

	
	生物站：江镜农场、排水口附近
	
	


备注：“水”包括水深监测和水质监测；“沉”为沉积物监测；“生”为海洋生物监测，“*”为选测点。

二、监测项目

水质：总β、90Sr、137Cs、238U、3H等主要人工与天然核素；

沉积物：总β、主要人工与天然核素γ谱分析；

生物：总β、主要人工与天然核素γ谱分析。
三、监测时频率和时间

7月监测1次。

四、任务分工、样品前处理及传递要求

核电放射性监测工作由国家海洋局宁德海洋环境监测中心站承担。

水样前处理：总β、核素(不含3H)监测项目的水样每站采集120L，需要现场加酸固定。加酸时按每1L海水加1mL浓盐酸的比例进行，使用25L白色塑料桶分装水样时，也可在实验室内预先将市售浓盐酸(12mol/L)按照1：1比例稀释后分装于50mL塑料瓶内，现场采样后每桶倒入一瓶。3H水样每站采集2L，不加酸，分2个1L玻璃瓶封装。
沉积物前处理：用抓斗在现场抓取，运至实验室后用烘箱烘干，研磨后过80目筛，处理后的干样每站不得低于1kg。

生物样前处理：鱼类除去鱼鳞、摘除内脏、剔除骨骼，只保留肉；虾剥头去壳，只保留虾仁；贝类去壳，保留软体部；藻类除去附着异物，洗净保留。上述保留部分均需称重，记为鲜重。将处理好的生物样品置于烘箱中烘干，之后置于电热板上进行碳化，碳化时应注意温度，严防出现样品明火燃烧的情况。碳化后将样品转移至马弗炉中，设定450℃进行恒温灰化。样品呈白色或灰白色(蛏、紫菜等呈红褐色)表示灰化完全，取出并冷却、研磨，过80目筛后称重(记为灰重)，计算灰/鲜比。对于一次样品处理能力有限的，可分多次进行处理，最后进行样品合并，合并后的生物灰样每站不得低于500g。
任务承担单位于8月1日之前将处理完全的样品(包括生物体的灰/鲜比数据)寄送到国家海洋局南海环境监测中心进行分析。
五、成果提交

国家海洋局南海环境监测中心、国家海洋局宁德海洋环境监测中心站将监测、检测结果通过在线编报系统直接报送至东海分局和省海洋与渔业厅资源环保处。
附录10  闽东沿岸生态监控区监测工作方案

一、监控范围
根据闽东沿岸海域生态环境以及影响闽东沿岸海域生态环境因素，闽东沿岸生态监控区范围包括宁德市蕉城区、福安市、霞浦县、福鼎市沿海近岸海域、滩涂，海岸线长1046千米，总面积为5063平方千米。其中近岸海域4599平方千米，滩涂464平方千米。与闽东沿岸生态监控区相关的社会、经济以及生态区内开发利用活动的因素包括宁德市蕉城区、福安市、霞浦县和福鼎市沿海陆地。
二、工作内容
（一）现场监测
现场监测承担任务单位应按表10-1规定的监测指标开展现场监测工作。
（二）社会调查项目及统计监测
社会调查及统计监测承担任务单位应按表10-2规定的调查和统计指标开展现场社会调查工作，可根据监控区的具体情况增加调查指标。
（三）监测站位
1、水环境参数、浮游植物、浮游动物、底栖生物设30个调查站位；沉积环境参数设19个站位，见表10-3；
2、鱼卵及仔稚鱼设15个调查站位；
3、潮间带底栖生物设6条断面，见表10-4；
4、海洋生物质量监测参见《附录3 滩涂环境质量监测工作方案》。
（四）监测时间与频率
5、8月各监测1次。
（五）监控指标
1、常规监测指标
水文气象：水温、透明度、海况、天气现象；
水质：溶解氧、化学需氧量、盐度、pH、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮、活性磷酸盐、活性硅酸盐、石油类、悬浮物、石油类、铜、铅、锌、镉、汞、砷、铬、叶绿素-a；
沉积物：汞、铜、铅、镉、锌、砷、铬、石油类、硫化物、有机碳、粒度、Eh；
生物生态：浮游植物、浮游动物和底栖生物。
2、其他指标
外来生物、渔业资源、城镇工业和生活污水、海水养殖规模、围填海、海洋/海岸工程。
三、任务分工
任务承担单位见表10-5。
四、报告格式
报告包括如下内容：
内容提要；
前言(监控区自然环境和社会经济概况)；
生态监控区监测(监测、评价数据分析方法)；
监控区生态现状；
监控区生态系统变化趋势分析；
生态监控区的主要生态问题及原因分析；
对策建议(管理、保护、恢复、调控)；
生态监控区的生态调控工作总结。
其中，监控区生态系统变化趋势分析为在近六年生态监测结果基础上，结合历史数据资料，分析监控区生态系统变化趋势。
五、成果提交
1、数据报送：任务承担单位于监测月次月20日前将监测资料使用统一表格生成的全部生态监测资料电子文件以电子邮件形式报至福建省海洋环境与渔业资源监测中心，省监测中心应于11月1日前将全部生态监测资料电子文件以电子邮件形式发送给厦门大学。
2、报告报送：厦门大学于12月1日前将闽东生态监控区监测报告纸质版报送福建省海洋与渔业厅资源环保处，抄送福建省海洋环境与渔业资源监测中心， 12月15日前福建省海洋环境与渔业资源监测中心将审核后的监测评价报告提交东海分局。
表10-1  闽东沿岸生态监控区现场监测指标及方法
	项目
	指标
	监测/分析方法
	参考标准

	海洋生物（包括潮间带生物）1)
	浮游植物、浮游动物和底栖生物的种类组成和数量（生物量）分布及其优势种组成和数量分布
	计数法
	GB 17378.7

	水环境2)
	水温
	表层水温表法
	GB 17378.4



	
	透明度
	目视法
	

	
	溶解氧
	碘量法
	

	
	化学需氧量
	碱性高锰酸钾法
	

	
	盐度
	盐度计法
	

	
	pH
	pH计法
	

	
	无机氮
	亚硝酸盐：萘乙二胺分光光度法；硝酸盐：锌-镉还原法；氨：次溴酸盐氧化法
	

	
	活性磷酸盐
	磷钼蓝分光光度法
	

	
	活性硅酸盐
	硅钼黄分光光度法
	

	
	叶绿素a
	分光光度法
	GB 17378.7

	沉积环境
	硫化物
	碘量法
	GB 17378.5

	
	有机碳
	重铬酸钾氧化-还原容量法
	

	
	总磷
	
	

	
	总氮
	
	

	外来生物
	米草的分布情况
	
	

	渔业资源
	鱼卵和仔鱼的数量
	拖网法
	GB/T 12763.6

	城镇工业和生活污水
	年排放总量（万吨）
	社会调查
	

	海水养殖规模
	养殖水域面积
	社会调查
	

	围填海
	总面积（hm2）
	社会调查
	

	海洋/海岸工程
	工程项目的名称、简介
	社会调查
	


备注：1、生物样品采样方法  浮游植物样品采用浅水III型浮游生物网。浮游动物样品采用浅水I和II型浮游生物网，种类组成（包括优势种和常见种等）结合浅水I和II型浮游生物网样品分析；生物量仅用浅水I型浮游生物网采集的样品，去除水母等胶质生物后称重；数量用浅水I和II型浮游生物网采集的样品计数，分别阐述。
2、水质监测项目采表层，表层水深为0.1-1m。
表10-2  社会调查项目与统计监测
	项目
	1995年
	2000年
	2005年
	2010年
	2015年

	渔业资源
	游泳动物种类和种群数量
	
	
	
	
	

	近海捕捞船
	数量（艘）
	
	
	
	
	

	
	总吨（万吨）
	
	
	
	
	

	
	总功率（万千瓦）
	
	
	
	
	

	捕捞量(吨)
	鱼类
	
	
	
	
	

	
	虾蟹
	
	
	
	
	

	
	贝类
	
	
	
	
	

	
	其它
	
	
	
	
	

	捕捞产值
（万元）
	
	
	
	
	
	

	海水养殖规模及产值
（万元）
	网箱养殖（个网箱）
	
	
	
	
	

	
	浮筏养殖（亩）
	
	
	
	
	

	
	底播增殖（亩）
	
	
	
	
	

	滨海旅游
	开发项目类型、分布
	
	
	
	
	

	
	游客数量（万人）
	
	
	
	
	

	
	旅游收入（万元）
	
	
	
	
	

	海岸工程
	建港筑坝等建设项目的分布、规模
	
	
	
	
	

	入海河流
	数量（条）
	
	
	
	
	

	
	年径流总量（万吨）
	
	
	
	
	

	
	年输沙总量（吨）
	
	
	
	
	

	
	年污染物总量（吨）
	
	
	
	
	

	外来物种
	种名、分布及危害
	

	围垦、围填海
	总面积（亩）
	
	
	
	
	

	人工鱼礁
	投放总量（立方米）
	
	
	
	
	

	
	投放面积（平方米）
	
	
	
	
	

	工业污水
	污水处理率％
	
	
	
	
	

	
	污水达标排放率％
	
	
	
	
	

	
	年排放总量（万吨）
	
	
	
	
	

	
	排污口数量（个）
	
	
	
	
	

	生活污水
	污水处理率％
	
	
	
	
	

	
	污水达标排放率％
	
	
	
	
	

	
	年排放总量（万吨）
	
	
	
	
	

	
	排污口数量（个）
	
	
	
	
	

	污染事故
	污染事故数量（次）
	
	
	
	
	

	
	主要污染物泄漏量(吨)
	
	
	
	
	

	
	直接经济损失（万元）
	
	
	
	
	

	海岸侵蚀
	海岸侵蚀长度km
	
	
	
	
	

	
	海水倒灌陆域面积km2
	
	
	
	
	

	
	采砂总量（104m3）
	
	
	
	
	

	
	采砂沿岸海域/陆地面积（km2）
	
	
	
	
	

	
	沿岸开矿占地面积km2
	
	
	
	
	

	赤潮
	次数（次）
	
	
	
	
	

	
	优势种
	
	
	
	
	

	
	累计总面积（km2）
	
	
	
	
	

	
	海产品中毒人数（人）
	
	
	
	
	

	
	直接经济损失（万元）
	
	
	
	
	

	海洋保护区
	名称
	

	
	类别/级别
	

	
	隶属部门
	

	
	总面积（km2）
	

	
	主要保护对象
	

	
	保护效果及主要生态问题
	

	地方海洋生态保护法规条例名称
	

	海洋生态监控区历史背景资料
	
	


表10-3 闽东沿岸浅海生态监控区站位表
	站号
	东经
	北纬
	监测介质

	FS01
	120°27′00″
	27°10′00″
	水、沉、生

	FS02
	120°28′00″
	27°08′30″
	水、沉、生

	FS03
	120°29′00″
	27°07′00″
	水、沉、生

	FS04
	120°30′00″
	27°05′00″
	水、沉、生

	FS05
	120°33′00″
	27°00′00″
	水、生、鱼

	FS06
	120°15′00″
	26°56′40″
	水、沉、生

	FS07
	120°16′40″
	26°55′10″
	水、生、鱼

	FS08
	120°18′40″
	26°54′20″
	水、沉、生

	FS09
	120°21′10″
	26°52′40″
	水、生、鱼

	FS10
	120°24′00″
	26°51′20″
	水、沉、生

	FS11
	120°10′00″
	26°51′30″
	水、沉、生

	FS12
	120°11′30″
	26°49′30″
	水、生、鱼

	FS13
	120°12′30″
	26°48′00″
	水、沉、生

	FS14
	120°14′00″
	26°45′20″
	水、生、鱼

	FS15
	120°17′30″
	26°40′00″
	水、沉、生、鱼

	FS16
	120°02′20″
	26°33′30″
	水、沉、生

	FS17
	120°03′50″
	26°32′30″
	水、生、鱼

	FS18
	120°05′00″
	26°31′30″
	水、沉、生

	FS19
	120°06′20″
	26°30′50″
	水、生、鱼

	FS20
	120°07′30″
	26°30′00″
	水、沉、生

	FS21
	119°44′12″
	26°42′21″
	水、沉、生

	FS22
	119°45′24″
	26°43′05″
	水、生、鱼

	FS23
	119°48′52″
	26°39′59″
	水、沉、生

	FS24
	119°54′00″
	26°41′12″
	水、生、鱼

	FS25
	119°59′00″
	26°45′40″
	水、沉、生

	FS26
	119°38′48″
	26°39′09″
	水、沉、生

	FS27
	119°42′20″
	26°37′00″
	水、生、鱼

	FS28
	119°44′06″
	26°36′48″
	水、沉、生

	FS29
	119°48′00″
	26°35′30″
	水、生、鱼

	FS30
	119°49′00″
	26°35′01″
	水、沉、生、鱼


备注：“水”包括水深监测、水文气象和水质监测；“沉”为沉积物监测；“生”为海洋生物多样性监测。
表10-4  闽东沿岸潮间带底栖生物站位表
	站号
	东经
	北纬

	FSC01
	119°36'30"
	26°40'00"

	FSC02
	119°36'30"
	26°37'00"

	FSC03
	119°36'30"
	26°36'00"

	FSC04
	119°36'30"
	26°35'00"

	FSC05
	119°37'20"
	26°40'00"

	FSC06
	119°38'20"
	26°40'00"

	FSC07
	120°14′52"
	26°55′48"

	FSC08
	120°14′42"
	26°55′48"

	FSC09
	120°14′42"
	26°55′48"

	FSC10
	119°58′37"
	26°36′13"

	FSC11
	119°58′37"
	26°36′12"

	FSC12
	119°58′37"
	26°36′11"

	FSC13
	120°04′33"
	26°52′47"

	FSC14
	120°04′33"
	26°52′47"

	FSC15
	120°04′33"
	26°52′47"

	FSC16
	120°26′18"
	27°08′54v

	FSC17
	120°26′18"
	27°08′54"

	FSC18
	120°26′19"
	27°08′54"


表10-5 闽东沿岸生态监控区监测任务分工表
	承担任务单位
	具体项目
	监测站位及范围

	国家海洋局宁德海洋环境监测中心站
	水环境、沉积环境、海洋生物（包括潮间带生物）、鱼卵及仔稚鱼、养殖生物质量
	FS01～20

FSC07～18

	宁德市海洋与渔业环境监测站
	水环境、沉积环境、海洋生物（包括潮间带生物）、鱼卵及仔稚鱼、养殖生物质量
	FS21～30

FSC01～06

	
	珍稀物种、渔业资源、近海捕捞船、捕捞量、捕捞产值、海水养殖规模及产值、外来生物、湿地、滩涂、滨海旅游、海岸工程、入海河流、外来物种、围垦、围填海、人工鱼礁、工业污水、生活污水、污染事故、海岸侵蚀、赤潮、海洋保护区
	蕉城区、福安市、霞浦县、福鼎市沿海

	福建省海洋环境与渔业资源监测中心
	海洋生物质量
	同滩涂环境质量监测合并执行

	厦门大学
	数据汇总、业务指导、编制监测报告
	


附录11  涉海工程海洋环境监视监测工作方案

2015年涉海工程海洋环境监视监测工作包括监视、常规监测和应急监测三个部分。
一、监视
针对37个涉海工程环境影响评价报告书的要求，对工程的围填海期、施工期及运营期的海洋环保措施及邻近海域环境影响状况进行监视。监视内容包括涉海工程现状、海洋环保措施运行状况、工程排污口排污状况、工程附近海洋环境状况等。

监视时间为2015年5、8、10月及2016年2月，同主要海湾监测结合进行。监视工作由福建省海洋环境与渔业资源监测中心等8个单位负责实施，具体工程名称及任务承担单位见表11-1。
监视结果正常时，任务承担单位应在监视完成后，将照片在监视日次日发送至福建省海洋环境与渔业资源监测中心电子邮箱，每个监视项目3-5张，1000万象素以上，每张照片均应注明监视工程及监视时间，11月30日前编制年度监视情况报告发送至福建省海洋环境与渔业资源监测中心电子邮箱，监视报告应按照表11-3编写。若任务承担单位在监视过程中发现有违法、违规行为等异常情况，应在第一时间通报福建省海洋与渔业厅资源环保处，抄送福建省海洋环境与渔业资源监测中心。

二、常规监测
(一) 监测内容
2015年8月对漳州港古雷港区PX项目作业区和福建华东船厂修造船项目等两处重点工程开展1次监测。站位布设和监测项目参见表11-2。各单位应严格按照《海洋调查规范》(GB/T 12763-2007)、《海洋监测规范》(GB/T 17378-2007)的要求实施。尚未列入规范中的监测项目，可借鉴国内、外其他标准进行监测，但应在报告中予以说明。
(二) 成果提交
1、图像资料：建设项目常规监测现场照片至少3张，每张照片像素不低于1000万，JPG或BMP格式，与监测数据同时上报。
2、数据报送：数据上报内容除监测结果外，各任务承担单位还需结合工程环境评价报告书和《建设项目海洋环境影响跟踪监测技术规程》编制《2015年xx工程监测通报》，各任务承担单位于监测月次月20日前(10月监测数据于10月25日前)将监测数据和报告报送至福建省海洋环境与渔业资源监测中心。
三、应急监测
(一) 应急监测内容
在监视过程发现工程违规或者发生严重污染海洋环境情形时，应开展应急监测。应急初期污染物未查明时，应对工程可能造成污染的所有参数进行监测，有应急预案的应按照应急预案的规定执行。如果污染事件具有连续性，要进行连续监测，原则上至少连续监测3天。此外，当其它部门或个人发现涉海工程出现异常工况，对邻近海域产生严重污染时，应在第一时间告知省海洋与渔业厅及当地海洋行政主管部门。由省海洋与渔业厅会同当地海洋行政主管部门根据污染情形，按照属地管理原则指定应急监测的任务承担单位开展应急监测。
(二) 监测参数和站位要求
违规工程项目应急监测水质监测断面和站位按照《建设项目海洋环境影响跟踪监测技术规程》设置。布设的站位能够对污染的状况进行充分反映，若监测范围内存在生态敏感区，应适当增加生态敏感区的测站数，原则上监测断面不少于3个，监测站位不少于9个。监测参数参考表11-4，检测方法参考表11-5。
(三) 其它要求
监测单位在接到应急监测任务后，应立即组织人员开展监测工作。应急监测过程中应对工程现状、污染状况拍摄足够数量的照片及视频，作为后续应急处置的重要依据。
(四) 应急监测成果提交
任务承担单位在监督管理应急监测完毕后24小时内把监测报告及现场影像资料报送福建省海洋与渔业厅资源环保处，抄送福建省海洋环境与渔业资源监测中心。
表11-1涉海工程及监视承担单位
	区域
名称
	工程名称
	监视单位

	三沙湾
	大唐国际宁德发电厂
	宁德市海洋与渔业环境监测站

	
	福安外塘信昌船舶修理厂技改项目
	

	
	福安东海船舶有限公司临海工业用海
	

	罗源湾
	罗源湾港区狮岐3万吨级多用途码头
	福建省海洋环境与渔业资源监测中心

	
	碧里作业区4＃、5＃泊位
	

	
	福建华东船厂修造船项目
	

	
	可门火电厂及附属生产工程
	

	
	可门港大型航务基地工程
	

	
	福建德盛特钢有限公司
	

	
	福建三金钢铁有限公司
	

	海坛岛
	金井作业区4#、5#泊位
	平潭县水产技术推广站

	兴化湾
	江阴港区4#、5#泊位
	莆田市海洋与渔业环境监测站

	
	江阴工业集中区港区码头配套项目填海工程
	

	
	江阴电厂煤码头
	

	
	国电福州江阴电厂2×600MW取排水工程
	

	湄州湾
	福建炼油乙烯项目－青兰山30万吨原油码头
	福建海洋研究所

	
	泉州船舶工业有限公司
	

	
	中化泉州重油深加工项目配套仓储码头工程
	

	
	福炼一体化配套泉港首站油库
	

	
	莆田联发船舶基地6万吨级修造船厂填海工程
	

	
	福建中原港务有限公司湄洲湾中心油库及石化码头
	

	
	泉州港肖厝作业区4#泊位后方堆场扩征填海工程
	

	
	莆田东吴港区1#、2#、3#泊位
	

	深沪湾
	深沪港台区后方堆场工程
	厦门大学

	厦门湾
	嵩屿港区一期工程
	福建海洋研究所

	
	东渡现代码头
	

	东山湾
	东山石化码头
	漳州市海洋环境监测与预报中心

	
	漳州旗滨玻璃有限公司煤码头
	

	
	漳浦县一德五万吨石化码头
	

	
	古雷港区古雷作业区南9#泊位工程
	

	
	古雷港区古雷作业区南2#液体化工码头工程
	

	
	漳州古雷海腾液体化工罐区工程
	


表11-2 重点涉海工程常规监测站位及承担单位
	工程
	工程期
	序号
	站位
	北纬
	东经
	监测内容
	监测参数
	任务承担单位

	漳州港古雷港区PX项目作业区
	营运期
	1
	C3D308
	23°45'06"
	117°34'42"
	水、沉
	水文气象：简易天气现象、水温、透明度；
水质：pH、盐度、悬浮物、溶解氧、化学需氧量、石油类、苯、甲苯、二甲苯；
沉积物：石油类、硫化物、有机碳、苯*、甲苯*、二甲苯*；
	福建省水产研究所

	
	
	2
	C3D309
	23°44'45"
	117°34'23"
	水
	
	

	
	
	3
	C3D310
	23°44'40"
	117°34'53"
	水、沉
	
	

	
	
	4
	C3D311
	23°44'19"
	117°33'52"
	水
	
	

	
	
	5
	C3D312
	23°44'14"
	117°34'19"
	水、沉
	
	

	
	
	6
	C3D313
	23°44'84"
	117°34'48"
	水、沉
	
	

	
	
	7
	C3D314
	23°43'46"
	117°33'44"
	水
	
	

	
	
	8
	C3D315
	23°43'42"
	117°34'11"
	水
	
	

	
	
	9
	C3D316
	23°43'35"
	117°34'40"
	水、沉
	
	

	
	
	10
	C3D317
	23°43'07"
	117°33'59"
	水
	
	

	
	
	11
	C3D318
	23°43'01"
	117°34'34"
	水、沉
	
	

	福建华东船厂修造船项目
	营运期
	1
	C3D298
	26°27'28"
	119°41'41"
	水、沉
	水文气象：简易天气现象、水温、透明度；
水质：pH、盐度、悬浮物、化学需氧量、石油类、汞、镉、铅、砷、铜、锌；
沉积物：石油类、硫化物、有机碳、汞、镉、铅、砷、铜、锌；
	福建省海洋环境与渔业资源监测中心

	
	
	2
	C3D299
	26°27'13"
	119°42'01"
	水
	
	

	
	
	3
	C3D300
	26°27'22"
	119°42'11"
	水、沉
	
	

	
	
	4
	C3D301
	26°26'53"
	119°42'27"
	水
	
	

	
	
	5
	C3D302
	26°27'02"
	119°42'35"
	水、沉
	
	

	
	
	6
	C3D303
	26°26'44"
	119°42'40"
	水、沉
	
	

	
	
	7
	C3D304
	26°26'52"
	119°42'49"
	水
	
	

	
	
	8
	C3D305
	26°26'33"
	119°43'02"
	水、沉
	
	

	
	
	9
	C3D306
	26°26'42"
	119°43'10"
	水
	
	

	
	
	10
	C3D307
	26°26'22"
	119°43'28"
	水、沉
	
	


备注：“水”包括水深监测、水文气象和水质监测；“沉”为沉积物监测； *为选测项。
表11-3 ××涉海工程监视报告表
	工程
	名称
	

	
	地点
	经度：   °    ′   ″
	纬度：   °    ′   ″

	工程类别
	1.污水处理厂、一般工程排污口   □     

2.石化码头、造船厂             □

3.火电厂、钢铁厂               □                 
	4.一般码头、泊位、堆场、仓储□

5.养殖场                    □

6.围填海工程                □

7.其它                      □

	工程施工
阶段
	围填海期□     工程基础建设施工期□      运营期□    其它：

	工程监视
情况
	(涉海工程现状、海洋环保措施运行状况、工程排污口排污状况、工程附近海洋环境状况等)


表11-4 不同类型工程不同阶段水质监测参数表
	工程类型
	围填
海期
	基础建设
施工期
	运营期

	围填海
	悬浮物等
	悬浮物、石油类等
	/

	码头、泊位、堆场、仓储
	
	
	石油类等

	钢铁厂
	
	
	pH、COD、六价铬等

	火电厂
	
	
	pH、温度等

	船舶工业
	
	
	pH、COD、石油类、六价铬等

	污水处理厂
	
	
	pH、盐度、悬浮物、石油类、COD、氨氮、BOD5等

	石材厂
	
	
	悬浮物等


表11-5应急监测分析方法表
	
	监测项目
	分析方法
	引用标准

	水质
	悬浮物
	重量法
	GB 17378.4

	
	石油类
	紫外分光光度法
	GB 17378.4

	
	COD
	碱性高锰酸钾法(盐度≥3)
	GB 17378.4

	
	
	重铬酸盐法(盐度<3)
	GB/T 11914

	
	pH
	pH计法
	GB 17378.4

	
	水温
	表层水温表法
	GB 17378.4

	
	盐度
	盐度计法
	GB 17378.4

	
	硫化物
	亚甲基蓝分光光度法
	GB 17378.4

	
	六价铬
	紫外可见分光光度法
	GB/T 7467-1987

	
	氨氮
	靛酚蓝分光光度法、次溴酸盐氧化法
	GB 17378.4

	
	BOD5
	五日培养法
	GB 17378.4


附录12  海洋垃圾监测工作方案

一、监测区域及任务分工

在福州、泉州分别确定1处海域开展海洋垃圾监测，具体监测区域及任务分工见表12-1。

表12-1 海洋垃圾监测内容及任务分工

	区域
	监测区域
	承担单位

	福州
	长乐漳港海域
	福州市海洋与渔业技术中心

	泉州
	崇武西沙海域
	泉州市海洋与渔业环境监测站


二、站位布设及监测方法
布设监测海区/海滩时，根据随机均匀的调查断面布设原则，布设的调查断面应均匀分布于监测海区/海滩，同时应覆盖整个监测海区/海滩。

海滩上垃圾碎片的监测区域应避开受人为活动干扰的海滩，不宜设置在海水浴场、滨海旅游度假区等定期清扫的海滩，及河口区1千米范围内的海滩、港口、码头；也不宜设置在岩石型海滩和防波堤。

站位布设参照《海洋垃圾监测技术指南》，各监测区域根据情况自定，但采样站位(断面)设置应保持相对稳定，垃圾监测方法见表12-2：

表12-2 海洋垃圾监测内容和方法

	监测内容
	监测方法

	漂浮大块及特大块垃圾碎片
	样带法/样线法

	漂浮小块及中块垃圾碎片
	拖网调查

	海滩上的垃圾碎片
	目视法/重量法


此外，任务承担单位在开展监测时，应拍摄现场的数码照片3幅以上，每幅照片像素不得低于1000万。

三、报告编制

对监测区域的基本环境状况进行调查，编制评价报告。报告主要内容包括：

(一) 监测海域/海滩环境概况

调查监测海域/海滩的周边环境状况。如是否位于港口、码头、河口以及海洋保护区、旅游度假区、海水养殖区等敏感海洋功能区或邻近海域，调查监测区域地形特征(是否位于海岛、海湾或连接开阔海域等)，以及监测区域周边人类活动情况。

(二) 海洋垃圾监测概况

应包括断面布设情况，人员组织情况，船只设备使用情况，以及监测实施过程等内容。提供监测海域/海滩地理位置信息图，标明调查断面位置。

(三) 海洋垃圾监测结果

按《海洋垃圾监测而技术指南》中的统计方法，统计海洋垃圾种类和数量，计算海洋垃圾密度。

(四) 海洋垃圾来源及对生态环境影响分析

结合监测区域环境特点，分析海洋垃圾来源以及对海洋生态环境可能产生的影响。
四、成果提交

任务承担单位应在10月15日前将统一表格生成的电子文件及照片以电子邮件形式报送省监测中心，要求报送时注明邮件主题，省监测中心于10月20日前通过数据传输专线报送至东海分局。

附录13  主要江河入海污染物监测工作方案

一、入海污染物总量监测

(一) 站位布设及任务分工
选择闽江、九龙江等12条主要江河开展入海污染物总量监测，具体站位及任务分工见表13-1。
表13-1 江河入海污染物总量监测明细表

	序号
	河流名称
	站位编号
	北纬
	东经
	承担单位

	1
	杯  溪
	C7D056
	26°52′30″
	119°51′45″
	宁德市海洋与渔业环境监测站

	2
	交 溪
	C7D062
	26°58′17″
	119°40′20″
	国家海洋局宁德海洋环境监测中心站

	
	
	C7D063
	26°58′18″
	119°40′21″
	

	
	
	C7D064
	26°58′19″
	119°40′18″
	

	
	
	C7D065
	26°58′22″
	119°40′14″
	

	
	
	C7D066
	26°58′23″
	119°40′13″
	

	3
	霍童溪
	C7D073
	26°48′49″
	119°32′18″
	宁德市海洋与渔业环境监测站

	4
	敖  江
	C7D057
	26°12′34″
	119°33′11″
	国家海洋局宁德海洋环境监测中心站

	
	
	C7D058
	26°12′34″
	119°33′12″
	

	
	
	C7D059
	26°12′35″
	119°33′11″
	

	
	
	C7D060
	26°12′36″
	119°33′11″
	

	
	
	C7D061
	26°12′37″
	119°33′12″
	

	5
	闽  江
	C7D042
	26°02′51″
	119°30′10″
	福州市海洋与渔业技术中心

	
	
	C7D043
	26°02′50″
	119°30′14″
	

	
	
	C7D044
	26°02′49″
	119°30′19″
	

	
	
	C7D045
	26°02′48″
	119°30′24″
	

	
	
	C7D046
	26°02′47″
	119°30′29″
	

	6
	龙  江
	C7D077
	25°41′41″
	119°27′14″
	集美大学

	
	
	C7D078
	25°41′39″
	119°27′09″
	

	
	
	C7D079
	25°41′37″
	119°27′04″
	

	7
	木兰溪
	C7D053
	25°26′11″
	119°04′42″
	

	
	
	C7D054
	25°26′11″
	119°04′45″
	

	
	
	C7D055
	25°26′11″
	119°04′46″
	

	8
	晋  江
	C7D047
	24°54′54″
	118°33′41″
	福建海洋研究所

	
	
	C7D048
	24°54′55″
	118°33′43″
	

	
	
	C7D049
	24°54′56″
	118°33′45″
	

	9
	九龙江
	C7D080
	24°31′04″
	117°47′07″
	厦门市海洋与渔业局

	
	
	C7D081
	24°31′04″
	117°47′09″
	

	
	
	C7D082
	24°31′05″
	117°47′10″
	

	
	
	C7D083
	24°29′08″
	117°44′47″
	

	
	
	C7D084
	24°29′06″
	117°44′48″
	

	
	
	C7D085
	24°29′04″
	117°44′48″
	

	
	
	C7D086
	24°29′01″
	117°44′50″
	

	
	
	C7D087
	24°28′57″
	117°44′51″
	

	10
	同安西溪、东溪
	C7D088
	24°42′34″
	118°09′19″
	

	
	
	C7D089
	24°42′35″
	118°09′20″
	

	
	
	C7D090
	24°42′36″
	118°09′22″
	

	
	
	C7D091
	24°41′31″
	118°10′21″
	

	
	
	C7D092
	24°41′31″
	118°10′22″
	

	
	
	C7D093
	24°41′32″
	118°10′24″
	

	11
	漳  江
	C7D067
	23°57′10″
	117°21′22″
	福建省水产研究所

	
	
	C7D068
	23°57′11″
	117°21′24″
	

	
	
	C7D069
	23°57′12″
	117°21′24″
	

	
	
	C7D070
	23°57′13″
	117°21′24″
	

	
	
	C7D071
	23°57′14″
	117°21′24″
	

	12
	东  溪
	C7D072
	23°42′44″
	117°12′08″
	福建海洋研究所


(二) 监测项目

盐度、石油类、CODCr、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、总氮、总磷、铜、铅、砷、锌、镉、汞、六价铬、铜和年径流量。

(三) 监测频率及时间
多年平均径流量在50亿立方米以上的江河，监测频率为6次/年，多年平均径流量为5-50亿立方米的江河监测频率为4次/年，多年平均径流量小于5亿立方米的江河，监测频率为3次/年。具体月份参见表13-2，选择小潮低潮或接近低潮时监测。

表13-2 江河入海污染物总量监测频率及时间

	序号
	江河名称
	监测次数
	监测月份

	1
	杯  溪
	4
	3、5、8、10

	2
	交  溪
	6
	3、5、7、8、10、11

	3
	霍童溪
	4
	3、5、8、10

	4
	敖  江
	4
	3、5、8、10

	5
	闽  江
	6
	3、5、7、8、10、11

	6
	龙  江
	3
	3、8、10

	7
	木兰溪
	4
	3、5、8、10

	8
	晋  江
	6
	3、5、7、8、10、11

	9
	九龙江
	6
	3、5、7、8、10、11

	10
	漳  江
	4
	3、5、8、10

	11
	东  溪
	4
	3、5、8、10

	12
	同安东、西溪
	3
	3、8、10


(四) 监测及分析方法

监测项目的分析方法(包括采样和现场与实验室分析)和站位布设的数量均按照《江河入海污染物总量监测技术规程》(HY/T 077-2005)的相关要求执行，规程中未涉及的项目均参照地表水的监测方法。带闸的河流通量监测要求在开闸时段监测，并调查统计每年开闸次数及时间、流量。

(五) 成果提交

各单位于监测当月最后一个工作日前将污染物数据采用统一表格生成的电子文件以电子邮件形式报送福建省海洋环境与渔业资源监测中心(河流径流量数据应当于监测次月底前最后一个工作日以邮件形式报送)。国家海洋局宁德海洋环境监测中心站直接由数据专线报送。福建省海洋环境与渔业资源监测中心于监测月次月10日前将汇总后的数据报送东海分局。所有监测数据必须于11月30日前报送福建省海洋环境与渔业资源监测中心，福建省海洋环境与渔业资源监测中心将数据在12月15日前报送东海分局。
二、主要江河入海口水环境质量监测

(一) 监测区域

选择杯溪、交溪、霍童溪、敖江、闽江、龙江、木兰溪、晋江、九龙江、漳江和东溪11条江河开展江河入海口水环境质量监测。监测区域为：上游以盐度等于2的断面为界，下游边界见表13-3。

表13-3  江河入海口监测区域下边界

	序号
	江河名称
	下游边界

	1
	杯  溪
	以A(119°47'09"E,26°42'33"N)，B(119°44'38"E,26°44'03"N)两点连线为界

	2
	交  溪
	以A(119°44'11"E,26°43'41"N)，B(119°44'34"E,26°44'04"N)两点连线为界

	3
	霍童溪
	以A(119°40'08"E,26°43'35"N)，B(119°39'31"E,26°43'25"N)两点连线为界

	4
	敖  江
	以A(119°43'08"E,26°16'38"N)，B(119°40'21"E,26°14'07"N)两点连线为界

	5
	闽  江
	以A(119°40'00"E,26°06′44"N)，B(119°39'01"E,26°03'03"N)两点连线为界

	6
	龙  江
	以A(119°30'31"E,25°39'41"N)，B(119°31'38"E,25°38'55"N)两点连线为界

	7
	木兰溪
	以A(119°09'49"E,25°23'31"N)，B(119° 09'14"E,25°23'54"N)两点连线为界

	8
	晋  江
	以A(118°42'57"E,24°49'04"N)，B(118°42'58"E,24°50'54"N)两点连线为界

	9
	九龙江
	以A(118°07'53"E,24°25'29"N)，B(118°04'05"E,24°24'24"N)两点连线为界

	10
	漳  江
	以A (117°29'14"E,23°54'07"N)，B(117°30'17"E,23°54'46"N)两点连线为界

	11
	东  溪
	以A(117°13'46"E,23°37'30"N)，B(117°13'32"E,23°37'31"N)两点连线为界


在监测区域内布设站位，站位数见表13-4。每个站位采表层水。

表13-4 江河入海口水质监测站位数

	江河名称
	站位数/个
	江河名称
	站位数/个

	杯  溪
	4
	木兰溪
	4

	交  溪
	6
	晋  江
	5

	霍童溪
	5
	九龙江
	6

	敖  江
	5
	漳  江
	4

	闽  江
	6
	东  溪
	4

	龙  江
	4
	/
	/


(二) 监测项目
盐度、CODMn、石油类、氨氮、硝酸盐-氮、亚硝酸盐-氮、活性磷酸盐、六六六、滴滴涕和多氯联苯。其中六六六、滴滴涕和多氯联苯仅在部分江河开展监测，具体参见表13-7。
 (三) 监测时间
非持久性有机污染物的监测月份参见表13-2，持久性有机污染物于5、8月开展两次，选择小潮低潮或接近低潮时监测。
 (四) 监测方法

监测分析方法（包括采样、现场分析和实验室分析）详见《江河入海污染物总量监测技术规程》（HY/T077-2005）、《江河入海污染物总量及河口区环境质量监测技术规程》及《海洋监测规范》(GB17378.4-2007)。具体水质监测项目及分析方法见表13-6。

表13-6  江河入海口水质监测项目及分析方法

	序号
	项目
	分析方法
	依据标准

	1
	盐度
	盐度计法
	GB 17378.4

	2
	CODMn
	碱性高锰酸钾法
	GB 17378.4

	3
	石油类
	紫外分光光度法
	GB 17378.4

	4
	氨氮
	次溴酸盐氧化法、流动注射比色法
	GB 17378.4、HJ442-2008附录G、附录H、附录I、附录J

	5
	硝酸盐​-氮
	镉柱还原法/锌-镉还原法、流动注射比色法
	

	6
	亚硝酸盐-氮
	萘乙二胺分光光度法、流动注射比色法
	

	7
	活性磷酸盐
	磷钼蓝分光光度法、流动注射比色法
	


(五) 任务分工

各江河入海口监测分工参见表13-7，除持久性有机污染物外的参数由承担单位自行分析，持久性有机污染物六六六、滴滴涕和多氯联苯由各单位采样后送至福建省水产研究所进行分析。
表13-7   监测任务分工表 
	序号
	江河名称
	任务承担单位
	是否开展持久性有机污染物监测

	1
	杯  溪
	宁德市海洋与渔业环境监测站
	否

	2
	交  溪
	国家海洋局宁德海洋环境监测中心站
	是

	3
	霍童溪
	宁德市海洋与渔业环境监测站
	否

	4
	敖  江
	国家海洋局宁德海洋环境监测中心站
	否

	5
	闽  江
	福州市海洋与渔业技术中心
	是

	6
	龙  江
	集美大学
	否

	7
	木兰溪
	集美大学
	是

	8
	晋  江
	福建海洋研究所
	是

	9
	九龙江
	福建海洋研究所
	是

	10
	漳  江
	福建省水产研究所
	是

	11
	东  溪
	福建海洋研究所
	否


(六) 评价方法

计算各污染物浓度均值，按照海水水质标准，采用单因子评价法判定各江河入海口水环境质量状况。

(七) 成果提交

各任务承担单位于监测当月最后一个工作日将监测结果以统一格式报送至福建省海洋环境与渔业资源监测中心，另报送3-5张入海口环境状况照片，像素1000万以上，由福建省海洋环境与渔业资源监测中心汇总和审核数据。
附录14  陆源入海排污口及其邻近海域监测工作方案

2015年监测59个排污口，其中重点陆源入海排污口34个，一般陆源入海排污口25个，具体监测承担单位见表14-1、14-3，具体监测站位见表14-2、14-4。
一、工作内容
(一) 排污口
1、重点入海排污口监测项目
重点入海排污口的监测项目参见表14-2，瞬时污水流量采用污水流量计测定，无法测定的以统计调查数字替代。
2、一般入海排污口监测项目
瞬时污水流量：污水流量计测定，无法测定的以统计调查数字替代。
市政及生活污水类：盐度、CODCr、氨氮、总磷、悬浮物。
工业废水类：盐度、CODCr、氨氮，其他特征污染物选择2-3种(必测)。特征污染物的测定项目参照表14-5。
排污河和其他类型的入海排污口各任务承担单位依据排海污水的主要类别来确定监测项目。
瞬时污水流量：污水流量计测定，无法测定的以统计调查数字替代。
(二) 重点排污口邻近海域
重点排污口邻近海域的站位及监测项目参见表14-2。水质采样应在低潮时进行。若由于自然条件限制，无法在低潮时接近采样站位，则可采取其它变通的方式。沉积物和生物采样时间与水质同步。沉积物和生物体站位在水质站位中选取，沉积物站位不得少于5个，生物体站位不得少于3个且要与沉积物站位重合。最近站和对照站必须监测沉积物和生物体。
(三) 监测方法及要求
所有监测、分析和评价方法均应按照《海洋监测规范》(GB17378-2007)、《海洋调查规范》（GB12763-2007）、《陆源入海排污口及邻近海域监测技术规程》(HY/T 076-2005)和相关技术规程所规定的相关方法执行。

带闸的排污河监测要求在开闸时段监测，并调查统计每年开闸次数及时间、流量。
每次排污口监测时拍摄排污口现场监测、排污口排污现状及邻近海域现状照片数码照片(5幅以上)，像素在1000万以上，照片表明排污口名称和拍摄时间。
(四) 样品采集层次要求
1、排污口污水
在入海排放口采样点位中心采集表层水样。水深大于1 m时，在表层下1/4水深处采样；水深小于或等于1 m时，在1/2水深处采样。
对于排污河，水深<5m时在水面下0.5m处采集表层水样；水深>5m时在水面下0.5m、河底上0.5m采集表底层混合水样。
2、重点排污口邻近海域
水质采表层样品，沉积物采集表层样品，生物采集该海域的主要优势贝类样品。
 (五) 监测时间、频率
排污口一年监测6次，分别于3、5、7、8、10和11月上旬实施。
重点排污口邻近海域水质监测5、8月份开展2次，沉积物、生物质量和底栖生物于8月与水质同步监测1次。
二、入海排污口环境状况评价
(一) 入海排污口评价
各任务承担单位参照《陆源入海排污口及邻近海域生态环境评价指南》(HY/T086-2005)评价方法对排污口进行评价，编制排污口评价结果报告，评价报告结论中包含主要排污特征、超标污染物、排污口等级、监督性和管理要求等，按照表14-6填写。
(二) 监督和管理
沿海各设区市海洋行政主管部门应根据排污口的排污状况和对邻近海域环境的影响程度，对不同标识(红、橙、黄、蓝)的排污口采取相应的监控手段，从而实行对排污口的动态监测与有效监督。
(三) 重点排污口邻近海域评价
各任务承担单位分别参照《陆源入海排污口及邻近海域生态环境评价指南》(HY/T086-2005)评价方法对排污口邻近海域进行评价，分别评价邻近海域水质、沉积物和生物的实际类别、是否达到功能区划要求、超标污染物、主要污染物、综合等级、监督性和管理要求，按照表14-7填写。
三、数据报送与成果提交
各任务承担单位依据相关标准，对排污口进行评价，编制月度排污口评价结果报告，于监测当月最后一个工作日前，与排污口监测数据排污口现状和邻近海域状况照片一并报送至福建省海洋环境与渔业资源监测中心。所有上报资料若缺项，必须详细说明理由；未说明理由或理由不足者，将退回责任单位并在1个月内重新上报。国家海洋局宁德海洋环境监测中心站和厦门海洋环境监测中心站直接由数据专线报送。福建省海洋环境与渔业资源监测中心于监测月次月20日前按要求上报东海环境监测中心。
表14-1  重点陆源入海排污口
	序号
	排污口名称
	编号
	排污
类型
	邻近海域海洋主导功能区
	承担单位

	1
	福鼎白琳石板材加工区排污口
	C5D079
	工业
	农渔业区
	国家海洋局宁德海洋环境监测中心站

	2
	福鼎市政排污口
	C5D080
	市政
	保留区
	

	3
	宁德蕉城市政排污口
	C5D064
	市政
	保留区
	宁德市海洋与渔业环境监测站

	4
	罗源松山排污口
	C5D063
	市政
	保留区
	福建省海洋环境与渔业资源监测中心

	5
	连江可门电厂排污口
	C5D082
	工业
	港口航运区
	国家海洋局宁德海洋环境监测中心站

	6
	长乐松下腿口工业排污口
	C5D054
	工业
	旅游休闲娱乐区
	集美大学

	7
	长乐金峰陈塘港排污口
	C5D055
	工业
	海洋保护区
	

	8
	国电江阴电厂排污口
	C5D060
	工业
	特殊利用区
	

	9
	福清江阴工业集中区排污口
	C5D057
	工业
	港口航运区
	

	10
	平潭竹屿排污口
	C5D085
	排污河
	保留区
	平潭县水产技术推广站

	11
	莆田涵江牙口排污口
	C5D058
	工业
	保留区
	集美大学

	12
	莆田众和集团有限公司排污口
	C5D059
	工业
	港口航运区
	

	13
	太平洋电力有限公司排污口
	C5D061
	工业
	保留区
	

	14
	莆田市城市污水处理厂排污口
	C5D062
	市政
	保留区
	

	15
	石狮大堡集控区排污口
	C5D048
	工业
	工业与城镇用海区
	   福建海洋研究所

	16
	石狮伍堡集控区排污口
	C5D049
	工业
	港口航运区
	

	17
	晋江深沪东海安集控区排污口
	C5D050
	工业
	保留区
	

	18
	湄洲湾氯碱有限公司排污口
	C5D051
	工业
	保留区
	

	19
	南安市电镀集控区排污口
	C5D400
	工业
	特殊利用区
	泉州市海洋与渔业环境监测站

	20
	晋江东石电镀集控区排污口
	C5D089
	工业
	特殊利用区
	

	21
	晋江经济开发区污水处理厂
排污口
	C5D090
	工业
	特殊利用区
	福建海洋研究所

	22
	晋江、石狮11孔桥排污口
	C5D091
	排污河
	农渔业区
	泉州市海洋与渔业环境监测站

	23
	南埔火电厂排污口
	C5D052
	工业
	港口航运区
	福建海洋研究所

	24
	福建炼油厂排污口
	C5D053
	工业
	保留区
	

	25
	石狮锦尚集控区排污口
	C5D093
	工业
	农渔业区
	泉州市海洋与渔业环境监测站

	26
	漳州后石电厂排污口
	C5D081
	工业
	保留区
	国家海洋局厦门海洋环境监测中心站

	27
	招商局漳州开发区污水处理厂排污口
	C5D095
	市政
	港口航运区
	漳州市海洋环境监测与预报中心

	28
	常山开发区竹港排污口
	C5D096
	工业
	港口航运区
	

	29
	东山铜钵坜沟排污口
	C5D097
	市政
	海洋保护区
	

	30
	漳州古雷尾水排污口
	C5D099
	工业
	农渔业区
	福建省水产
研究所

	31
	同安湾埭辽排污口
	C5D106
	其它
	旅游休闲
娱乐区
	厦门市海洋与渔业局

	32
	杏林污水处理厂排污口
	C5D105
	市政
	旅游休闲
娱乐区
	

	33
	同安污水处理厂排污口
	C5D107
	市政
	旅游休闲
娱乐区
	

	34
	翔安污水处理厂排污口
	C5D108
	市政
	旅游休闲
娱乐区
	


表14-2 重点陆源入海排污口邻近海域监测站位及监测项目表
	排污口及邻近海域
	站位号
	北纬
	东经
	监测项目

	福鼎白琳石板材加工区排污口
	C5D079
	27°11′15″
	120°11′02″
	水质：盐度、COD、氨氮、总磷、粪大肠菌群、BOD5、悬浮物、油类、汞、镉、铅、砷、铜、总铬、六价铬、锌

	福鼎白琳石板材加工区排污口邻近海域
	C6D219最近站
	27°12′20″
	120°12′00″
	水质：盐度、温度、pH、COD、悬浮物、BOD5、亚硝酸盐-氮、硝酸盐-氮、氨-氮、活性磷酸盐、油类、汞、镉、铅、砷、总铬、六价铬、铜、锌；沉积物：有机碳、硫化物、油类、汞、镉、铅、砷、铬、铜、锌；生物质量：石油烃、粪大肠菌群、汞、镉、铅、砷、铬、铜、锌；大型底栖生物种类鉴定

	
	C6D220
	27°12′32″
	120°11′58″
	

	
	C6D221
	27°12′46″
	120°12′04″
	

	
	C6D222
	27°13′01″
	120°11′51″
	

	
	C6D223
	27°13′28″
	120°11′49″
	

	
	C6D224
	27°14′05″
	120°12′06″
	

	
	C6D225对照站
	27°14′20″
	120°12′10″
	

	福鼎市政排污口
	C5D080
	27°16′15″
	120°15′35″
	水质：盐度，COD、氨氮、总磷、粪大肠菌群、BOD5、悬浮物、油类

	福鼎市政排污口邻近海域
	C6D226最近站
	27°17′50″
	120°14′55″
	水质：盐度、温度、pH、COD、BOD5、亚硝酸盐-氮、硝酸盐-氮、氨-氮、活性磷酸盐、油类、悬浮物；沉积物：有机碳、硫化物、油类；生物质量：石油烃、粪大肠菌群；大型底栖生物种类鉴定

	
	C6D227
	27°17′25″
	120°15′25″
	

	
	C6D228
	27°17′00″
	120°15′35″
	

	
	C6D229
	27°16′35″
	120°15′35″
	

	
	C6D230
	27°16′05″
	120°15′35″
	

	
	C6D231
	27°15′30″
	120°15′15″
	

	
	C6D232对照站
	27°15′15″
	120°16′15″
	

	宁德市蕉城区市政排污口
	C5D064
	26°38′58″
	119°34′06″
	水质：盐度、COD、氨氮、总磷、粪大肠菌群、BOD5、悬浮物、油类

	宁德市蕉城区市政排污口邻近海域
	C6D212最近站
	26°38′48″
	119°34′36″
	水质：盐度、温度、pH、COD、BOD5、亚硝酸盐-氮、硝酸盐-氮、氨-氮、活性磷酸盐、悬浮物、油类；沉积物：有机碳、硫化物、油类；生物质量：石油烃、粪大肠菌群；大型底栖生物种类鉴定

	
	C6D213
	26°38′48″
	119°35′12″
	

	
	C6D214
	26°38′48″
	119°35′42″
	

	
	C6D215
	26°38′12″
	119°34′48″
	

	
	C6D216
	26°37′48″
	119°35′00″
	

	
	C6D217
	26°38′17″
	119°35′29″
	

	
	C6D218对照站
	26°37′49″
	119°39′16″
	

	罗源松山排污口
	C5D063
	26°26′60″
	119°37′11″
	水质：盐度、COD、BOD5、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、石油类、pH、粪大肠菌群、挥发酚、汞、镉、铅、砷、铜、总铬、六价铬、锌；

	罗源松山排污口邻近海域
	C6D206最近站
	26°27′10″
	119°37′49″
	水文气象：水深、水色、流速、流向、风速、风向、天气现象、海况；水质：水温、pH、盐度、悬浮物、化学需氧量、溶解氧、油类、活性磷酸盐、亚硝酸盐-氮、硝酸盐-氮、氨-氮、汞、镉、铅、砷、总铬、铜、锌、粪大肠菌群；沉积物：汞、镉、铅、砷、铬、铜、锌、石油类、硫化物、有机碳、六六六、滴滴涕、多氯联苯、粪大肠菌群；生物质量：石油烃、粪大肠菌群、汞、镉、铅、砷、铬、铜、锌、六六六、滴滴涕；生物生态：大型底栖生物种类鉴定

	
	C6D207
	26°27′53″
	119°37′46″
	

	
	C6D208
	26°26′58″
	119°39′20″
	

	
	C6D209
	26°28′13″
	119°38′40″
	

	
	C6D210
	26°27′52″
	119°39′25″
	

	
	C6D211 
	26°27′03″
	119°40′27″
	

	
	C6D212对照站
	26°26′23″
	119°41′27″
	

	连江可门电厂排污口
	C5D082
	26°22′41″
	119°45′53″
	水质：盐度、温度、COD、氨氮、悬浮物、油类、硫化物、余氯

	连江可门电厂排污口邻近海域
	C6D240最近站
	26°22′55″
	119°46′04″
	水质：盐度、温度、pH、COD、亚硝酸盐-氮、硝酸盐-氮、氨-氮、活性磷酸盐、油类、悬浮物；沉积物：有机碳、硫化物、油类；生物质量：石油烃、粪大肠菌群；大型底栖生物种类鉴定

	
	C6D241
	26°23′11″
	119°46′20″
	

	
	C6D242
	26°22′47″
	119°45′35″
	

	
	C6D243
	26°22′50″
	119°44′19″
	

	
	C6D244
	26°23′06″
	119°45′14″
	

	
	C6D245
	26°23′28″
	119°45′55″
	

	
	C6D246对照站
	26°24′43″
	119°43′33″
	

	长乐市松下腿口工业排污口
	C5D054
	25°45′57″
	119°37′29″
	水质：盐度、COD、氨氮、总磷、BOD5、悬浮物、油类、六价铬、铅、铜、色度、总有机碳、硫化物

	长乐市松下腿口工业排污口邻近海域
	C6D144最近站
	25°46′12″
	119°37′43″
	水质：盐度、温度、pH、COD、BOD5、亚硝酸盐-氮、硝酸盐-氮、氨-氮、活性磷酸盐、油类、六价铬、铅、铜；沉积物：有机碳、硫化物、油类、铜、铬；生物质量：石油烃、粪大肠菌群、铜、铬；大型底栖生物种类鉴定

	
	C6D145
	25°46′50″
	119°37′54″
	

	
	C6D146
	25°46′14″
	119°38′27″
	

	
	C6D147
	25°45′38″
	119°38′15″
	

	
	C6D148
	25°47′41″
	119°38′08″
	

	
	C6D149
	25°45′02″
	119°39′04″
	

	
	C6D150对照站
	25°46′14″
	119°40′51″
	

	长乐市金峰陈塘港排污口
	C5D055
	26°01′36″
	119°37′31″
	水质：盐度、COD、BOD5、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、油类、pH、色度、总有机碳、苯胺类、硫化物、汞、镉、铅、砷、六价铬、铜

	长乐市金峰陈塘港排污口邻近海域
	C6D151最近站
	26°02′21″
	119°36′49″
	水文气象：水深、水色、流速、流向、风速、风向、天气现象、海况；水质：水温、pH、盐度、悬浮物、化学需氧量、溶解氧、油类、活性磷酸盐、亚硝酸盐-氮、硝酸盐-氮、氨-氮、汞、镉、铅、砷、总铬、铜、锌、粪大肠菌群；沉积物：汞、镉、铅、砷、铬、铜、锌、石油类、硫化物、有机碳、六六六、滴滴涕、多氯联苯、粪大肠菌群；生物质量：石油烃、粪大肠菌群、汞、镉、铅、砷、铬、铜、锌、六六六、滴滴涕；大型底栖生物种类鉴定

	
	C6D152
	26°03′08″
	119°37′03″
	

	
	C6D153
	26°02′40″
	119°37′44″
	

	
	C6D154
	26°02′26″
	119°37′57″
	

	
	C6D155
	26°03′33″
	119°37′07″
	

	
	C6D156
	26°02′07″
	119°39′05″
	

	
	C6D157对照站
	26°03′27″
	119°39′17″
	

	国电江阴电厂排污口
	C5D060
	 25°26'28″
	119°20'40″
	水质：盐度、温度、COD、氨氮、悬浮物、油类、硫化物、余氯

	国电江阴电厂排污口邻近海域
	C6D185最近站
	 25°26'34″
	119°21'30″
	水质：盐度、温度、pH、COD、亚硝酸盐-氮、硝酸盐-氮、氨-氮、活性磷酸盐、油类、悬浮物；沉积物：有机碳、硫化物、油类；生物质量：石油烃、粪大肠菌群；大型底栖生物种类鉴定

	
	C6D186
	 25°27'20″
	119°21'00″
	

	
	C6D187
	 25°26'10″
	119°21'41″
	

	
	C6D188
	 25°28'13″
	119°21'33″
	

	
	C6D189
	 25°26'52″
	119°22'06″
	

	
	C6D190
	 25°25'54″
	119°23'00″
	

	
	C6D191对照站
	 25°27'18″
	119°23'34″
	

	福清江阴工业集中区排污口
	C5D057
	25°25′04″
	119°17′47″
	水质：盐度、COD、氨氮、总磷、粪大肠菌群、BOD5、悬浮物、油类、六价铬、氰化物、挥发酚、砷、汞、铅、镉

	福清江阴工业集中区排污口邻近海域
	C6D164最近站
	25°24′47″
	119°17′38″
	水质：盐度、温度、pH、COD、BOD5、亚硝酸盐-氮、硝酸盐-氮、氨-氮、活性磷酸盐、油类、汞、砷、铅、镉；沉积物：有机碳、硫化物、油类、汞、砷、铅、镉；生物质量：石油烃、粪大肠菌群、汞、砷、铅、镉；大型底栖生物种类鉴定

	
	C6D165
	25°24′30″
	119°17′45″
	

	
	C6D166
	25°24′16″
	119°17′26″
	

	
	C6D167
	25°24′42″
	119°17′03″
	

	
	C6D168
	25°23′36″
	119°18′51″
	

	
	C6D169
	25°24′31″
	119°15′56″
	

	
	C6D170对照站
	25°22′16″
	119°16′34″
	

	平潭竹屿排污口
	C5D085
	25°30′28″
	119°44′11″
	水质：盐度、COD、氨氮、总磷、粪大肠菌群、BOD5、悬浮物、油类

	平潭竹屿排污口邻近海域
	C6D262最近站
	25°30′33″
	119°44′10″
	水质：盐度、温度、pH、COD、BOD5、亚硝酸盐-氮、硝酸盐-氮、氨-氮、活性磷酸盐、悬浮物、油类；沉积物：有机碳、硫化物、油类；生物质量：石油烃、粪大肠菌群；大型底栖生物种类鉴定

	
	C6D263
	25°30′40″
	119°43′59″
	

	
	C6D264
	25°30′49″
	119°43′51″
	

	
	C6D265
	25°30′51″
	119°43′36″
	

	
	C6D266
	25°30′57″
	119°43′18″
	

	
	C6D267对照站
	25°30′53″
	119°41′52″
	

	
	C6D268
	25°30′33″
	119°44′00″
	

	莆田涵江牙口排污口
	C5D058
	25°26′10″
	119°04′54″
	水质：盐度、COD、氨氮、总磷、粪大肠菌群、BOD5、悬浮物、油类、色度

	莆田涵江牙口排污口邻近海域
	C6D171最近站
	25°26′10″
	119°04′47″
	水质：盐度、温度、pH、COD、BOD5、悬浮物、亚硝酸盐-氮、硝酸盐-氮、氨-氮、活性磷酸盐、油类；沉积物：有机碳、硫化物、油类；生物质量：石油烃、粪大肠菌群；大型底栖生物种类鉴定

	
	C6D172
	25°25′60″
	119°04′56″
	

	
	C6D173
	25°25′43″
	119°04′50″
	

	
	C6D174
	25°25′34″
	119°04′48″
	

	
	C6D175
	25°25′21″
	119°04′48″
	

	
	C6D176
	25°25′10″
	119°04′57″
	

	
	C6D177对照站
	25°25′20″
	119°06′11″
	

	莆田众和集团有限公司排污口
	C5D059
	25°14′47″
	119°04′05″
	水质：盐度、COD、氨氮、总磷、BOD5、悬浮物、油类、六价铬、铅、铜、色度、总有机碳、硫化物

	莆田众和集团有限公司排污口邻近海域
	C6D178最近站
	25°13′32″
	119°03′37″
	水质：盐度、温度、pH、COD、BOD5、亚硝酸盐-氮、硝酸盐-氮、氨-氮、活性磷酸盐、油类、六价铬、铅、铜；沉积物：有机碳、硫化物、油类、铜、铬；生物质量：石油烃、粪大肠菌群、铜、铬；大型底栖生物种类鉴定

	
	C6D179
	25°12′50″
	119°03′40″
	

	
	C6D180
	25°13′01″
	119°03′01″
	

	
	C6D181
	25°13′30″
	119°02′46″
	

	
	C6D182
	25°11′52″
	119°03′12″
	

	
	C6D183
	25°13′21″
	119°01′43″
	

	
	C6D184对照站
	25°11′59″
	119°00′52″
	

	太平洋电力有限公司排污口
	C5D061
	25°09′42″
	119°01′24″
	水质：盐度、温度、COD、氨氮、总磷、悬浮物、油类、硫化物、余氯

	太平洋电力有限公司排污口邻近海域
	C6D192最近站
	25°09′39″
	119°01′10″
	水质：盐度、温度、pH、COD、亚硝酸盐-氮、硝酸盐-氮、氨-氮、活性磷酸盐、油类、悬浮物；沉积物：有机碳、硫化物、油类；生物质量：石油烃、粪大肠菌群；大型底栖生物种类鉴定

	
	C6D193
	25°09′17″
	119°00′55″
	

	
	C6D194 
	25°09′47″
	119°01′16″
	

	
	C6D195
	25°10′03″
	119°01′20″
	

	
	C6D196
	25°09′47″
	119°01′08″
	

	
	C6D197
	25°08′55″
	119°00′48″
	

	
	C6D198对照站
	25°09′48″
	119°00′34″
	

	莆田市城市污水处理厂排污口
	C5D062
	25°26′19″
	119°03′60″
	水质：盐度、COD、氨氮、总磷、粪大肠菌群、BOD5、悬浮物、油类

	莆田市城市污水处理厂排污口邻近海域
	C6D199最近站
	25°26′16″
	119°04′01″
	水质：盐度、温度、pH、COD、BOD5、亚硝酸盐-氮、硝酸盐-氮、氨-氮、活性磷酸盐、悬浮物、油类；沉积物：有机碳、硫化物、油类；生物质量：石油烃、粪大肠菌群；大型底栖生物种类鉴定

	
	C6D200
	25°26′01″
	119°03′42″
	

	
	C6D201
	25°26′10″
	119°04′47″
	

	
	C6D202
	25°26′00″
	119°04′56″
	

	
	C6D203
	25°25′34″
	119°04′48″
	

	
	C6D204
	25°25′21″
	119°04′48″
	

	
	C6D205对照站
	25°25′20″
	119°06′11″
	

	石狮大堡集控区排污口
	C5D048
	24°45′19″
	118°46′26″
	水质：盐度、COD、氨氮、总磷、BOD5、悬浮物、油类、六价铬、铅、铜、色度、总有机碳、硫化物

	石狮大堡集控区排污口邻近海域
	C6D102最近站
	24°45′04″
	118°47′03″
	水质：盐度、温度、pH、COD、BOD5、亚硝酸盐-氮、硝酸盐-氮、氨-氮、活性磷酸盐、油类、六价铬、铅、铜；沉积物：有机碳、硫化物、油类、铜、铬；生物质量：石油烃、粪大肠菌群、铜、铬；大型底栖生物种类鉴定

	
	C6D103
	24°45′11″
	118°46′50″
	

	
	C6D104
	24°45′26″
	118°46′55″
	

	
	C6D105
	24°45′29″
	118°47′11″
	

	
	C6D106
	24°45′40″
	118°47′01″
	

	
	C6D107
	24°45′48″
	118°47′15″
	

	
	C6D108对照站
	24°45′50″
	118°47′03″
	

	石狮伍堡集控区排污口
	C5D049
	24°44′30″
	118°45′21″
	水质：盐度、COD、氨氮、总磷、BOD5、悬浮物、油类、六价铬、铅、铜、色度、总有机碳、硫化物

	石狮伍堡集控区排污口邻近海域
	C6D109最近站
	24°43′56″
	118°46′31″
	水质：盐度、温度、pH、COD、BOD5、亚硝酸盐-氮、硝酸盐-氮、氨-氮、活性磷酸盐、油类、六价铬、铅、铜；沉积物：有机碳、硫化物、油类、铜、铬；生物质量：石油烃、粪大肠菌群、铜、铬；大型底栖生物种类鉴定

	
	C6D110
	24°44′00″
	118°46′12″
	

	
	C6D111
	24°44′15″
	118°46′07″
	

	
	C6D112
	24°44′19″
	118°46′29″
	

	
	C6D113
	24°44′31″
	118°46′32″
	

	
	C6D114
	24°44′34″
	118°46′26″
	

	
	C6D115对照站
	24°43′37″
	118°45′59″
	

	晋江深沪东海安集控区排污口
	C5D050
	24°36′07″
	118°40′21″
	水质：盐度、COD、氨氮、总磷、BOD5、悬浮物、油类、六价铬、铅、铜、色度、总有机碳、硫化物

	晋江深沪东海安集控区排污口邻近海域
	C6D116最近站
	24°35′56″
	118°40′39″
	水质：盐度、温度、pH、COD、BOD5、亚硝酸盐-氮、硝酸盐-氮、氨-氮、活性磷酸盐、油类、六价铬、铅、铜；沉积物：有机碳、硫化物、油类、铜、铬；生物质量：石油烃、粪大肠菌群、铜、铬；大型底栖生物种类鉴定

	
	C6D117
	24°35′52″
	118°40′25″
	

	
	C6D118
	24°36′15″
	118°40′52″
	

	
	C6D119
	24°35′46″
	118°40′41″
	

	
	C6D120
	24°35′55″
	118°40′49″
	

	
	C6D121
	24°36′07″
	118°40′58″
	

	
	C6D122对照站
	24°36′16″
	118°41′06″
	

	湄洲湾氯碱有限公司排污口
	C5D051
	25°07′20″
	118°58′24″
	水质：pH、盐度、COD、氨氮、总磷、悬浮物、油类、汞

	湄洲湾氯碱有限公司排污口邻近海域
	C6D123最近站
	25°07′22″
	118°58′16″
	水质：盐度、温度、pH、COD、悬浮物、亚硝酸盐-氮、硝酸盐-氮、氨-氮、活性磷酸盐、油类、汞；沉积物：有机碳、硫化物、油类、汞；生物质量：石油烃、粪大肠菌群、汞；大型底栖生物种类鉴定

	
	C6D124
	25°07′60″
	118°58′54″
	

	
	C6D125
	25°07′18″
	118°59′01″
	

	
	C6D126
	25°06′42″
	118°58′30″
	

	
	C6D127
	25°06′42″
	118°59′12″
	

	
	C6D128
	25°06′06″
	118°58′29″
	

	
	C6D129对照站
	25°06′06″
	118°59′11″
	

	晋江经济开发区污水处理厂排污口
	C5D090
	24°41′17″
	118°27′15″
	水质：盐度、COD、氨氮、总磷、粪大肠菌群、BOD5、悬浮物、油类、六价铬、氰化物、挥发酚、砷、汞、铅、镉、镍

	晋江经济开发区污水处理厂排污口邻近海域
	C6D276最近站
	24°41′09″
	118°26′51″
	水质：盐度、温度、pH、COD、BOD5、亚硝酸盐-氮、硝酸盐-氮、氨-氮、活性磷酸盐、油类、汞、砷、铅、镉、镍；沉积物：有机碳、硫化物、油类、汞、砷、铅、镉、镍；生物质量：石油烃、粪大肠菌群、汞、砷、铅、镉；大型底栖生物种类鉴定

	
	C6D277 
	24°41′18″
	118°26′50″
	

	
	C6D278
	24°40′47″
	118°26′57″
	

	
	C6D279
	24°40′06″
	118°26′50″
	

	
	C6D280
	24°39′44″
	118°26′34″
	

	
	C6D281
	24°39′27″
	118°26′22″
	

	
	C6D282对照站
	24°38′36″
	118°26′03″
	

	晋江东石电镀集控区排污口
	C5D089
	24°40′59″
	118°27′43″
	水质：盐度、COD、氨氮、总磷、粪大肠菌群、BOD5、悬浮物、油类、六价铬、氰化物、挥发酚、砷、汞、铅、镉、铜、锌、镍

	晋江东石电镀集控区排污口邻近海域
	C6D269最近站
	24°40′20″
	118°27′20″
	水质：盐度、温度、pH、COD、BOD5、亚硝酸盐-氮、硝酸盐-氮、氨-氮、活性磷酸盐、油类、悬浮物、六价铬、砷、汞、铅、镉、铜、锌、镍；沉积物：有机碳、硫化物、油类、铬、砷、汞、铅、镉、铜、锌、镍；生物质量：石油烃、粪大肠菌群、铬、砷、汞、铅、镉、铜、锌；大型底栖生物种类鉴定

	
	C6D270
	24°40′20″
	118°27′10″
	

	
	C6D271
	24°40′30″
	118°27′09″
	

	
	C6D272
	24°40′15″
	118°27′02″
	

	
	C6D273
	24°40′01″
	118°26′48″
	

	
	C6D274
	24°39′38″
	118°26′31″
	

	
	C6D275对照站
	24°38′36″
	118°26′03″
	

	南安市电镀集控区排污口
	C5D400
	24°44′51″
	118°25′49″
	水质：盐度、pH、COD、氨氮、总磷、悬浮物、油类、氰化物、砷、汞、铅、镉、铜、锌、镍、总铬、六价铬

	南安市电镀集控区排污口邻近海域
	C6D360最近站
	24°40'02"
	118°26'44"
	水质：盐度、温度、pH、COD、氨-氮、活性磷酸盐、油类、悬浮物、总铬、六价铬、砷、汞、铅、镉、铜、锌、镍、氰化物；沉积物：有机碳、硫化物、油类、铬、镍、砷、汞、铅、镉、铜、锌；生物质量：石油烃、粪大肠菌群、铬、砷、汞、铅、镉、铜、锌、铬；大型底栖生物种类鉴定

	
	C6D361
	24°40'47"
	118°26'56"
	

	
	C6D362
	24°41'10"
	118°26'32"
	

	
	C6D363
	24°39'21"
	118°26'21"
	

	
	C6D364
	24°38'44"
	118°26'01"
	

	
	C6D365
	24°37'49"
	118°26'09"
	

	
	C6D366对照站
	24°36'57"
	118°26'05"
	

	晋江、石狮11孔桥排污口
	C5D091
	24°47′25″
	118°39′01″
	水质：盐度、pH、COD、BOD5、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、油类、挥发酚、粪大肠菌群、色度、总有机碳、苯胺类、硫化物、汞、镉、铅、砷、铜、总铬、六价铬、锌、镍

	晋江、石狮11孔桥排污口邻近海域
	C6D283最近站
	24°48′02″
	118°40′27″
	水文气象：水深、水色、流速、流向、风速、风向、天气现象、海况；水质：水温、pH、盐度、悬浮物、化学需氧量、溶解氧、油类、活性磷酸盐、亚硝酸盐-氮、硝酸盐-氮、氨-氮、汞、镉、铅、砷、总铬、铜、锌、粪大肠菌群；沉积物：汞、镉、铅、砷、铬、铜、锌、石油类、硫化物、有机碳、六六六、滴滴涕、多氯联苯、粪大肠菌群；生物质量：石油烃、粪大肠菌群、汞、镉、铅、砷、铬、铜、锌、六六六、滴滴涕；大型底栖生物鉴定

	
	C6D284
	24°48′06″
	118°40′35″
	

	
	C6D285
	24°48′10″
	118°40′51″
	

	
	C6D286
	24°48′11″
	118°40′58″
	

	
	C6D287
	24°48′11″
	118°41′02″
	

	
	C6D288
	24°48′12″
	118°41′06″
	

	
	C6D289对照站
	24°48′20″
	118°41′32″
	

	
	C6D291
	24°50′15″
	118°39′03″
	

	
	C6D292
	24°50′12″
	118°39′06″
	

	
	C6D293
	24°50′07″
	118°39′09″
	

	
	C6D294
	24°50′02″
	118°39′13″
	

	
	C6D295
	24°49′57″
	118°39′19″
	

	
	C6D296对照站
	24°49′26″
	118°40′11″
	

	南埔火电厂排污口
	C5D052
	25°12′22″
	118°56′46″
	水质：盐度、温度、COD、氨氮、悬浮物、油类、硫化物、余氯

	南埔火电厂排污口邻近海域
	C6D130最近站
	25°12′24″
	118°56′46″
	水质：盐度、温度、pH、COD、亚硝酸盐-氮、硝酸盐-氮、氨-氮、活性磷酸盐、油类、悬浮物；沉积物：有机碳、硫化物、油类；生物质量：石油烃、粪大肠菌群；大型底栖生物种类鉴定

	
	C6D131
	25°12′35″
	118°56′59″
	

	
	C6D132
	25°12′45″
	118°57′12″
	

	
	C6D133
	25°12′38″
	118°56′34″
	

	
	C6D134
	25°12′46″
	118°56′47″
	

	
	C6D135
	25°12′51″
	118°57′03″
	

	
	C6D136对照站
	25°12′57″
	118°57′23″
	

	福建炼油厂排污口
	C5D053
	25°10′20″
	118°58′54″
	水质：盐度、COD、氨氮、总磷、粪大肠菌群、BOD5、悬浮物、油类、六价铬、氰化物、挥发酚、总有机碳

	福建炼油厂排污口邻近海域
	C6D137最近站
	25°07′19″
	118°59′15″
	水质：盐度、温度、pH、COD、悬浮物、BOD5、亚硝酸盐-氮、硝酸盐-氮、氨-氮、活性磷酸盐、油类；沉积物：有机碳、硫化物、油类；生物质量：石油烃、粪大肠菌群；大型底栖生物种类鉴定

	
	C6D138
	25°07′60″
	118°58′54″
	

	
	C6D139
	25°07′60″
	118°59′27″
	

	
	C6D140
	25°06′42″
	118°58′30″
	

	
	C6D141
	25°06′42″
	118°59′26″
	

	
	C6D142
	25°06′06″
	118°58′49″
	

	
	C6D143对照站
	25°06′06″
	118°59′11″
	

	石狮锦尚集控区排污口
	C5D093
	24°42′57″
	118°43′55″
	水质：盐度、COD、氨氮、总磷、BOD5、悬浮物、油类、六价铬、铅、铜、色度、总有机碳、硫化物

	石狮锦尚集控区排污口邻近海域
	C6D297最近站
	24°42′32″
	118°44′29″
	水质：盐度、温度、pH、COD、BOD5、亚硝酸盐-氮、硝酸盐-氮、氨-氮、活性磷酸盐、油类、六价铬、铅、铜；沉积物：有机碳、硫化物、油类、铜、铬；生物质量：石油烃、粪大肠菌群、铜、铬；大型底栖生物种类鉴定

	
	C6D298
	24°42′24″
	118°44′32″
	

	
	C6D299
	24°42′19″
	118°44′40″
	

	
	C6D300
	24°42′10″
	118°44′41″
	

	
	C6D301
	24°42′02″
	118°44′44″
	

	
	C6D302
	24°41′55″
	118°44′49″
	

	
	C6D303对照站
	24°41′30″
	118°44′52″
	

	漳州后石电厂排污口
	C5D081
	24°17′58″
	118°07′26″
	水质：盐度、温度、COD、氨氮、悬浮物、油类、硫化物、粪大肠菌群

	漳州后石电厂排污口邻近海域
	C6D233最近站
	24°17′40″
	118°07′33″
	水质：盐度、温度、pH、COD、亚硝酸盐-氮、硝酸盐-氮、氨-氮、活性磷酸盐、油类、悬浮物；沉积物：有机碳、硫化物、油类；生物质量：石油烃、粪大肠菌群；大型底栖生物种类鉴定

	
	C6D234
	24°17′39″
	118°07′55″
	

	
	C6D235
	24°17′27″
	118°07′39″
	

	
	C6D236
	24°17′08″
	118°07′55″
	

	
	C6D237
	24°17′20″
	118°08′14″
	

	
	C6D238
	24°17′39″
	118°08′18″
	

	
	C6D239对照站
	24°16′19″
	118°10′09″
	

	招商局漳州开发区污水处理厂排污口
	C5D095
	24°21′58″
	118°03′22″
	水质：盐度、COD、氨氮、总磷、粪大肠菌群、BOD5、悬浮物、油类

	招商局漳州开发区污水处理厂排污口邻近海域
	C6D311最近站
	24°22′59″
	118°04′35″
	水质：盐度、温度、pH、COD、BOD5、亚硝酸盐-氮、硝酸盐-氮、氨-氮、活性磷酸盐、油类；沉积物：有机碳、硫化物、油类；生物质量：石油烃、粪大肠菌群；大型底栖生物种类鉴定

	
	C6D312
	24°23′25″
	118°04′56″
	

	
	C6D313
	24°22′37″
	118°04′52″
	

	
	C6D314
	24°22′59″
	118°05′21″
	

	
	C6D315
	24°23′12″
	118°06′07″
	

	
	C6D316
	24°22′17″
	118°05′17″
	

	
	C6D317对照站
	24°22′36″
	118°05′56″
	

	常山开发区竹港排污口
	C5D096
	23°48′25″
	117°22′20″
	水质：盐度、COD、氨氮、总磷、粪大肠菌群、BOD5、悬浮物、油类、六价铬、氰化物、挥发酚、砷、汞、铅、镉

	常山开发区竹港排污口邻近海域
	C6D318最近站
	23°47′14″
	117°22′54″
	水质：盐度、温度、pH、COD、BOD5、亚硝酸盐-氮、硝酸盐-氮、氨-氮、活性磷酸盐、油类、汞、砷、铅、镉；沉积物：有机碳、硫化物、油类、汞、砷、铅、镉；生物质量：石油烃、粪大肠菌群、汞、砷、铅、镉；大型底栖生物种类鉴定

	
	C6D319
	23°46′56″
	117°22′43″
	

	
	C6D320
	23°46′42″
	117°22′19″
	

	
	C6D321
	23°46′24″
	117°21′53″
	

	
	C6D322
	23°46′01″
	117°21′44″
	

	
	C6D323
	23°45′35″
	117°21′17″
	

	
	C6D324对照站
	23°45′15″
	117°20′54″
	

	东山铜钵坜沟排污口
	C5D097
	23°43′20″
	117°30′15″
	水质：盐度、COD、氨氮、总磷、粪大肠菌群、BOD5、悬浮物、油类

	东山铜钵坜沟排污口邻近海域
	C6D325
	23°42′48″
	117°31′36″
	水质：盐度、温度、pH、COD、BOD5、亚硝酸盐-氮、硝酸盐-氮、氨-氮、活性磷酸盐、悬浮物、油类；沉积物：有机碳、硫化物、油类；生物质量：石油烃、粪大肠菌群；大型底栖生物种类鉴定

	
	C6D326
	23°41′56″
	117°31′53″
	

	
	C6D327最近站
	23°42′24″
	117°30′33″
	

	
	C6D328
	23°41′27″
	117°30′51″
	

	
	C6D329对照站
	23°40′30″
	117°31′09″
	

	
	C6D330
	23°42′00″
	117°29′30″
	

	
	C6D331
	23°41′02″
	117°29′48″
	

	漳州古雷尾水排污口
	C5D099
	23°47'51"
	117°37'39"
	水质：pH、悬浮物、COD、BOD5、石油类、氨氮、挥发酚、苯、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、氟化物

	漳州古雷尾水排污口邻近海域
	C6D800最近站
	23°45'15"
	117°37'34"
	水质：水温、盐度、pH、悬浮物、COD、BOD5、石油类、亚硝酸盐-氮、硝酸盐-氮、氨氮、挥发酚、苯、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、氟化物；沉积物：有机碳、硫化物、石油类、苯*、甲苯*、邻二甲苯*、间二甲苯*、对二甲苯*；（标“*”的监测项目为选测项目）生物质量：石油烃；大型底栖生物种类鉴定

	
	C6D801
	23°44'18"
	117°37'00"
	

	
	C6D802
	23°44'49"
	117°37'18"
	

	
	C6D803
	23°45'24"
	117°37'10"
	

	
	C6D804
	23°45'03"
	117°37'58"
	

	
	C6D805
	23°45'37"
	117°37'52"
	

	
	C6D806对照站
	23°46'09"
	117°38'17"
	

	同安湾埭辽排污口
	C5D106
	24°32′59″
	118°09′02″
	水质：盐度、COD、氨氮、总磷、粪大肠菌群、BOD5、悬浮物、油类、六价铬、氰化物、挥发酚、砷、汞、铅、镉

	同安湾埭辽排污口邻近海域
	C6D338最近站
	24°33′10″
	118°09′03″
	水质：盐度、温度、pH、COD、BOD5、亚硝酸盐-氮、硝酸盐-氮、氨-氮、活性磷酸盐、油类、汞、砷、铅、镉；沉积物：有机碳、硫化物、油类、汞、砷、铅、镉；生物质量：石油烃、粪大肠菌群、汞、砷、铅、镉；大型底栖生物种类鉴定

	
	C6D339
	24°33′15″
	118°08′48″
	

	
	C6D340
	24°32′54″
	118°09′33″
	

	
	C6D341
	24°33′30″
	118°08′51″
	

	
	C6D342
	24°33′18″
	118°09′18″
	

	
	C6D343
	24°33′03″
	118°09′54″
	

	
	C6D344对照站
	24°33′39″
	118°09′48″
	

	杏林污水处理厂排污口
	C5D105
	24°33′27"
	118°02′18"
	水质：盐度、COD、氨氮、总磷、粪大肠菌群、BOD5、悬浮物、油类

	杏林污水处理厂排污口邻近海域
	C6D332最近站
	24°32′40″
	118°02′53″
	水质：盐度、温度、pH、COD、BOD5、亚硝酸盐-氮、硝酸盐-氮、氨-氮、活性磷酸盐、悬浮物、油类；沉积物：有机碳、硫化物、油类；生物质量：石油烃、粪大肠菌群；大型底栖生物种类鉴定

	
	C6D333
	24°32′40″
	118°02′26″
	

	
	C6D334
	24°32′36″
	118°02′12″
	

	
	C6D335
	24°32′33″
	118°03′21″
	

	
	C6D336
	24°32′21″
	118°03′42″
	

	
	C6D337对照站
	24°32′03″
	118°04′03″
	

	同安污水处理厂排污口
	C5D107
	24°42′18″
	118°09′30″
	水质：盐度、COD、氨氮、总磷、粪大肠菌群、BOD5、悬浮物、油类

	同安污水处理厂排污口邻近海域
	C6D345最近站
	24°38′28″
	118°11′04″
	水质：盐度、温度、pH、COD、BOD5、亚硝酸盐-氮、硝酸盐-氮、氨-氮、活性磷酸盐、悬浮物、油类；沉积物：有机碳、硫化物、油类；生物质量：石油烃、粪大肠菌群；大型底栖生物种类鉴定

	
	C6D346
	24°38′17″
	118°10′56″
	

	
	C6D347
	24°38′11″
	118°10′56″
	

	
	C6D348
	24°38′04″
	118°10′47″
	

	
	C6D349
	24°38′01″
	118°10′51″
	

	
	C6D350
	24°37′55″
	118°10′40″
	

	
	C6D351对照站
	24°37′22″
	118°10′13″
	

	翔安污水处理厂排污口
	C5D108
	24°38′06″
	118°14′07″
	水质：盐度、COD、氨氮、总磷、粪大肠菌群、BOD5、悬浮物、油类

	翔安污水处理厂排污口邻近海域
	C6D352最近站
	24°35′51″
	118°10′57″
	水质：盐度、温度、pH、COD、BOD5、亚硝酸盐-氮、硝酸盐-氮、氨-氮、活性磷酸盐、悬浮物、油类；沉积物：有机碳、硫化物、油类；生物质量：石油烃、粪大肠菌群；大型底栖生物种类鉴定

	
	C6D353
	24°35′40″
	118°10′56″
	

	
	C6D354
	24°35′38″
	118°10′48″
	

	
	C6D355
	24°35′34″
	118°10′39″
	

	
	C6D356
	24°35′23″
	118°10′39″
	

	
	C6D357
	24°35′19″
	118°10′48″
	

	
	C6D358对照站
	24°34′55″
	118°10′49″
	


表14-3 一般陆源入海排污口
	序号
	排污口名称
	编号
	排污
类型
	排污口所在海域主导功能区
	承担单位

	1
	三沙宏昌拆船厂排污口
	C5D065
	工业
	农渔业区
	宁德市海洋与渔业环境监测站

	2
	贵岐山污水处理厂排污口
	C5D066
	市政
	工业与城镇用海区
	

	3
	松城护城河入海口
	C5D068
	市政
	农渔业区
	

	4
	大唐宁德火电厂排污口
	C5D078
	工业
	港口航运区
	国家海洋局宁德海洋环境监测中心站

	5
	白水垦区排污口
	C5D104
	工业
	工业与城镇用海区
	福建省海洋环境与渔业资源监测中心

	6
	连江浦口排污口
	C5D075
	市政
	农渔业区
	福州市海洋与渔业技术中心

	7
	福州开发区长安污水
处理厂排污口
	C5D076
	工业
	港口航运区
	

	8
	福清三山后郑排污口
	C5D056
	市政
	农渔业区
	集美大学

	9
	莆田市华港制油有限公司排污口
	C5D086
	工业
	港口航运区
	

	10
	泉港区市政排污口
	C5D047
	市政
	保留区
	福建海洋研究所

	11
	洛阳万安排污口
	C5D067
	市政
	海洋保护区
	集美大学

	12
	晋江陈埭乌边港排污口
	C5D092
	排污河
	农渔业区
	泉州市海洋与渔业环境监测站

	13
	湖里5号军用码头排污口
	C5D111
	其它
	港口航运区
	厦门市海洋与渔业局

	14
	筼筜污水处理厂排污口
	C5D113
	其它
	港口航运区
	

	15
	和平码头排污口
	C5D114
	市政
	港口航运区
	

	16
	翁厝涵洞排污口
	C5D109
	排污河
	旅游休闲娱乐区
	

	17
	科技中学海滨排污口
	C5D116
	市政
	旅游休闲娱乐区
	

	18
	会展中心排污口
	C5D117
	市政
	旅游休闲娱乐区
	

	19
	前埔污水处理厂排污口
	C5D118
	市政
	旅游休闲娱乐区
	

	20
	集美污水处理厂排污口
	C5D119
	市政
	旅游休闲娱乐区
	

	21
	海沧污水处理厂排污口
	C5D110
	市政
	港口航运区
	

	22
	高崎中心渔港排污口
	C5D115
	市政
	港口航运区
	

	23
	龙海市龙海桥市政排污口
	C5D094
	市政
	特殊利用区
	漳州市海洋环境监测与预报中心

	24
	东山县东沈桥排污口
	C5D101
	排污河
	旅游休闲娱乐区
	

	25
	龙池开发区排污口
	C5D103
	工业
	港口航运区
	


表14-4 一般陆源入海排污口站位表
	序号
	排污口名称
	编号
	纬度
	经度

	1
	三沙宏昌拆船厂排污口
	C5D065
	120°13′53″
	26°56′10″

	2
	贵岐山污水处理厂排污口
	C5D066
	119°33′44″
	26°38′18″

	3
	松城护城河入海口
	C5D068
	120°00′14″
	26°53′33″

	4
	大唐宁德火电厂排污口
	C5D078
	119°43′19″
	26°45′11″

	5
	白水垦区排污口
	C5D104
	119°40′25″
	26°28′38″

	6
	连江浦口排污口
	C5D075
	119°36′03″
	26°14′44″

	7
	福州开发区长安污水处理厂排污口
	C5D076
	119°31′58″
	26°07′25″

	8
	福清三山后郑排污口
	C5D056
	119°30′09″
	25°28′33″

	9
	莆田市华港制油有限公司排污口
	C5D086
	118°59′04″
	25°13′14″

	10
	泉港区市政排污口
	C5D047
	118°58′20″
	25°07′02″

	11
	洛阳万安排污口
	C5D067
	118°40′44″
	24°53′51″

	12
	晋江陈埭乌边港排污口
	C5D092
	118°38′12″
	24°49′55″

	13
	湖里5号军用码头排污口
	C5D111
	由厦门市海洋与渔业局确定

	14
	筼筜污水处理厂排污口
	C5D113
	

	15
	和平码头排污口
	C5D114
	

	16
	翁厝涵洞排污口
	C5D109
	

	17
	科技中学海滨排污口
	C5D116
	

	18
	会展中心排污口
	C5D117
	

	19
	前埔污水处理厂排污口
	C5D118
	

	20
	集美污水处理厂排污口
	C5D119
	

	21
	海沧污水处理厂排污口
	C5D110
	

	22
	高崎中心渔港排污口
	C5D115
	

	23
	龙海市龙海桥市政排污口
	C5D094
	117°49′15″
	24°22′42″

	24
	东山县东沈桥排污口
	C5D101
	117°28′51″
	23°42′28″

	25
	龙池开发区排污口
	C5D103
	117°56′35″
	24°28′09″


表14-5 一般排污口污水水质监测特征污染物项目表
	类型
	特征污染物项目表

	黑色金属矿山（包括磷铁矿、赤铁矿、锰矿等）
	 pH、悬浮物、重金属*、硫化物、锑、铋、锡、氯化物

	钢铁工业（包括选矿、烧结、炼焦、炼铁、炼钢、连铸、轧钢等）
	pH、悬浮物、COD、挥发酚、氰化物、油类、六价铬、锌、氨氮、硫化物、氟化物、BOD5、铬

	选矿药剂
	COD、BOD5、悬浮物、硫化物、重金属

	有色金属矿山及冶炼（包括选矿、烧结、电解、精炼等）
	pH、COD、悬浮物、氰化物、重金属、硫化物、铍、铝、钒、钴、锑、铋

	非金属矿物制品业
	pH、悬浮物、COD、BOD5、重金属、油类

	煤气生产和供应业
	pH、悬浮物、COD、BOD5、油类、重金属、挥发酚、硫化物、多环芳烃、苯并(a)芘、挥发性卤代烃

	火力发电（热电）
	pH、悬浮物、硫化物、COD、温度、余氯、BOD5

	电力、蒸汽、热水生产和供应业
	pH、悬浮物、硫化物、COD、挥发酚、油类、BOD5

	煤炭采造业
	pH、悬浮物、硫化物、砷、油类、汞、挥发酚、COD、BOD5

	焦化
	COD、悬浮物、挥发酚、氨氮、氰化物、油类、苯并(a)芘、总有机碳

	石油开采
	COD、BOD5、悬浮物、油类、硫化物、挥发性卤代烃、总有机碳、挥发酚、总铬

	石油加工及炼焦业
	COD、BOD5、悬浮物、油类、硫化物、挥发酚、总有机碳、多环芳烃、苯并(a)芘、苯系物、铝、氯化物

	化学矿开采
	硫铁矿
	pH、COD、BOD5、硫化物、悬浮物、砷

	
	磷矿
	pH、氟化物、悬浮物、磷酸盐(P)、黄磷、总磷

	
	汞矿
	pH、悬浮物、汞、硫化物、砷

	无机原料
	硫酸
	酸度(或pH)、硫化物、重金属、悬浮物、砷、氟化物、氯化物、铝

	
	氯碱
	碱度(或酸度、或pH)、COD、悬浮物、汞

	
	铬盐
	酸度(或碱度、或pH)、六价铬、总铬、悬浮物、汞

	有机原料
	COD、挥发酚、氰化物、悬浮物、总有机碳、苯系物、硝基苯类、总有机碳、有机氯类、邻苯二甲酸酯等

	塑料
	COD、BOD5、油类、总有机碳、硫化物、悬浮物、氯化物、铝

	化学纤维
	pH、COD、BOD5、悬浮物、总有机碳、油类、色度、氯化物、铝

	橡胶
	COD、BOD5、油类、总有机碳、硫化物、六价铬、苯系物、苯并(a)芘、重金属、邻苯二甲酸酯、氯化物等

	医药生产
	pH、COD、BOD5、油类、总有机碳、悬浮物、挥发酚、苯胺类、硝基苯类、氯化物、铝

	染料
	COD、苯胺类、挥发酚、总有机碳、色度、悬浮物、硝基苯类、硫化物、氯化物

	颜料
	COD、硫化物、悬浮物、总有机碳、汞、六价铬、色度、重金属

	油漆
	COD、挥发酚、油类、总有机碳、六价铬、铅、苯系物、硝基苯类

	合成洗涤剂
	COD、阴离子合成洗涤剂、油类、总磷、黄磷、总有机碳、苯系物、氯化物、铝

	
	

	合成脂肪酸
	pH、COD、悬浮物、总有机碳、油类

	聚氯乙烯
	pH、COD、BOD5、总有机碳、悬浮物、硫化物、总汞、氯乙烯、挥发酚

	感光材料，感光材料，广播电影电视业
	COD、悬浮物、挥发酚、总有机碳、硫化物、银、氰化物、显影剂及其氧化物

	其它有机化工
	COD、BOD5、悬浮物、油类、挥发酚、氰化物、总有机碳、pH、硝基苯类、氯化物

	化肥
	磷肥
	pH、COD、BOD5、悬浮物、磷酸盐、氟化物、总磷、砷、油类

	
	氮肥
	COD、BOD5、悬浮物、氨氮、挥发酚、总氮、总磷、砷、铜、氰化物、油类

	合成氨工业
	pH、COD、悬浮物、氨氮、总有机碳、挥发酚、硫化物、氰化物、石油类、总氮、镍

	农药
	有机磷
	COD、BOD5、悬浮物、挥发酚、硫化物、有机磷、总磷、总有机碳、油类

	
	有机氯
	COD、BOD5、悬浮物、硫化物、挥发酚、有机氯、总有机碳、油类

	除草剂工业
	pH、COD、悬浮物、总有机碳、百草枯、阿特拉津、吡啶、除草醚、五氯酚、五氯酚钠、2,4-D、丁草胺、绿麦隆、氯化物、铝、苯、二甲苯、氨、氯甲烷、联吡啶

	电镀
	pH、碱度、重金属、氰化物、钴、铝、氯化物、油类

	烧碱
	pH、悬浮物、汞、石棉、活性氯、COD、油类

	机械制造
	COD、石油类、重金属

	电气机械及器材制造业
	pH、COD、BOD5、悬浮物、油类、重金属、总氮、总磷

	普通机械制造
	COD、BOD5、悬浮物、油类、重金属、氰化物

	电子仪器、仪表
	pH、COD、BOD5、氰化物、重金属、氟化物、油类

	造纸及纸制品业
	酸度（或碱度）、COD、BOD5、可吸附有机卤化物（AOX）、pH、挥发酚、悬浮物、色度、硫化物、木质素、油类

	纺织染整业
	pH、色度、COD、BOD5、悬浮物、总有机碳、苯胺类、硫化物、六价铬、铜、氨氮、总有机碳、氯化物、油类、二氧化氯

	皮革、毛皮、羽绒服及其制品
	pH、COD、BOD5、悬浮物、硫化物、总铬、六价铬、油类总氮、总磷

	水泥
	pH、悬浮物、油类

	油毡
	COD、BOD5、悬浮物、油类、挥发酚、硫化物、苯并(a)芘

	玻璃、玻璃纤维
	COD、BOD5、悬浮物、氰化物、挥发酚、氟化物、铅、油类

	陶瓷制造
	pH、COD、BOD5、悬浮物、重金属

	石棉（开采与加工）
	pH、石棉、悬浮物、挥发酚、油类

	木材加工
	COD、BOD5、悬浮物、挥发酚、pH、甲醛、硫化物

	食品加工
	pH、COD、BOD5、悬浮物、氨氮、硝酸盐氮、动植物油、总有机碳、铝、氯化物、挥发酚、铅、锌、油类、总氮、总磷

	屠宰及肉类加工
	pH、COD、BOD5、悬浮物、动植物油、氨氮、大肠菌群、石油类、细菌总数、总有机碳

	饮料制造业
	pH、COD、BOD5、悬浮物、氨氮、粪大肠菌群、细菌总数、挥发酚、油类、总氮、总磷

	兵器工业
	弹药装药
	pH、COD、BOD5、悬浮物、梯恩梯（TNT）、地恩锑（DNT）、黑索今（RDX）、硫化物、重金属、硝基苯类、油类

	
	火工品
	pH、COD、BOD5、悬浮物、铅、氰化物、硫氰化物、铁（I、II）氰络合物、肼和叠氮化物（叠氮化钠生产厂为必测）、油类

	
	火炸药
	pH、COD、BOD5、悬浮物、色度、铅、TNT、DNT、硝化甘油（NG）、硝酸盐、油类、总有机碳、氨氮

	航天推进剂
	pH、COD、BOD5、悬浮物、氨氮、氰化物、甲醛、苯胺类、肼、一甲基肼、偏二甲基肼、三乙胺、二乙烯三胺、油类、总氮、总磷

	船舶工业
	pH、COD、BOD5、悬浮物、油类、氨氮、氰化物、六价铬、总氮、总磷、硝基苯类、挥发性卤代烃

	制糖工业
	pH、COD、BOD5、色度、油类、硫化物、挥发酚

	电池
	pH、重金属、悬浮物、酸度、碱度、油类

	发酵和酿造工业
	pH、COD、BOD5、悬浮物、色度、总氮、总磷、硫化物、挥发酚、油类、总有机碳

	货车洗刷和洗车
	pH、COD、BOD5、悬浮物、油类、挥发酚、重金属、总氮、总磷

	管道运输业
	pH、COD、BOD5、悬浮物、油类、氨氮、总氮、总磷、总有机碳

	宾馆、饭店、游乐场所及公共服务业
	pH、COD、BOD5、悬浮物、油类、挥发酚、阴离子洗涤剂、氨氮、总氮、总磷、粪大肠菌群、总有机碳、硫化物

	绝缘材料
	pH、COD、BOD5、挥发酚、悬浮物、油类、甲醛、多环芳烃、总有机碳、挥发性卤代烃

	卫生用品制造业
	pH、COD、悬浮物、油类、挥发酚、总氮、总磷、总有机碳、氨氮

	生活污水
	pH、COD、BOD5、悬浮物、氨氮、挥发酚、油类、总氮、总磷、重金属、粪大肠菌群、氯化物

	医院污水
	pH、COD、BOD5、悬浮物、油类、挥发酚、总氮、总磷、汞、砷、粪大肠菌群、细菌总数、氟化物、氯化物、醛类、总有机碳

	*重金属系指Hg、Cr、Cr(VI)、Cu、Pb、Zn、Cd 和Ni 等。


表14-6 排污口综合评价结论表
	指标
	结论

	主要排污特征
	

	超标污染物
	

	邻近海域功能区水质要求等级
	

	排污状况等级
	

	监督性监测和管理要求
	


表14-7 排污口邻近海域环境质量综合评价结论表
	指标
	水质评价
	沉积物评价
	生物评价

	功能区要求类别
	
	
	

	实际类别
	
	
	

	是否达到功能区要求
	
	
	

	超标污染物
	
	
	

	主要污染物
	
	
	

	综合评价等级
	

	监督性监测和管理要求
	


附录15  海洋保护区监测工作方案

一、工作内容

(一) 保护区监测

1、海洋保护区建设与发展情况

监测指标：本年度批建的各级海洋保护区名称、位置、类型、面积、保护区生境状况、主要保护对象或保护目标现状。

2、已有海洋保护区管理现状

监测指标：保护区面积、已确权的用海面积、针对保护区生境、主要保护对象或保护目标采取的保护措施、宣传教育、公众参与及打击破坏保护区违法违规现象等。

3、重点海洋保护区主要保护对象及监测指标

(1) 深沪湾海底古森林遗迹国家级自然保护区

监测指标：水质、沉积物

水质项目：水温、盐度、溶解氧、透明度、悬浮物、pH、石油类；

沉积物项目：硫化物、有机碳、石油类、粒度；

主要保护对象调查：海底古森林—古树桩数量(株)、分布潮带、出露滩面的高度、古树桩距岸线最近距离、树桩表面特征(形状是否完整、表面附着物等)；牡蛎礁—分布范围、出露面积、出露厚度。

(2) 厦门珍稀海洋物种国家级自然保护区

监测指标：水质、沉积物、海洋生物、文昌鱼、白海豚、黄嘴白鹭

水质项目：水深、水温、盐度、溶解氧、无机磷、氨-氮、亚硝酸盐、硝酸盐、汞、镉、铅、砷、铜、锌、石油类；
沉积物项目：硫化物、有机碳、石油类、粒度；

海洋生物项目：浮游植物、浮游动物、底栖生物、潮间带断面；

主要保护对象调查：文昌鱼(种群数量、栖息密度、栖息面积)、白海豚(种群数量、分布范围、百千米出现率)、黄嘴白鹭等鸟类(种类、数量)。

(3) 宁德官井洋大黄鱼省级繁殖保护区

监测指标：水质、沉积物、海洋生物、主要保护对象

水质项目：水深、水温、盐度、溶解氧、活性磷酸盐、亚硝酸盐、硝酸盐、氨-氮、汞、镉、铅、砷、铜、锌、石油类；

沉积物项目：硫化物、有机碳、石油类、粒度；

海洋生物项目：浮游植物、浮游动物、底栖生物；

主要保护对象调查：大黄鱼资源现状。

(4) 东山珊瑚省级自然保护区
主要保护对象：造礁珊瑚及其生态环境
监测指标：水质、沉积物、海洋生物、主要保护对象

水质项目：水温、盐度、水色、pH、透明度、悬浮物、溶解氧、硝酸盐、亚硝酸盐、铵盐、磷酸盐、硅酸盐；

沉积物项目：硫化物、有机碳、石油类；

海洋生物项目：浮游植物、浮游动物、底栖生物；

主要保护对象调查：珊瑚礁现状(珊瑚种类、分布)

(5) 海洋公园

监测指标：水质、沉积物、海洋生物监测。

水质项目：水深、水温、盐度、溶解氧、无机磷、氨-氮、亚硝酸盐、硝酸盐、汞、镉、铅、砷、铜、锌、石油烃；

沉积物项目：硫化物、有机碳、石油类、粒度；

海洋生物项目：浮游植物、浮游动物、底栖生物。
4、监测区域

监测区域及站位见表15-1。

表15-1  保护区监测站位表
	序号
	名称
	站位名称
	北纬
	东经
	监测介质
	任务承担单位

	1
	深沪湾海底古森林遗迹保护区
	C4DZ058
	24°39′38″
	118°39′42″
	水、沉
	厦门大学

	
	
	C4DZ059
	24°39′01″
	118°39′33″
	
	

	
	
	C4DZ060
	24°38′30″
	118°39′39″
	水
	

	
	
	C4DZ061
	24°38′03″
	118°39′48″
	
	

	
	
	C4DZ062
	24°39′47″
	118°40′35″
	水、沉
	

	
	
	C4DZ063
	24°39′01″
	118°40′45″
	水
	

	
	
	C4DZ064
	24°38′08″
	118°40′33″
	水、沉
	

	2
	厦门珍稀海洋物种国家级自然保护区
	C4DZ065
	24°26′06″
	118°09′36″
	水、沉、生
	厦门市海洋与渔业局

	
	
	C4DZ066
	24°30′00″
	118°15′36″
	水、沉、生
	

	
	
	C4DZ067
	24°30′36″
	118°18′00″
	水、沉、生
	

	
	
	C4DZ068
	24°32′42″
	118°23′06″
	水、沉、生
	

	
	
	C4DZ069
	24°35′24″
	118°09′54″
	水、沉、生
	

	3
	东山珊瑚省级自然保护区
	DSSH01
	23°42'54"
	117°29'52"
	水
	漳州市海洋环境监测与预报中心

	
	
	DSSH02
	23°42'12"
	117°30'27"
	水、沉、生
	

	
	
	DSSH03
	23°41'36"
	117°31'02"
	水
	

	
	
	DSSH04
	23°40'19"
	117°30'02"
	水
	

	
	
	DSSH05
	23°39'13"
	117°30'20"
	水、沉、生
	

	
	
	DSSH06
	23°44'38"
	117°32'53"
	水
	

	
	
	DSSH07
	23°43'53"
	117°33'31"
	水、沉、生
	

	4
	宁德官井洋大黄鱼省级繁殖保护区
	GJHY001
	26°40'00"
	119°57'30"
	水、沉、生
	宁德市海洋与渔业环境监测站

	
	
	GJHY002
	26°37'34"
	119°50'28"
	水、沉、生
	

	
	
	GJHY003
	26°35'26"
	119°48'06"
	水、沉、生
	

	5
	福瑶列岛国家级海洋公园
	C4DZ089
	26°55'11"
	120°16'51"
	水
	宁德市海洋与渔业局

	
	
	C4DZ090
	26°55'09"
	120°19'46"
	水、沉、生
	

	
	
	C4DZ091
	26°55'06"
	120°23'14"
	水
	

	
	
	C4DZ092
	26°56'36"
	120°16'46"
	水、沉、生
	

	
	
	C4DZ093
	26°58'42"
	120°20'06"
	水
	

	
	
	C4DZ094
	26°58'01"
	120°23'35"
	水、沉、生
	

	6
	长乐国家级海洋公园
	C4DZ095
	25°53'37"
	119°38'43"
	水
	福州市海洋与渔业局

	
	
	C4DZ096
	25°52'45"
	119°38'20"
	水、沉、生
	

	
	
	C4DZ097
	25°51'47"
	119°38'01"
	水
	

	
	
	C4DZ098
	25°53'40"
	119°39'43"
	水、沉、生
	

	
	
	C4DZ099
	25°52'44"
	119°39'18"
	水
	

	
	
	C4DZ100
	25°51'45"
	119°38'53"
	水、沉、生
	

	7
	湄洲岛国家级海洋公园
	C4DZ101
	25°02'03"
	119°05'50"
	水、沉、生
	莆田市海洋与渔业局

	
	
	C4DZ102
	25°01'31"
	119°08'15"
	水
	

	
	
	C4DZ103
	25°02'31"
	119°09'02"
	水、沉、生
	

	
	
	C4DZ104
	25°03'47"
	119°09'25"
	水
	

	
	
	C4DZ105
	25°05'06"
	119°09'31"
	水、沉、生
	

	
	
	C4DZ106
	25°06'26"
	119°09'33"
	水
	

	8
	崇武国家级海洋公园
	C4DZ113
	24°53'11"
	118°52'46"
	水
	泉州市海洋与渔业局

	
	
	C4DZ114
	24°52'31"
	118°54'15"
	水、沉、生
	

	
	
	C4DZ115
	24°52'13"
	118°55'42"
	水
	

	
	
	C4DZ116
	24°52'28"
	118°56'27"
	水、沉、生
	

	9
	城洲岛国家级海洋公园
	C4DZ107
	23°36'18"
	117°17'10"
	水
	漳州市海洋与渔业局

	
	
	C4DZ108
	23°36'05"
	117°16'58"
	水、沉、生
	

	
	
	C4DZ109
	23°35'40"
	117°16'54"
	水
	

	
	
	C4DZ110
	23°36'22"
	117°18'02"
	水、沉、生
	

	
	
	C4DZ111
	23°35'53"
	117°17'49"
	水
	

	
	
	C4DZ112
	23°35'30"
	117°17'32"
	水、沉、生
	


5、监测方法及采样要求

水质、沉积物和海洋生物监测方法见《海洋监测规范》(GB17378-2007)、《海洋调查规范》(GB/T 12763-2007)，其余指标的监测方法见表15-2。

主要保护对象监测同时填报《××××年海洋保护区保护对象变化动态基本情况表》（附件15-1）。
表15-2  保护区保护对象的监测方法
	项目
	指标
	监测/分析方法

	地质地貌景观及遗迹
	海岸沙丘、分布范围、面积及形态
	高精度卫星遥感及现场勘测

	
	贝壳堤岛岸线位置、分布范围、面积
	

	
	古树桩数量(株)、分布潮带、出露滩面的高度、古树桩距岸线最近距离、树桩表面特征（形状是否完整、表面附着物等）；牡蛎礁分布范围、出露面积、出露厚度；珊瑚礁分布范围、珊瑚的种类
	

	
	裸滩面积、范围
	

	珍稀生物物种
	白海豚、文昌鱼、鸟类等种类数量
	现场观测或资料收集

	渔业资源、重要经济鱼类
	种类、数量、分布范围、分布时间、可供捕捞种群数量
	资料收集

	岛礁资源
	岛礁资源维护状况、岛礁变化情况
	资料收集


浮游植物样品采用浅水III型浮游生物网。浮游动物样品采用浅水I和II型浮游生物网，种类组成(包括优势种和常见种等)结合浅水I和II型浮游生物网样品分析；生物量仅用浅水I型浮游生物网采集的样品称重，去除水母等胶质生物；数量用浅水I和II型浮游生物网采集的样品计数，分别阐述。

溶解氧、水温、盐度、pH、叶绿素a和营养盐在水深6-15m的站位分表底两层采样分析，表层为水深0.1-1m，底层为水深距海底2m；在水深大于16m的站位依次分表层、中层和底层采样分析。

6、监测时间

水质、沉积物和海洋生物8月份监测1次；

地质地貌景观及遗迹、生态系统空间分布6-9月1次；

珍稀生物物种：文昌鱼5月、8月和10月各1次；白海豚、鸟类根据常年出现的季节确定时间；

监测指标原则上在年度内监测一次，如遇灾害或其他突发事件等特殊情况，酌情增加监测频率。

(二) 保护区监视
1、监视区域
表15-3  海洋保护区及海洋公园监视明细表

	序号
	保护区名称
	保护对象
	保护区级别
	任务承担

单位

	1
	福建深沪湾海底古森林遗迹国家级自然保护区
	海底古森林遗迹、古牡蛎礁遗迹，及一片面积达3平方千米的海蚀变质岩区
	国家级
	厦门大学

	2
	厦门珍稀海洋物种国家级自然保护区
	白海豚，文昌鱼及白鹭
	国家级
	厦门市海洋与渔业局

	3
	东山珊瑚省级自然保护区
	造礁珊瑚及其生态环境
	省级
	漳州市海洋与渔业局

	4
	宁德官井洋大黄鱼自然繁殖省级保护区
	大黄鱼
	省级
	宁德市海洋与渔业局

	5
	福建长乐海蚌资源增殖保护区
	海蚌及其生境
	省级
	福州市海洋与渔业局

	6
	福瑶列岛国家级海洋公园
	天湖等海岛天然风貌、鸳鸯岛等地质地貌、墨鱼产卵地
	国家级
	宁德市海洋与渔业局

	7
	长乐国家级海洋公园
	海蚌及其生境、显应宫
	国家级
	福州市海洋与渔业局

	8
	湄洲岛国家级海洋公园
	海洋文化遗迹资源、海蚀地貌、沙滩景观、中国鲎、海龟、栉江珧、西施舌、龟足、龙虾、大黄鱼以及红树林等珍稀濒危物种
	国家级
	莆田市海洋与渔业局

	9
	崇武国家级海洋公园
	岸线、岛礁资源、崇武古城
	国家级
	泉州市海洋与渔业局

	10
	城洲岛国家级海洋公园
	海岛植被、海龟、中国鲎、中华白海豚等
	国家级
	漳州市海洋与渔业局


2、监视内容

监视保护区主要保护对象和生态环境，了解保护对象、自然环境等的变化情况。对保护区内的人类干扰活动，对人为破坏保护区生境、主要保护对象的违法违规情况进行监视。了解保护区在保护期内采取的保护措施，核实各项保护措施落实情况。了解海洋灾害或突发事件对保护区生境、主要保护对象造成损害的情况。

3、监视手段

通过走访保护区的主管部门和周边的单位和居民，收集保护区有关信息资料。

开展保护区现场巡查，对保护区内存在的渔业捕捞、砍伐、放牧、狩猎、采砂、采石、挖礁、炸礁、烧荒、捡拾鸟蛋、捕捉鸟类等人为干扰情况进行调查、监视，及时进行摄像、拍照。

利用原有在线实时监控系统，开展保护区的实时在线监视。

通过走访调查保护区邻近海域的开发活动，监视开发活动是否会对保护区生境、保护对象产生直接或间接影响。

4、监视频次

正常情况下每季度监视1次，根据保护对象的不同，监视频次做适当调整，如遇突发事件时进行应急跟踪监视和调查取证。

二、任务分工

海洋保护区及海洋公园监测的具体任务分工见表15-1，海洋保护区监视的具体任务分工见表15-3。

厦门大学海洋与地球学院负责业务指导，汇总、编制各重点海洋保护区评价报告及全省其它海洋保护区的综合评价报告。

三、成果提交

(一) 成果报送

监测成果包括现场勘测、观测及调查及资料收集所获的文字、报告、数据及照片，照片不低于600万像素。厦门大学海洋与地球学院负责编写各海洋保护区的评价报告，监测与评价报告主要内容包含以下所有监测内容：

1、保护区所在地社会经济背景情况；

2、工作概况(监测实施情况、监测断面及站位布设情况(附标有保护区功能分区的监测站位图)、监测时间、采用的监测方法)；

3、保护区生境质量状况(水质、沉积物及海洋生物要素现状评价)；

4、主要保护对象数量、分布及栖息(或赋存)状况及评价；

5、保护区生境、主要保护对象变化情况及其原因(自然和人为)分析；

6、保护与管理中存在的问题；

7、保护与管理对策建议。

(二) 报送方式

1、监测任务承担单位于监测月次月10日前将使用统一表格产生的数据报表报送福建省海洋环境与渔业资源监测中心；数据报表及其它各类调查资料(包括监测报告中的1、2项)以电子邮件形式报送至厦门大学海洋与地球学院和福建省海洋环境与渔业资源监测中心。
2、厦门大学海洋与地球学院于12月30日前将各海洋保护区评价报告(纸质版和电子版)报送至东海分局、福建省海洋与渔业厅资源环保处，抄送福建省海洋环境与渔业资源监测中心。

3、各任务承担单位负责编制《2015年xx区域海洋保护区监视简报》， 11月15日前上报东海分局和省厅资源环保处，抄送福建省海洋环境与渔业资源监测中心。

附件15-1

××××年海洋保护区保护对象变化动态基本情况表

	名称
	

	类型
	1. 海洋自然保护区     2. 海洋特别保护区     3. 其他

	级别
	1.国家级      2.省级     3.市级     4.县级

	主管部门
	

	保护对象
	

	保护对象1的变化动态
	发展
	保护对象呈现恢复、发展趋势。
	具体情况：

	
	稳定
	保护对象无变化，总体稳定。
	

	
	衰变
	保护对象有劣变，但总体仍稳定，前景尚好。
	

	
	退化
	保护对象呈现退化趋势，主要保护对象被破坏，前景令人担忧。
	

	保护对象2的变化动态
	发展
	保护对象呈现恢复、发展趋势。
	具体情况：

	
	稳定
	保护对象无变化，总体稳定。
	

	
	衰变
	保护对象有劣变，但总体仍稳定，前景尚好。
	

	
	退化
	保护对象呈现退化趋势，主要保护对象被破坏，前景令人担忧。
	

	影响因素
	

	采取的

保护措施
	


备注：保护对象的变化动态可根据保护对象数目增加栏目

                                            填表人：

                                             填表单位：

                                          签字：

                                          盖章：

                                                年   月   日
附录16 海洋生态文明建设示范区海洋环境监测工作方案

一、工作内容
（一）监测的示范区

选择晋江、厦门、东山三个海洋生态文明示范区开展监测。

（二）海洋环境现状监测

监测内容：根据生态文明建设示范区建设考核方案的要求，每个示范区布设9-18个监测站位，监测介质包括水文气象、水质和沉积物，具体监测参数详见附件16-1。监测频率、采样时间、采样层次和分析方法均参照《附录2 主要海湾及海坛岛环境质量监测工作方案》执行。

任务分工：晋江市、厦门市和东山县海洋行政部门负责辖区内监测工作的具体实施。

（三）污染源排海状况监测

对三个示范区内的重点陆源入海排污口及其邻近海域开展监测，具体见表16-1。

表16-1 示范区内的重点陆源入海排污口

	序号
	示范区名称
	重点陆源入海排污口

	1
	晋江示范区
	晋江、石狮11孔桥排污口，晋江深沪东海安集控区排污口，晋江东石电镀集控区排污口

	2
	厦门示范区
	杏林污水处理厂排污口、埭辽排污口、同安污水处理厂排污口、翔安污水处理厂排污口

	3
	东山示范区
	东山铜钵坜沟排污口


    重点陆源入海排污口及其邻近海域的监测参照《附录14 陆源入海排污口及其邻近海域监测工作方案》执行。

二、成果提交

监测工作完成后，各示范区所属海洋行政部门负责将监测数据按照统一数据表格向福建省海洋环境与渔业资源监测中心进行提交，并在年终对海洋生态文明建设示范区的监测结果进行总结，形成书面报告报送省海洋与渔业厅资源环保处。

附件16-1                 

表16-1-1 晋江示范区环境监测站位表
	海水与沉积物监测

	站位

编号
	北纬
	东经
	监测介质
	监测参数
	任务承担单位

	QZ01
	24°51'00"
	118°38'38"
	水文气象、水质、沉积物
	水文气象：天气现象、水温、透明度、海况

水质：pH、盐度、悬浮物、溶解氧、化学需氧量、活性磷酸盐、活性硅酸盐、亚硝酸盐-氮、硝酸盐-氮、氨-氮、石油类、铜、铅、镉、汞、砷、粪大肠菌群

沉积物：铜、铅、镉、汞、砷、石油类、硫化物、有机碳、含水率、粪大肠菌群
	晋江市农业局

	QZ03
	24°49'30"
	118°40'00"
	水文气象、水质、沉积物
	
	

	QZ06
	24°48'26"
	118°41'37"
	水文气象、水质
	
	

	SH01
	24°39'39"
	118°39'42"
	水文气象、水质、沉积物
	
	

	SH02
	24°39'01"
	118°39'34"
	水文气象、水质、沉积物
	
	

	SH04
	24°38'03"
	118°39'49"
	水文气象、水质
	
	

	JJ05
	24°36'53"
	118°41'33"
	水文气象、水质、沉积物
	
	

	JJ04
	24°34'53"
	118°40'53"
	水文气象、水质
	
	

	JJ03
	24°33'11"
	118°39'44"
	水文气象、水质、沉积物
	
	

	JJ02
	24°31'53"
	118°37'50"
	水文气象、水质
	
	

	JJ01
	24°30'50"
	118°36'10"
	水文气象、水质、沉积物
	
	

	WT05
	24°30'26"
	118°33'33"
	水文气象、水质
	
	

	WT04
	24°32'13"
	118°32'05"
	水文气象、水质、沉积物
	
	

	WT03
	24°34'27"
	118°31'07"
	水文气象、水质
	
	

	WT02
	24°36'05"
	118°28'47"
	水文气象、水质、沉积物
	
	

	WT01
	24°36'10"
	118°26'18"
	水文气象、水质
	
	

	陆源入海排污口及邻近海域监测

	重点排污口名称
	邻近海域站位范围
	监测参数

	晋江、石狮11孔桥排污口
	C6D283-C6D289
	参照附录《陆源入海排污口及其邻近海域监测工作方案》执行。

	晋江深沪东海安集控区排污口
	C6D116-C6D122
	

	晋江经济开发区污水处理厂排污口
	C6D276-C6D282
	

	晋江东石电镀集控区排污口
	C6D325-C6D330
	


表16-1-2 厦门示范区环境监测站位表

	海水与沉积物监测

	站位

编号
	北纬
	东经
	监测介质
	监测参数
	任务承担单位

	XMW01
	24°34′54″
	118°10′26″
	水文气象、水质、沉积物
	水文气象：天气现象、水温、透明度、海况

水质：pH、盐度、悬浮物、溶解氧、化学需氧量、活性磷酸盐、活性硅酸盐、亚硝酸盐-氮、硝酸盐-氮、氨-氮、石油类、铜、铅、镉、汞、砷、粪大肠菌群

沉积物：铜、铅、镉、汞、砷、石油类、硫化物、有机碳、含水率、粪大肠菌群
	由厦门市海洋与渔业局汇总、上报数据资料。

	XMW02
	24°30′00″
	118°13′00″
	水文气象、水质
	
	

	XMW03
	24°27′04″
	118°11′29″
	水文气象、水质、沉积物
	
	

	XMW04
	24°24′43″
	118°08′53″
	水文气象、水质
	
	

	XMW05
	24°24′48″
	118°05′30″
	水文气象、水质、沉积物
	
	

	XMW06
	24°28′36″
	118°03′30″
	水文气象、水质
	
	

	XMW07
	24°30′31″
	118°16′50″
	水文气象、水质、沉积物
	
	

	陆源入海排污口及邻近海域监测

	重点排污口名称
	站位范围
	监测参数

	杏林污水处理厂排污口
	C6D332-C6D337-1
	参照附录14《陆源入海排污口及其邻近海域监测工作方案》执行。

	埭辽排污口
	C6D338-C6D344
	

	同安污水处理厂排污口
	C6D345-C6D351
	

	翔安污水处理厂排污口
	C6D352-C6D358
	


表16-1-3 东山示范区环境监测站位表
	海水与沉积物监测

	站位

编号
	北纬
	东经
	监测介质
	监测参数
	任务承担单位

	DS09
	23°45'07"
	117°26'33"
	水文气象、水质、沉积物
	水文气象：天气现象、水温、透明度、海况

水质：pH、盐度、悬浮物、溶解氧、化学需氧量、活性磷酸盐、活性硅酸盐、亚硝酸盐-氮、硝酸盐-氮、氨-氮、石油类、铜、铅、镉、汞、砷、粪大肠菌群

沉积物：铜、铅、镉、汞、砷、石油类、硫化物、有机碳、含水率、粪大肠菌群
	东山县海洋与渔业局

	DS10
	23°46'16"
	117°28'06"
	水文气象、水质
	
	

	DS11
	23°45'53"
	117°30'00"
	水文气象、水质
	
	

	DS12
	23°45'48"
	117°32'15"
	水文气象、水质
	
	

	DS14
	23°44'26"
	117°33'27"
	水文气象、水质
	
	

	DS16
	23°43'00"
	117°32'13"
	水文气象、水质
	
	

	DS17
	23°41'17"
	117°30'08"
	水文气象、水质、沉积物
	
	

	DS18
	23°37'27"
	117°27'18"
	水文气象、水质、沉积物
	
	

	DS19
	23°33'48"
	117°26'18"
	水文气象、水质
	
	

	DS20
	23°33'18"
	117°23'38"
	水文气象、水质、沉积物
	
	

	DS21
	23°33'11"
	117°20'03"
	水文气象、水质
	
	

	ZA01
	23°42'32"
	117°19'41"
	水文气象、水质、沉积物
	
	

	ZA02
	23°41'30"
	117°19'20"
	水文气象、水质、沉积物
	
	

	ZA04
	23°38'54"
	117°18'59"
	水文气象、水质、沉积物
	
	

	ZA07
	23°36'49"
	117°18'05"
	水文气象、水质
	
	

	ZA08
	23°36'51"
	117°20'08"
	水文气象、水质、沉积物
	
	

	ZA09
	23°35'34"
	117°18'55"
	水文气象、水质
	
	

	陆源入海排污口及邻近海域监测

	重点排污口名称
	站位范围
	监测参数

	东山铜钵坜沟排污口
	C6D325-C6D330
	参照附录14 《陆源入海排污口及其邻近海域监测工作方案》执行。


附录17  海水增养殖区监测工作方案

一、监测区域

2015年监测的增养殖区为三沙湾、罗源湾、黄岐半岛、南日岛、东山湾和诏安湾。
二、站位布设

在每个海水增养殖区内均匀布设不少于6个站位，开展水质、沉积物及生态监测，具体站位见表17-1。此外，在海水增养殖区内采集2种贝类开展生物质量监测，站位由任务承担单位根据现场情况确定。

表17-1  海水增养殖区养殖环境监测站位及任务分工

	序号
	养殖区
	站位号
	北纬
	东经
	监测介质
	承担单位

	1
	三沙湾
	D3D070
	26°44′39″
	119°43′00″
	海水
	宁德市海洋与渔业环境监测站

	
	
	D3D071
	26°43′05″
	119°45′24″
	海水
	

	
	
	D3D072
	26°42′29″
	119°41′35″
	海水
	

	
	
	D3D073
	26°42′00″
	119°42′00″
	海水、沉积物、底栖生物
	

	
	
	D3D074
	26°40′00″
	119°57′29″
	海水、底栖生物
	

	
	
	D3D075
	26°39′08″
	119°38′48″
	海水
	

	
	
	D3D076
	26°37′37″
	119°52′12″
	海水、沉积物、底栖生物
	

	
	
	D3D077
	26°36′47″
	119°44′05″
	海水、沉积物、底栖生物
	

	
	
	D3D078
	26°35′30″
	119°47′59″
	海水
	

	2
	罗源湾
	D3D079
	26°27′02″
	119°42′38″
	海水、底栖生物
	福建省海洋环境与渔业资源监测中心

	
	
	D3D080
	26°28′05″
	119°38′50″
	海水、底栖生物
	

	
	
	D3D081
	26°25′06″
	119°48′02″
	海水
	

	
	
	D3D082
	26°24′19″
	119°46′06″
	海水、沉积物、底栖生物
	

	
	
	D3D083
	26°23′06″
	119°45′59″
	海水
	

	
	
	D3D084
	26°23′12″
	119°43′32″
	海水、沉积物、底栖生物
	

	
	
	D3D085
	26°22′01″
	119°43′04″
	海水
	

	4
	黄岐

半岛
	B4D056
	26°13′30″
	119°42′45″
	海水
	福州市海洋与渔业技术中心

	
	
	B4D057
	26°15′10″
	119°43′00″
	海水
	

	
	
	B4D058
	26°16′19″
	119°45′08″
	海水、沉积物、底栖生物
	

	
	
	B4D059
	26°15′00″
	119°48′06″
	海水
	

	
	
	B4D060
	26°19′21″
	119°49′05″
	海水
	国家海洋局宁德海洋环境监测中心站

	
	
	B4D061
	26°21′11″
	119°51′46″
	海水
	

	
	
	B4D062
	26°18′56″
	119°52′32″
	海水、沉积物、底栖生物
	

	
	
	B4D063
	26°22′23″
	119°56′44″
	海水
	

	5
	南日岛
	B4D078
	25°15′16″
	119°28′34″
	海水、沉积物、底栖生物
	莆田市海洋与渔业环境监测站

	
	
	B4D079
	25°15′20″
	119°29′36″
	海水
	

	
	
	B4D080
	25°12′49″
	119°33′18″
	海水
	

	
	
	B4D081
	25°12′36″
	119°33′32″
	海水
	

	
	
	B4D086
	25°15'34"
	119°28'27"
	海水、沉积物、底栖生物
	

	
	
	B4D087
	25°15'02"
	119°29'02"
	海水
	

	
	
	B4D088
	25°12'45"
	119°33'30"
	海水
	

	
	
	B4D089
	25°13'02"
	119°33'58"
	海水
	

	5
	东山湾
	D3D086
	23°43′23″
	117°34′11″
	海水、沉积物、底栖生物
	漳州市海洋环境监测与预报中心

	
	
	D3D087
	23°53′02″
	117°31′23″
	海水
	

	
	
	D3D088
	23°50′43″
	117°30′00″
	海水、沉积物、底栖生物
	

	
	
	D3D089
	23°45′07″
	117°26′33″
	海水、沉积物、底栖生物
	

	
	
	D3D090
	23°45′47″
	117°32′14″
	海水
	

	
	
	D3D091
	23°49′42″
	117°34′05″
	海水
	

	
	
	D3D092
	23°47′48″
	117°31′39″
	海水、底栖生物
	

	6
	诏安湾
	ZA02
	23°41'30"
	117°19'20"
	海水、沉积物、底栖生物
	福建海洋研究所

	
	
	ZA03
	23°38'32"
	117°16'57"
	海水
	

	
	
	ZA04
	23°38'54"
	117°18'59"
	海水
	

	
	
	ZA05
	23°38'41"
	117°21'18"
	海水
	

	
	
	ZA06
	23°36'51"
	117°16'06"
	海水
	

	
	
	ZA07
	23°36'49"
	117°18'05"
	海水
	

	
	
	ZA08
	23°36'51"
	117°20'08"
	海水、沉积物、底栖生物
	

	
	
	ZA09
	23°35'34"
	117°18'55"
	海水
	


三、监测频率

增养殖区水质于5、9、10月各监测1次除重金属外的常规项目，8月进行全项目监测；

所有增养殖区沉积物及大型底栖生物均于8月监测1次，养殖生物质量于9月监测1次；增养殖概况调查1次/年。
每次监测时均应拍摄反映养殖状况的照片至少5张，每张照片像素不低于1000万。

四、监测项目

增养殖概况：主要养殖生物种类、养殖方式、养殖规模(面积及年产量)、养殖密度、投苗月份及苗种规格、月投饵量(不投饵不进行调查)、消毒药品使用量、养殖病害发生情况(次数及面积)、赤潮灾害发生情况(次数及面积)、经济损失评估。
水质：水温、透明度、盐度、COD、pH、溶解氧、无机氮、活性磷酸盐、重金属(铜、铬、汞、镉、铅、砷)、石油类、滴滴涕、六六六、多氯联苯、粪大肠菌群。

沉积物：氧化还原电位、硫化物、有机碳、重金属(铜、铬、汞、镉、铅、砷)、粪大肠菌群、滴滴涕、六六六、多氯联苯、多环芳烃。

生物质量：细菌总数、大肠菌群、石油烃、重金属(铜、铬、总汞、镉、铅、无机砷)、滴滴涕、六六六、多氯联苯、多环芳烃、磺胺类、麻痹性贝毒、腹泻性贝毒。

大型底栖生物：种类、生物量及密度分布。
上述介质中所有的持久性有机污染物项目均须分析总量和各单体浓度，多环芳烃项目由各单位采样后送至福建力普检测有限公司进行分析。
五、采样要求与分析方法

海水监测采集表层水样；沉积物监测采集表层沉积物样品；大型底栖生物监测采集定量样品(用采泥器采集泥样)；生物质量监测采集增养殖区内的海洋贝类样品；具体采样方法见《海洋监测规范》(GB 17378-2007)。

监测要素分析方法见《海洋监测规范》，《规范》中未列出项目的分析方法由各单位自行确定。

六、成果提交

各任务承担单位于监测月的次月10日前，将统一表格生成的电子文件以电子邮件形式报送至福建省海洋环境与渔业资源监测中心。质量保证及质控数据上报相关要求详见附录20《海洋环境监测质量保证工作方案》。福建省海洋环境与渔业资源监测中心于监测月的次月20日前将电子文件报送东海分局。

增养殖区调查统计资料报表及照片应于10月最后一个工作日前以电子邮件形式报送至福建省海洋环境与渔业资源监测中心，福建省海洋环境与渔业资源监测中心于11月5日前报送东海分局。
附录18  海水浴场环境监测预报工作方案

一、监测区域及组织分工

在我省沿海选择3个海水浴场开展监测(见表18-1) ，由福建省海洋与渔业厅组织将海水浴场监测预报结果在省新闻媒体的发布工作，具体由省海洋预报台负责。
表18-1 海水浴场监测任务分工表

	浴场名称
	监测单位

	平潭龙王头海水浴场
	国家海洋局厦门海洋环境监测中心站

	东山马銮湾海水浴场
	

	厦门黄厝海水浴场
	厦门市海洋与渔业局


二、工作内容

（一）监测内容

1、海水浴场环境质量状况初步调查

在泳季开始前，对海水浴场进行环境状况的初步调查，对可能影响浴场用水水质的污染源进行调查，同时对其它可能影响游泳者身体健康和人身安全的因素加以调查，并填写“海水浴场环境质量初步调查报告表”(表格格式由远程编报系统生成)。
2、常规监测

    水质：粪大肠菌群、溶解氧、透明度、危险生物、赤潮、色、臭、味、海面漂浮物(油膜、浮沫、藻类和其他漂浮物等)；
水文气象：水温、浪高、天气状况(总云量、天气现象、降水量)、气温、风向、风速、能见度、紫外线指数等；
沙滩环境：海滩沉积物粒度、海滩环境要素(包括油污、垃圾、藻类等)。
3、站位布设

在海水浴场水体中，所设置的水环境要素监测站位总数不应少于3个。可设1~3个断面，每个断面应至少设置3个测站。断面方向应与主潮流方向或海岸垂直。所布设的站位应均匀分布于整个海水浴场水体，应包括游人密度最大的站点和易受外部污染的外围点，具体见表18-2。

表18-2 海水浴场监测站位表

	名称
	现站位
	北纬
	东经
	承担单位

	平潭龙王头海水浴场
	D1D025
	25°31′25″
	119°48′40″
	国家海洋局厦门海洋环境监测中心站

	
	D1D026
	25°31′15″
	119°48′37″
	

	
	D1D027
	25°30′10″
	119°48′51″
	

	东山马銮湾海水浴场
	D1D037
	23°43′30″
	117°29′44″
	

	
	D1D038
	23°43′30″
	117°29′39″
	

	
	D1D039
	23°43′31″
	117°29′47″
	

	厦门黄厝海水浴场
	D1D034
	24°26′37″
	118°09′59″
	厦门市海洋与渔业局

	
	D1D035
	24°26′34″
	118°09′38″
	

	
	D1D036
	24°26′21″
	118°09′10″
	


4、监测频率、时间、分析方法

2015年各海水浴场监测时段为4月24日-10月31日。

水质：

每天一次：危险的生物、赤潮、色、臭、味、漂浮物；

每周两次：粪大肠菌群、溶解氧、透明度(每周二、六采样，应在游泳人数最为集中的时间段采集)；

每周一次：水质年度评价等级连续3年为优的浴场，监测频率可调整为每周一次，监测时间可自行确定，但应保持一周的时间间隔。

——当出现高强度降水或水质明显变差时，应在常规监测基础上加大监测频率。

注：当出现暴雨、雷暴、龙卷风、热带气旋和温带气旋等天气时，水质要素的采样时间可顺延。

水文气象：监测时间为每天的08、14点(北京时)。08点数据作为预报数据；14点数据作为评价数据。

沙滩环境：海滩环境要素每天1次，海滩沉积物粒度每年1次。

各要素的监测方法见表18-3。

表18-3  海水浴场水质监测参数和分析方法
	类别
	序号
	项目
	观测、分析方法
	引用标准

	水

质

要

素

水

质

要

素
	生

物

学

要

素
	1
	粪大肠菌群
	发酵法
	GB 17378.7

	
	
	2
	肠球菌
	发酵法
	ISO 7899-1

	
	
	
	
	滤膜法
	ISO 7899-2

	
	
	3
	赤潮
	目测法
	HY/T 069

	
	
	
	
	生物计数法
	HY/T 069

	
	
	4
	水母
	目视法
	-

	
	
	5
	危险生物
	目视法
	-

	
	物理

和化

学要

素
	6
	透明度
	透明度盘法
	GB 17378.4

	
	
	7
	色
	比色法
	GB 17378.4

	
	
	
	臭、味
	感官法
	GB 17378.4

	
	
	8
	漂浮物
	目测法
	-

	
	
	9
	溶解氧(DO)
	碘量法
	GB 17378.4

	水文要素
	10
	水温
	器测
	GB/T 14914

	
	11
	浪高
	目测或器测
	GB/T 14914

	气

象

要

素
	12
	天气

状况
	总云量
	目测
	QX/T 46

	
	13
	
	天气现象
	目测
	QX/T 48

	
	14
	
	降水量
	器测
	QX/T 52

	
	15
	气温
	器测
	GB/T 14914

	
	16
	风向和风速
	器测
	GB/T 14914

	
	17
	海面能见度
	目测或器测
	GB/T 14914

	
	18
	紫外线指数
	器测
	-

	沙滩环境要素
	19
	粒度
	综合法
	GB/T 13909

	
	20
	沙滩环境状况
	目测法
	-

	旅游资源等级
	21
	旅游资源分类
	综合调查
	GB / T 18972-2003


5、应急监测

在海水浴场开放期间，出现下列情况之一时，即需对海水浴场的环境质量进行应急监测并编制应急监测报告：

(1) 当发现水质出现明显恶化趋势时，需对相关参数进行监测；

(2) 当地出现与水传播有关的疫情时，需加强海水浴场微生物数量的监测。根据不同的疫情，选择不同的微生物监测参数，如对沙门氏菌、肠道链球菌、病原体等参数进行监测；

(3) 附近海域一旦发生突发性事件，如溢油、赤潮等，亦需对浴场的环境质量进行有针对性的监测。

（二）技术要求

    海水浴场监测按照按《海水浴场环境监测规程》执行。

三、成果提交、预报和评价

1、初步资料报送

各浴场监测单位负责收集所辖重点海水浴场的地理位置(经纬度)、地形分布图、海洋环境历史资料以及浴场的高清晰数码照片(5幅以上)，于4月1日前以专线形式报至国家海洋环境预报中心、国家海洋环境监测中心和省监测中心，并将各浴场监测单位及浴场管理单位的联系人、联系方式通告国家海洋环境预报中心、国家海洋环境监测中心和省监测中心。

各浴场监测单位在4月15日前填写“海水浴场环境质量初步调查报告表”，以传真形式报至国家海洋环境监测中心、国家海洋环境预报中心、东海分局、省厅资环处和省监测中心。

2、监测资料报送

各浴场监测单位在监测时段内，按照要求对海水浴场环境进行监测，并将“海洋环境监测数据远程编报系统”生成的电子文件于每日15：00前将海水浴场数据报表以传真方式传送至国家海洋环境监测中心、国家海洋环境预报中心、东海分局和省海洋预报台，以电子邮件方式报送省监测中心。水文气象要素每日传送，常规水质要素每周一、四传送(漂浮物项目应每日监测报送)。报送数据应包含采样站位经纬度、采样时间、潮汐状况等基本信息。应急监测报告必须于监测当天内报送国家海洋环境监测中心和国家海洋预报中心，抄送东海分局。国家海洋环境监测中心传真010-62173620。若线路不畅或发生故障，可传真至010-62170197。

(1)监测资料报送时段：4月24日至10月30日；

(2)监测资料传国家海洋环境预报中心时间：常规水质要素每周一、四15：00前，水文气象、漂浮物每日15：00前；

相关资料同步报送至国家海洋环境监测中心，传真至0411-84782586；

应急监测数据同步报送至国家海洋环境监测中心、国家海洋环境预报中心、东海环境监测中心、省监测中心和省海洋预报台。

各任务承担单位应于11月30日前将所有浴场全年监测数据资料以电子邮件形式发送省监测中心。

省监测中心邮箱：fjhydjq@126.com (注明主题)

3、预报和评价工作

    由国家海洋局宁德海洋环境监测中心站和国家海洋局厦门海洋环境监测中心站收集、汇总海水浴场实时监测资料，并按国家海洋环境预报中心所建立的评价标准和预报方法进行海水浴场海洋环境评价和预报，同时还应按有关要求将预报结果传送到省厅资环处及省海洋预报台，由海洋预报台向电视台发布。各海水浴场全年评价结果于11月30日前以电子邮件形式发送至省监测中心。

(1) 预报发布时段：5月1日至10月31日；

(2) 预报结果传送时间：从4月30日至10月31日，每日16：00前。

附录19  滨海旅游度假区环境监测预报方案

一、任务分工

福建省海洋与渔业厅负责滨海旅游度假区监测预报以及信息发布的组织管理。厦门环岛路东部海域旅游度假区和鼓浪屿旅游度假区监测由厦门市海洋与渔业局负责组织实施。国家海洋局厦门海洋环境监测中心站负责平潭龙王头滨海度假区的监测、评价、传送和预报制作。

二、工作内容

（一）常规监测

水质必测参数：粪大肠菌群、溶解氧、令人厌恶的生物、危险的生物、赤潮、透明度、色、臭、味、漂浮物质、化学耗氧量等；

水质选测参数：肠球菌、GB3097中规定的其它水质要素等；
气象参数：气温，海面能见度，天气现象、风向、风速、总云量、降水量等；
水文参数：水温、浪高、涌高等；

景观参数：海底景观、景观要素等；
沙滩地质要素：沙滩长度、涨潮线上宽度、前滨坡度、滩肩坡度、沙质颗粒成分等。
（二）应急监测

在滨海旅游度假区开放期间，出现下列情况之一时，即需对度假区的环境质量进行应急监测：

当发现水质出现明显恶化趋势时，需对相关参数进行监测，水质出现异常时，调查引起污染物水平上升的原因，开展针对性应急监测与调查。

当地出现与水传播有关的疫情时，需加强度假区水体微生物数量的监测。根据不同的疫情，选择不同的微生物监测参数，如对沙门氏菌、肠道链球菌、病原体等参数进行监测；

附近海域一旦发生突发性事件，如溢油、赤潮等，亦需度假区的环境质量进行有针对性的监测。

（三）站位布设

在每个滨海旅游度假区的水体中，所设置的水环境要素监测站位总数不应少于6个。所布设的站位应均匀分布于整个滨海旅游度假区的水体，应包括游人密度最大的站点和易受外部污染的外围点。可设(2-3)个断面，每个断面应设置(3-8)个测站。断面方向应与主潮流方向或海岸垂直，在游人密度最大处应设主断面。具体见表19-1。

表19-1 滨海旅游度假区站位布设表
	序号
	浴场名称
	站位号
	北纬
	东经

	1
	平潭滨海旅游度假区
	D2D023
	25°31′25″
	119°48′40″

	
	
	D2D024
	25°31′15″
	119°48′37″

	
	
	D2D025
	25°30′50″
	119°48′42″

	
	
	D2D026
	25°31′54″
	119°48′44″

	
	
	D2D027
	25°30′10″
	119°48′51″

	
	
	D2D028
	25°30′30″
	119°48′44″

	2
	环岛东路海域旅游度假区
	D2D029
	24°26′37″
	118°09′59″

	
	
	D2D030
	24°26′34″
	118°09′38″

	
	
	D2D031
	24°26′21″
	118°09′10″

	
	
	D2D032
	24°25′35″
	118°08′29″

	
	
	D2D033
	24°25′30″
	118°06′35″

	
	
	D2D034
	24°25′49″
	118°05′53″

	
	
	D2D035
	24°25′49″
	118°05′43″

	3
	鼓浪屿旅游度假区
	D2D036
	24°26′29″
	118°04′26″

	
	
	D2D037
	24°26′26″
	118°04′20″

	
	
	D2D038
	24°26′19″
	118°03′53″

	
	
	D2D039
	24°26′17″
	118°03′36″

	
	
	D2D040
	24°26′22″
	118°04′11″

	
	
	D2D041
	24°26′19″
	118°04′05″


（四）监测时间及频率

监测时间为3月24日-10月31日。

1、水质必测参数：

每天监测一次：令人厌恶的生物、危险的生物、赤潮、透明度、(色、臭、味)、漂浮物质；每周监测一次：粪大肠菌群、溶解氧(每周二采样)；每月监测一次：化学耗氧量(每月的1日采样，逢双休日或节假日顺延)；降雨后，水质若发生明显变化，应根据实际情况在常规监测基础上加大监测频率，至水质恢复至降雨前水平。

2、水质选测参数：

每周监测一次：肠球菌、营养盐(每周二采样)；每月监测一次：GB3097中规定的其它水质要素(每月的1日采样，逢双休日或节假日顺延)。

3、水文气象参数：

每天两次(每天的北京时间08、14点。08点数据作为预报数据；14点数据作为评价数据)。

4、景观参数：

海底景观、景观要素(每年一次，于4月1日前报送结果)。

5、沙滩地质要素：

沙滩长度、涨潮线上宽度、前滨坡度、滩肩坡度、沙质颗粒成分(每年一次，于4月1日前报送结果)。

（五）分析及评价方法

监测分析方法参照《滨海旅游度假区环境评价指南》(HY/T127-2010)执行。

滨海旅游度假区的评价和预报结果将以各种与社会公众生活密切相关的指数形式给出，各类指数及参评要素及其计算方法参照《滨海旅游度假区环境评价指南》(HY/T127-2010)。

（六）预报和评价工作

与海水浴场一致。

三、成果提交

各监测单位负责收集滨海旅游度假区高清晰数码照片(5幅以上) 填写滨海旅游度假区环境质量初步调查报告表，于4月1日前报送送国家海洋环境监测中心、国家海洋环境预报中心、东海分局和省厅资源环保处，并将各滨海旅游度假区监测任务承担单位及管理单位的联系人、联系方式通告国家海洋环境预报中心、国家海洋环境监测中心、东海分局和省厅资源环保处。

各监测单位负责收集、汇总滨海旅游度假区监测资料，监测资料按照要求进行填报，并将统一表格生成的电子文件于每日15：00前以传真方式报送至国家海洋环境监测中心、国家海洋环境预报中心，抄送东海分局和省海洋预报台，以电子邮件方式报送省监测中心。水文气象要素和每天监测一次的水质要素每日传送；每周监测一次的水质要素每周四传送；每月监测一次的水质要素于采样的次日报送(即每月的2日报送，逢双休日或节假日顺延)；每年监测一次的沙滩地质要素于4月1日前报送。

各监测单位于11月30日前将全年滨海旅游度假区的监测数据和评价结果以电子邮件形式发送至省监测中心。要求报送时注明邮件主题。省监测中心邮箱：fjhydjq@126.com (注明主题)。

报送国家海洋环境预报中心的滨海旅游度假区的监测资料，传真010-62173620。若线路不畅或发生故障，可传真到010-62170197。
附录20  海洋环境监测质量保证工作方案

一、任务和目标
通过实施海洋环境监测质量保证工作，对现场样品采集、保存、运输及实验室分析测试、数据审核和数据报送全过程进行监督控制，确保海洋环境监测数据质量可靠、结果可信。
二、任务分工
1、省监测中心负责组织实施全省海洋环境监测质量保证工作，编制年度海洋环境监测质量保证工作报告，组织开展相关技术培训和交流，为海洋环境监测工作提供保障。
2、任务承担单位负责编制本单位海洋环境监测质量保证工作方案，并切实按照方案实行本年度质量保证工作，编制本单位年度海洋环境监测质量保证工作报告。
三、进度安排
1、任务承担单位于4月20日前将本单位的质量保证工作方案报省监测中心，质量保证工作方案应包括：采样准备、样品采集、固定保存、运输、预处理、现场测试、实验室质控方法等操作过程是否符合规范要求，监测人员持证上岗情况，监测仪器设备检定状况，试剂、标准物质，规范方法，实验室环境，原始记录、质控记录及分析报告等内容。电子版发送到fjhyjc@126.com，纸质版加盖公章邮寄到省监测中心。由省中心汇总并于4月25日前报送至东海标准计量中心。
2、任务承担单位按照方案要求开展全年海洋环境监测质量保证工作，于10月25日前将本单位的质量保证工作报告(电子版和文本报告)报省监测中心。报告内容包括：单位基本情况介绍，实验室资质认定情况，监测人员持证上岗情况、能力验证情况，管理体系运行情况，重点总结实验室全年度出现的质量问题、原因分析及整改情况，质控技术手段、评价结论、存在问题及改进措施。
3、省监测中心根据任务承担单位提交的工作报告以及全省质量控制工作，编制我省年度海洋环境监测质量保证工作总结报告，于10月31日前报东海标准计量中心。
四、规范性引用文件
1、《海洋监测规范 第2部分：数据与分析质量控制》(GB 17378.2-2007)；
2、《海洋监测规范 第3部分：样品采集、贮存与运输》(GB 17378.3-2007)；
3、《海洋监测规范 第4部分：海水分析》(GB 17378.4-2007)；
4、《海洋监测规范 第5部分：沉积物分析》(GB 17378.5-2007)；
5、《海洋监测规范 第6部分：生物体分析》(GB 17378.6-2007)；
6、《海洋计量工作管理规定》(国家海洋局，2008)；
7、《检测和校准实验室能力的通用要求》(GB/T 27025-2008)；
8、《检测和校准实验室能力认可准则》（CNAS-CL01:2006）；
9、《实验室质量控制规范 食品理化检测》（GB/T 27404-2008）；
10、《数据的统计处理和解释 正态样本离群值的判断和处理》（GB/T 4883-2008）；
11、《常规控制图》GB/T 4091-2001。
五、工作内容
（一）总体要求
任务承担单位须通过实验室资质认定计量认证，严格按照《海洋监测规范》、《检测和校准实验室能力的通用要求》、《检测和校准实验室能力认可准则》和计量认证质量管理体系运行等相关要求，满足国家海洋局《海洋计量工作管理规定》、《国家海洋局关于规范海洋生态环境监测数据管理工作的意见》（国海环字[2015]61号）、《2015年全国海洋生态环境监测质量保证工作方案》、《2015年东海区海洋生态环境监测质量保证工作方案》以及《福建省海洋生态环境监测质量管理三年实施方案（2015~2017年）》的相关要求，认真开展现场监测样品采集、样品预处理、样品贮存、样品运输、实验室平行样，内控样或加标回收分析测试的全程质量控制，加强监测数据审核，规范监测数据报告格式，提高监测数据质量，确保监测结果准确可靠。

任务承担单位的资质认定计量认证证书须在有效期内，所开展的检测项目须通过计量认证。监测人员须持证上岗，辅助人员需经过内部培训，仪器设备须通过法定计量检定机构检定合格并在有效期内使用，无法进行检定的仪器设备，须按照合法化的自校方法进行自校或比对。
任务承担单位根据2015年海洋环境监测数据中发现的问题加强对相应检测项目的质量控制，根据《海洋监测规范》相关要求添加空白样、加标样、跟标样和平行样，重点加强氮磷营养盐和重金属检测全过程的质量控制。
（二）样品采集、储存、运输的质量要求
1、水质、沉积物、生物样品采集、预处理、现场检测及样品运输应严格按《海洋监测规范》的要求执行；
2、漏站、漏采或临时变更站位应说明理由并按规定程序报批；
3、样品采集的方式与数量应按照监测方案严格执行，并按照《海洋监测规范》的要求采集现场平行样、密码样或空白样。
（三）实验室分析的质量控制要求
1、具有能满足测试分析要求的实验室环境、仪器设备，使用有证标准物质；
2、样品流转以及数据的处理要严格按照单位计量认证质量管理程序及有关规定执行；
3、分析项目和程序需严格按照国家及行业的标准或等效采用国际标准执行；
4、任务承担单位应根据实际情况增设5%左右的质控样品，建议以加标回收样品、标准参考样品等为主，以自行掌握分析检测数据的质量。

（四）数据管理要求
1、落实责任制度
省海洋与渔业厅负责全省海洋环境监测数据管理工作，各设区市海洋与渔业局负责各直属监测单位数据管理工作。承担海洋环境监测任务的监测机构及其负责人对监测数据的真实性和准确性负责。
任务承担单位要根据监测数据管理工作职责，建立健全科学规范的运行管理机制，建立部门和岗位责任制度，将责任制度贯穿于管理工作全过程，在监测数据汇交、审核及使用等环节均要明确具体职责部门和责任人，逐级落实相关责任。
2、完善数据审核制度
(1) 任务承担单位应完善监测数据三级审核制度，明确各级审核的内容、责任人及其职责。第一级审核为监测任务实施部门责任人对现场测试数据、实验室分析数据的真实性和完整性进行审核；第二级审核为质量负责人（质控部门）对监测数据的精密性、准确性和全过程质量控制措施实施情况进行审核；第三级审核由机构技术负责人对监测数据进行综合审查。国家海洋局宁德海洋环境监测中心站和厦门海洋环境监测中心站应对其台站提交的数据切实把关。
(2) 省监测中心对各任务承担单位上报的数据进行审核，如发现报送的监测数据异常时，及时与数据报送单位沟通，对样品采集、运输、样品处理、实验室分析、质控手段、数据处理、报告编制等一系列过程进行分析，查找原因并进行整改；
(3) 省监测中心在审核过程中，如发现问题，要求承担单位进行信息复核，并在3个工作日内重新上报。
3、建立健全质量评估制度
省监测中心负责全省海洋环境监测数据质量评估工作。任务承担单位要建立健全海洋环境监测数据质量评估制度，对各自获取的监测数据以及下级海洋环境监测机构汇交的监测数据进行合理性分析。各任务承担单位完成监测数据质量评估后，应形成评估报告，与监测数据同步上报省监测中心。
4、质控结果及异常值数据判定
(1) 水质平行双样相对偏差要求执行《海洋监测规范 第2部分：数据处理与分析质量控制》中表1；沉积物平行双样相对偏差要求执行《海洋监测规范 第5部分：沉积物分析》中表2；生物体平行双样相对偏差要求执行《海洋监测规范 第6部分：生物体分析》中表2。
加标样回收率容许值执行《海洋监测规范 第2部分：数据处理与分析质量控制》中表2。
空白样合格判定依据参照《海洋监测规范 第为部分：数据处理与分析质量控制》附录A。
(2) 异常值判定依据《海洋监测规范 第2部分：数据处理与分析质量控制》中5.2要求或《数据的统计处理和解释 正态样本离群值的判断和处理》相关规定；如有历史数据，监测结果与历史数据进行比较，相差较大时（数倍）则视为异常值；制作控制图，根据《海洋监测规范 第2部分：数据处理与分析质量控制》6.3.4或《常规控制图》中图2判定检测结果是否在统计控制内，如失去控制，则表明测定数据异常；任务承担单位发现异常值时应认真分析该数据是否正常，并通过重测或者比对检测等手段确定。
5、监测数据及报表质量需求
(1) 任务承担单位对于数据资料的缺项，须详细说明理由并上报；
(2) 任务承担单位在报送“主要海湾及海坛岛近岸海域环境质量监测”、“滩涂环境监测”、“陆源入海排污口及其邻近海域监测”和“海水增养殖区监测”等任务的数据结果时须附质控报表，报送其他项目的根据实际情况报送质控报表。质控报表包括：现场空白样测试评价统计表、现场平行样评价统计表、密码平行样评价统计表、标准样(内标/外标)评价统计表、加标回收样评价统计表、海洋环境监测质控报表、海洋环境监测质控统计表及海洋环境监测项目及分析方法报表。无法提交质控报表需详细说明原因并上报省监测中心。
（五）实验室监督检查、能力验证和实验室间比对
1、东海区实验室全过程监督检查
（1）组织实施
组织单位：东海标准计量中心。
实施单位：省监测中心、厦门海洋环境监测中心站、厦门市海洋与渔业研究所（厦门市海洋与渔业环境监测站）、崇武海洋站。
（2）实施时间
6~9月。
（3）工作内容
东海标准计量中心负责组织东海区质控专家组。检查主要包括三部分内容，一是实验室质量控制，二是任务全过程质量保证与质量控制，三是现场演示和盲样考核。
①验室质量控制：质控手段。
②任务全过程质量保证与质量控制：抽取2-3项监测任务从人员资质、外业准备工作、现场作业和分析、空白控制、质量措施、分析结果、原始信息记录的完整性等方面开展检查。
③现场操作演示和盲样考核：模拟整个实验室工作流程，选取样品接收、样品流转、样品实验分析、监测报告提交等四个关键环节作为控制点，考察实验室管理规范性，操作人员熟练程度、执行标准有效性、测试结果准确性、实验记录规范等。
东海标准计量中心负责编制实验室全过程监督检查实施方案，并于检查工作开展前一周下发至被检查单位。
被检查单位应针对存在的问题，认真进行整改，并形成整改报告于检查结束后一个月内上报东海标准计量中心。
2、福建省海洋环境监测质量保证监督检查
(1) 监督检查方式
由省监测中心根据近2年内主要存在的质量问题，牵头组织对相关任务承担单位开展有针对性的质量保证现场监督检查工作。实施监督检查工作之前由省监测中心负责组织编制监督检查工作实施方案。
(2) 监督检查工作小组
监督检查工作小组由省监测中心及各任务承担单位负责人或技术负责人、质量负责人、相关技术人员等组成，具体根据存在问题的检查项目确定。
(3) 监督检查内容
2015年度将从全省海洋监测任务承担单位中选择出4-5家单位开展现场监督检查，现场监督检查内容根据质量问题具体情况确定，主要有以下几个方面：
● 监测人员的质量保证与管理：
——人员持证上岗情况；
——业务培训情况。
● 监测仪器设备的质量保证与管理：
——仪器设备的保管、维护、使用情况；
——仪器设备计量检定情况，仪器设备是否符合技术规范；
——海上观测、采样设备检定、调试、校正、维护情况。
● 实验室的质量保证与质量控制：
——《海洋监测规范》及相关技术标准执行情况；
——质量保证管理规定及制度制定与执行情况；
——质量体系运行情况。
● 现场调查与样品采集的质量保证：
——监测方案执行情况，监测站位到位情况，有无临时变更监测站位、有无漏站、漏采现象、有无采样质控计划；
——现场样品采集、预处理、固定保存、现场测试、运输等操作过程是否符合规范要求；
——变更站位是否有正当理由，是否按规定程序批准。

● 数据资料的质量保证与管理：
——监测数据处理是否按《海洋监测规范》和法定计量单位的规定执行；
——数据记录是否按统一的标准格式进行；
——数据资料报表是否齐全、完整；
——数据校对、审核、上报程序是否严格、规范；
——监测数据质量及可靠性分析。

此外，重点检查2014年和2015年实验室能力验证和外控样考核存在不合格项的整改情况。
省监测中心负责编制现场监督检查实施方案，并于检查工作开展前下发至被检查单位。
(4) 实施时间

7-10月。
3、国家海洋环境监测中心外控样考核
组织单位：国家海洋环境监测中心。
考核项目：砷、铜、镉、铅。
考核单位：相关监测机构（由国家监测中心通知确定）。
时间：外控样于9月底前寄送至各考核单位。
4、东海区外控样考核
组织单位：东海标准计量中心。
考核项目：硝酸盐（海水）。
考核单位：各任务承担单位。
5、福建省海洋环境监测质量控制
(1) 质控内容：开展海水主要参数的实验室间比对测试
(2) 组织实施单位：省监测中心。
(3) 参加单位：各任务承担单位。
(4) 实施时间：5-10月。
(5) 实施办法：由省监测中心负责采样，各任务承担单位到省中心集中领样。
6、其他能力验证
具体由国家海洋标准计量中心等单位组织实施。
7、沉积物样品比测
（1）组织单位：东海分局。
（2）参加单位：省监测中心、厦门市海洋与渔业研究所。
（3）工作内容
开展实际沉积物样品中镉和铅的比对测试。东海分局负责沉积物样品的采集、处理、编号、保存和分发，将样品分送至参加比对测试的监测机构。各单位测试结果报送至东海分局进行数据分析评价。
（4）实施时间
7月~9月。
8、实验室间比对
监测质量不稳定的项目，由任务承担单位与省监测中心或其他监测机构进行实验室间比对质控，参加比对单位和比对项目根据2015年度监测工作开展情况及数据质量确定。
六、业务联系及资料传递方式：
技术质量科：任保卫                         电话：0591-87831850 
邮箱：fjhyjc@126.com                       传真：0591-87278890
通讯地址：福州市冶山路26号3号楼512室    邮编：350003
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